- Arriba
- Conexión de red
- Función de streaming
- Ajustes de la cámara

# Ajustes de la cámara

## Especificación de los ajustes de red

Especifique los ajustes de red. (Ajustes de red)

## Ajustes de la función de streaming

Configure el menú [SISTEMA] → [FRECUENCIA]/[FORMATO GRAB.].

- Para obtener más información sobre el elementos de ajuste, consulte “Ajustes al usar la función de streaming”.

Seleccione el menú [RED] → [FUNC. RED] → [STREAMING].

La función de streaming se ha activado.

En el menú [RED] → [STREAMING] → [FORMATO STREAMING], configure el formato para el streaming.

- Para obtener más información sobre el elementos de ajuste, consulte “Ajustes al usar la función de streaming”.

NOTA

- La función de streaming se puede usar cuando se cumplen estas condiciones.

  - El menú [SISTEMA] → [FORMATO ARCHIVO] se configura con un valor que no sea [AVCHD]

  - Se ha configurado el menú [SISTEMA] → [SÚPER LENTO] → [OFF]

  - El menú se ha configurado según “Ajustes al usar la función de streaming”

  - VFR y algunas funciones de grabación especiales están desactivadas

#### Ajustes al usar la función de streaming

Menú [SISTEMA] | Menú [RED] → [STREAMING]
--- | ---
[FRECUENCIA] | [FORMATO GRAB.] | [FORMATO STREAMING]
[59.94Hz] | [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 20M] [1920×1080-60fps 16M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 8M] [1280×720-60fps 3M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
| [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 6M] [1920×1080-30fps 1M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 2M] [1280×720-30fps 1M] [640×360-30fps 4M] [640×360-30fps 1.5M] [640×360-30fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-30fps 4M] [320×180-30fps 1.5M] [320×180-30fps 0.5M]
| [1080-23.98p/422LongGOP 50M] [1080-23.98p/422ALL-I 100M] | [1920×1080-24fps 14M] [1920×1080-24fps 6M] [1920×1080-24fps 1M] (Configuración de fábrica)
[50.00Hz] | [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 20M] [1920×1080-50fps 16M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 8M] [1280×720-50fps 3M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]
| [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 6M] [1920×1080-25fps 1M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 2M] [1280×720-25fps 1M] [640×360-25fps 4M] [640×360-25fps 1.5M] [640×360-25fps 0.7M] (Configuración de fábrica) [320×180-25fps 4M] [320×180-25fps 1.5M] [320×180-25fps 0.5M]

Inicio de la página