- Start
- Bedienung
- Menüeinstellungen
- [VIDEO AUSG./LCD/VF]-Menü

# [VIDEO AUSG./LCD/VF]-Menü

Konfiguriert die Einstellungen für den externen Ausgang, die Informationen, die im LCD-Monitor oder Sucher angezeigt werden, und das Ausgabeformat.

## [SDI AUSG.1]

### [AUSGANG SW]

Aktiviert/deaktiviert die Ausgabe vom <SDI OUT1>-Anschluss.

[EIN] | Gibt das Video aus.
[AUS] | Gibt das Video nicht aus.

(Werkseinstellung: [EIN])

### [AUSG. FORMAT]

Wählt das Signal aus, das über den <SDI OUT1>-Anschluss ausgegeben wird. Das Element, das ausgewählt werden kann, variiert abhängig von der Einstellung im Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]/[DATEIFORMAT]/[AUFN. FORMAT].

[3840×2160p] | Die Ausgabe erfolgt mit 3840×2160p.
[1920×1080p] | Die Ausgabe erfolgt mit 1920×1080p.
[1920×1080i] | Die Ausgabe erfolgt mit 1920×1080i.
[1920×1080PsF] | Die Ausgabe erfolgt mit 1920×1080PsF.
[1280×720p] | Die Ausgabe erfolgt mit 1280×720p.

(Werkseinstellung: [1920×1080i])

HINWEIS

- Informationen zu den Kombinationen, die eingestellt werden können, finden Sie unter „Format, das über den <SDI OUT1>-Anschluss ausgegeben werden kann“.

### [3G-SDI AUSG]

Stellt das Format der 3G-SDI-Signalausgabe über den <SDI OUT1>-Anschluss ein.

Kann eingestellt werden, wenn das 3G-SDI-Signal ausgegeben wird.

[LEVEL-A] | Wählt die LEVEL-A-Methode aus.
[LEVEL-B] | Wählt die LEVEL-B DL-Methode aus.

(Werkseinstellung: [LEVEL-B])

### [SDI REC STEUERUNG]

Legt fest, ob der Aufnahmevorgang gegen das externe Gerät, das an den Anschluss <SDI OUT1> angeschlossen ist (wie ein Recorder) gesteuert werden soll oder nicht.

[EIN] | Steuert den Aufnahmetrieb des externen Geräts.
[AUS] | Steuert den Aufnahmetrieb des externen Geräts nicht.

(Werkseinstellung: [AUS])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN FUNKTION] → [AUFN. MODUS] → [INTERVALL] eingestellt ist.

### [SDI CHAR AUSG.]

Legt fest, ob die Zeichen in die Ausgabe des <SDI OUT1>-Anschlusses eingeblendet werden.

[EIN] | Wird eingeblendet.
[AUS] | Wird nicht eingeblendet.

(Werkseinstellung: [AUS])

### [SDI ZEBRA AUSG.]

Legt fest, ob das Zebrasignal in die Ausgabe des <SDI OUT1>-Anschlusses eingeblendet wird.

Die Einstellung des Zebrasignals erfolgt in Einklang mit der folgenden Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST].

- [ZEBRA1 ERKENN], [ZEBRA2 ERKENN], [ZEBRA2]

[EIN] | Wird eingeblendet.
[AUS] | Wird nicht eingeblendet.

(Werkseinstellung: [AUS])

HINWEIS

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

### [SDI HDR AUSG.]

Wählt das Signal aus, das über den <SDI OUT1>-Anschluss ausgegeben wird.

[SDR] | Die Ausgabe erfolgt im Standard-Dynamikbereich.
[HDR] | Die Ausgabe erfolgt im hohen Dynamikbereich.

(Werkseinstellung: [HDR])

HINWEIS

- Wenn das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] auf eine andere Einstellung als [HLG] eingestellt ist, wird das Kamerabild im Standard-Dynamikbereich ausgegeben.

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

### [MARKER SCHALTER]

Die Markierung wird in der Ausgabe des <SDI OUT1>-Anschlusses angezeigt.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [SDI V-Log AUSG.]

Legt das Ausgabebild vom <SDI OUT1>-Anschluss fest, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

[V-Log] | Die Ausgabe erfolgt in der gleichen Farbe wie beim Aufzeichnungsbild.
[V-709] | Die Ausgabe erfolgt nach der Umwandlung in ein Bild, das für die Vorschau geeignet ist.

(Werkseinstellung: [V-Log])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [NORMAL] eingestellt ist.

## [SDI AUSG.2]

### [AUSGANG SW]

Aktiviert/deaktiviert die Ausgabe vom <SDI OUT2>-Anschluss.

[EIN] | Gibt das Video aus.
[AUS] | Gibt das Video nicht aus.

(Werkseinstellung: [EIN])

### [AUSG. FORMAT]

Wählt das Signal aus, das über den <SDI OUT2>-Anschluss ausgegeben wird. Die Option, die ausgewählt werden kann, variiert abhängig von der Einstellung im Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]/[DATEIFORMAT]/[AUFN. FORMAT].

[1920×1080p] | Die Ausgabe erfolgt mit 1920×1080p.
[1920×1080i] | Die Ausgabe erfolgt mit 1920×1080i.
[1920×1080PsF] | Die Ausgabe erfolgt mit 1920×1080PsF.
[1280×720p] | Die Ausgabe erfolgt mit 1280×720p.
[720×480i] | Die Ausgabe erfolgt mit 720×480i.
[720×576i] | Die Ausgabe erfolgt mit 720×576i.

(Werkseinstellung: [1920×1080i])

HINWEIS

- Informationen zu den Kombinationen, die eingestellt werden können, finden Sie unter „Format, das über den <SDI OUT2>-Anschluss ausgegeben werden kann“.

### [3G-SDI AUSG]

Stellt das Format der 3G-SDI-Signalausgabe über den <SDI OUT2>-Anschluss ein.

Kann eingestellt werden, wenn das 3G-SDI-Signal ausgegeben wird.

[LEVEL-A] | Wählt die LEVEL-A-Methode aus.
[LEVEL-B] | Wählt die LEVEL-B DL-Methode aus.

(Werkseinstellung: [LEVEL-B])

### [SD-SDI EDH]

Legt fest, ob EDH eingeblendet werden soll, wenn die Ausgabe über den <SDI OUT2>-Anschluss ein SD-Signal ist (480i und 576i).

[EIN] | Wird eingeblendet.
[AUS] | Wird nicht eingeblendet.

(Werkseinstellung: [EIN])

### [SDI REC STEUERUNG]

Legt fest, ob der Aufnahmevorgang gegen das externe Gerät, das an den Anschluss <SDI OUT2> angeschlossen ist (wie ein Recorder) gesteuert werden soll oder nicht.

[EIN] | Steuert den Aufnahmetrieb des externen Geräts.
[AUS] | Steuert den Aufnahmetrieb des externen Geräts nicht.

(Werkseinstellung: [AUS])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN FUNKTION] → [AUFN. MODUS] → [INTERVALL] eingestellt ist.

### [SDI ZEBRA AUSG.]

Legt fest, ob das Zebrasignal in die Ausgabe des <SDI OUT2>-Anschlusses eingeblendet wird.

Die Einstellung des Zebrasignals erfolgt in Einklang mit der folgenden Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST].

- [ZEBRA1 ERKENN], [ZEBRA2 ERKENN], [ZEBRA2]

[EIN] | Wird eingeblendet.
[AUS] | Wird nicht eingeblendet.

(Werkseinstellung: [AUS])

HINWEIS

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

### [SDI HDR AUSG.]

Wählt das Signal aus, das über den <SDI OUT2>-Anschluss ausgegeben wird.

[SDR] | Die Ausgabe erfolgt im Standard-Dynamikbereich.
[HDR] | Die Ausgabe erfolgt im hohen Dynamikbereich.

(Werkseinstellung: [HDR])

HINWEIS

- Die Einstellung ist fest auf [SDR] eingestellt, wenn das folgende Menü eingestellt ist.

  - Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [AUSG. FORMAT] → [720×480i]

  - Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [AUSG. FORMAT] → [720×576i]

- Das Kamerabild wird im Standard-Dynamikbereich ausgegeben, wenn das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] auf eine andere Einstellung als [HLG] eingestellt ist.

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

### [MARKER SCHALTER]

Die Markierung wird in der Ausgabe des <SDI OUT2>-Anschlusses angezeigt.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [SDI V-Log AUSG.]

Legt das Ausgabebild vom <SDI OUT1>-Anschluss fest, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

[V-Log] | Die Ausgabe erfolgt in der gleichen Farbe wie beim Aufzeichnungsbild.
[V-709] | Die Ausgabe erfolgt nach der Umwandlung in ein Bild, das für die Vorschau geeignet ist.

(Werkseinstellung: [V-Log])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [NORMAL] eingestellt ist.

## [SDI AUSGANG EINBL.]

Legt den Zeicheninhalt fest, der in das Ausgabesignal der Anschlüsse <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> eingeblendet wird.

[NUR MENÜ] | Es wird nur das Menü eingeblendet, wenn das Menü angezeigt wird. Normalerweise erfolgt keine Einblendung.
[TC] | Blendet den Zeitcode ein. Es wird nur das Menü eingeblendet, wenn das Menü angezeigt wird.
[STATUS] | Zeigt den gleichen Inhalt wie alle Zeichen an, die im Sucher und LCD-Monitor angezeigt werden. Es wird nur das Menü eingeblendet, wenn das Menü angezeigt wird.

(Werkseinstellung: [NUR MENÜ])

## [HDMI AUSG.]

### [SIGNAL WAHL]

Wählt das Signal aus, das über den <HDMI>-Anschluss ausgegeben wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [SDI AUSG1(2160p)], [SDI AUSG.2]

(Werkseinstellung: [SDI AUSG.2])

HINWEIS

- [SDI AUSG1(2160p)] kann nur ausgewählt werden, wenn [AUSG. FORMAT] von [SDI AUSG.1] auf [3840×2160p] eingestellt ist.

  Diese Einstellung ist fest auf [SDI AUSG.2] eingestellt, wenn [AUSG. FORMAT] von [SDI AUSG.1] auf eine andere Option als [3840×2160p] eingestellt ist.

### [HDMI TC AUSG.]

Legt fest, ob die Zeitcode-Informationen in der Ausgabe vom <HDMI>-Anschluss ausgegeben werden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [HDMI REC STEUERUNG]

Legt fest, ob der Aufnahmevorgang gegen das externe Gerät, das an den Anschluss <HDMI> angeschlossen ist (wie ein Recorder) gesteuert werden soll oder nicht. Dies kann eingestellt werden, wenn [HDMI TC AUSG.] unter [HDMI AUSG.] aktiviert ist.

[EIN] | Steuert den Aufnahmetrieb des externen Geräts.
[AUS] | Steuert den Aufnahmetrieb des externen Geräts nicht.

(Werkseinstellung: [AUS])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN FUNKTION] → [AUFN. MODUS] → [INTERVALL] eingestellt ist.

## [SD DOWN KONVERTER MODUS]

Legt den Modus des SD-Abwärtswandlerausgang-Signals vom Anschluss <SDI OUT2>/<HDMI OUT> fest.

[SEITL. SCHNITT] | Gibt die gleiche Breite oben und unten aus.
[BRIEFKASTEN] | Gibt die gleiche Breite rechts und links aus.
[SQEEZE] | Die Ausgabe erfolgt durch die Komprimierung in horizontaler Richtung, angepasst an den Bildschirm.

(Werkseinstellung: [BRIEFKASTEN])

## [VF FARBE]

Wählt, ob die Sucherbilder in Farbe oder Schwarz-Weiß angezeigt werden sollen.

[EIN] | Die Anzeige erfolgt in Farbe.
[AUS] | Die Anzeige erfolgt in Schwarzweiß. Das Wiedergabebild, der Thumbnail-Bildschirm und die Menüanzeige bleiben in Farbe.

(Werkseinstellung: [EIN])

## [LCD]

### [HELLIGKEIT]

Passt die Helligkeit des LCD-Monitors an.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−15]…[15]

(Werkseinstellung: [0])

### [FARBPEGEL]

Dient zur Änderung des Farbpegels des LCD-Monitors.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−15]…[15]

(Werkseinstellung: [0])

### [KONTRAST]

Passt den Kontrast des LCD-Monitors an.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−30]…[30]

(Werkseinstellung: [0])

### [RÜCKBELEUCHT]

Passt die Helligkeit der LCD-Monitorhintergrundbeleuchtung an. [0] ist die Standardhelligkeit.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−1], [0], [1], [2]

(Werkseinstellung: [0])

### [SELBSTAUFNAHME]

Stellt die Anzeige des LCD-Monitors bei Spiegelaufnahmen ein.

[NORMAL] | Kehrt die linke und rechte Seite nicht um.
[SPIEGEL] | Kehrt die linke und rechte Seite um.

(Werkseinstellung: [SPIEGEL])

## [LCD/VF HDR]

Legt das Ausgabebild des LCD-Monitors und des Suchers fest.

[SDR] | Die Ausgabe erfolgt im Standard-Dynamikbereich.
[HDR] | Die Ausgabe erfolgt im hohen Dynamikbereich.

(Werkseinstellung: [HDR])

HINWEIS

- Wenn das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] auf eine andere Einstellung als [HLG] eingestellt ist, wird das Kamerabild im Standard-Dynamikbereich ausgegeben.

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

## [LCD/VF V-Log]

Legt das Ausgabesignal vom LCD-Monitor und Sucher fest, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

[V-Log] | Die Ausgabe erfolgt in der gleichen Farbe wie beim Aufzeichnungsbild.
[V-709] | Die Ausgabe erfolgt nach der Umwandlung in ein Bild, das für die Vorschau geeignet ist.

(Werkseinstellung: [V-Log])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [NORMAL] eingestellt ist.

## [ANZEIGE]

Wählt die Anzeige aus, die im Ausgabebild angezeigt wird.

### [ANZEIGE SCHALTER]

Wählt das Statusanzeigeverfahren aus.

[EIN] | Der Staus wird sofort angezeigt.
[AUS] | Normalerweise wird der Status nicht angezeigt. Dies wird angezeigt, wenn der Modusprüfung-Bildschirm angezeigt wird, indem der <MARKER SEL>/<MODE CHECK>-Schalter in die Stellung <MCK> gebracht wird.

(Werkseinstellung: [EIN])

### [TC]

Blendet den Zeitcode, die Userbits und den Zähler ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [TC AUF FARBBALKEN]

Legt fest, ob der Zeitcode, die Userbits und der Zähler angezeigt werden sollen, wenn der Farbbalken ausgegeben wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [AUFNAHMESTATUS]

Legt fest, ob [REC] während der Aufnahme angezeigt wird.

[EIN] | [REC] wird angezeigt.
[AUS] | [REC] wird nicht angezeigt. [REC] wird aber angezeigt, wenn das Menü [SONSTIGE] → [LED] → [AUFNAHME TALLY] → [SCHRIFTZUG] eingestellt ist.

(Werkseinstellung: [AUS])

### [AUFNAHMEMEDIEN]

Blendet den Einstellungsstatus des Speicherkartenformats für die Aufnahme ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [SLOT STATUS]

Blendet den Status des Kartensteckplatzes und die Restkapazität der Speicherkarte ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [2 SLOT FUNKTION]

Blendet die Einstellung im Menü [AUFNEHMEN] → [2 SLOT FUNKTION] ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [STREAMING]

Blendet den Streamingstatus ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [NETZWERK]

Blendet den Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [BATTERIE REST]

Blendet den verbleibenden Akkustand ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [AUFN. FORMAT]

Blendet die Einstellungen des Aufzeichnungsformat ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [CLIP NAME]

Blendet den aufzuzeichnenden Videoclip-Dateinamen ein/aus. Bis zu acht Zeichen ab dem Anfang des Dateinamens werden angezeigt.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [BONDING GERÄT.]

Blendet den Status des Geräts, der vom Bonding-Gerät abgerufen wird, ein/aus.

Dies wird nicht angezeigt, wenn der Gerätestatus nicht vom Bonding-Gerät abgerufen werden kann, auch wenn [EIN] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [AUFN STEUERUNG]

Blendet den Fernbedienungsstatus des externen Geräts, das an die Anschlüsse <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> angeschlossen ist, ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [AUFN. MODUS]

Blendet den Status der Intervallaufzeichnung ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [FBC]

Blendet den Betriebsstatus der Blitzstreifenkorrekturfunktion ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [HDR/DRS/V-Log]

Blendet den Betriebsstatus der Aufzeichnungsfunktion mit hohem Dynamikbereich, der Funktion Dynamic Range Stretcher oder der V-Log-Aufzeichnungsfunktion ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [CAC]

Blendet den Betriebsstatus der Farbfehlerkorrektur (CAC) ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [GAMMA MODUS]

Blendet den Gamma-Modus ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [SCENE FILE]

Blendet den Namen der Szenendatei ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

HINWEIS

- Diese Einstellung ist fest auf [AUS] eingestellt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

### [AUDIO PEGEL ANZEIGE]

Blendet die Audio-Pegelanzeige ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [VERSTÄRKUNG]

Blendet den Verstärkungswert und den digitalen Superverstärkungswert ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [SHUTTER]

Blendet die Verschlusszeit ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [BLENDE]

Blendet den F-Wert, den Betriebsstatus des Superblende und den Betriebsstatus von Super-Black ein/aus.

[BLENDE] | Zeigt nur den F-Wert an.
[S+BLENDE] | Zeigt alles an.
[S] | Blendet nur den Betriebsstatus des Superblende und den Betriebsstatus von Super-Black ein/aus.
[AUS] | Wird nicht angezeigt.

(Werkseinstellung: [S+BLENDE])

HINWEIS

- Die Anzeige des F-Werts und die Anzeige der Blendenaufhebung sind verknüpft. Der F-Wert wird angezeigt, während die Blendenaufhebung geändert wird, auch wenn [S] oder [AUS] eingestellt ist.

### [ZOOM/FOKUS]

Schaltet die Zoomeinheit und die Fokuswerte um.

[NUMMER] | Zeigt den Zoom und Fokus im Positionswert zwischen [000]/[00] und [999]/[99] an.
[mm/Fuß] | Zeigt den Zoom in Millimeter-Einheiten an und den Fokus in Fuß-Einheiten.
[mm/m] | Zeigt den Zoom in Millimeter-Einheiten an und den Fokus in Meter-Einheiten.
[AUS] | Zeigt weder Zoom noch Fokus an.

(Werkseinstellung: [NUMMER])

### [FILTER]

Blendet die Positionen des ND-Filters und des CC-Filters ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [WEISSABGLEICH]

Blendet die Farbtemperatur ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [DATUM/UHRZEIT]

Blendet Datum und Uhrzeit ein/aus.

Die Anzeigereihenfolge für Jahr, Monat und Datum folgt der Einstellung im Menü [SONSTIGE] → [UHR] → [DATUM FORMAT].

[AUS] | Datum und Uhrzeit werden nicht angezeigt.
[DATUM] | Es wird nur das Datum angezeigt.
[UHRZEIT] | Es wird nur die Uhrzeit angezeigt.
[DATUM&UHRZEIT] | Es werden Datum und Uhrzeit angezeigt.

(Werkseinstellung: [AUS])

### [AUFNAHMEMOD]

Blendet den Superhochempfindlichkeitsmodus ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [EXTENDER]

Blendet die Anzeige ein/aus, ob die Objektiv-Konverter-Funktion aktiv ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [D.ZOOM]

Blendet das Digital-Zoomverhältnis ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [WIEDERGABE STATUS]

Blendet den Wiedergabestatus ein/aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [WARNUNG SD KARTE]

Schaltet um, ob eine Warnung angezeigt wird, wenn eine SD-Karte eingesetzt wird, während [DATEIFORMAT] auf [P2] gesetzt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

## [KAMERASTATUS-ANZEIGE]

### [STATUS]

Stellt ein, ob der STATUS-Bildschirm angezeigt wird, wenn der Schalter <MARKER SEL>/<MODE CHECK> auf die Seite <MCK> gedrückt wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [!LED]

Stellt ein, ob der !LED-Bildschirm angezeigt wird, wenn der Schalter <MARKER SEL>/<MODE CHECK> auf die Seite <MCK> gedrückt wird.

Die Ursache für die leuchtende Sucher-Lampe wird durch [!] mit Schwarz-Weiß-Umkehrung angezeigt.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [FUNKTION]

Stellt ein, ob der FUNCTION-Bildschirm angezeigt wird, wenn der Schalter <MARKER SEL>/<MODE CHECK> auf die Seite <MCK> gedrückt wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [AUDIO]

Stellt ein, ob der AUDIO-Bildschirm angezeigt wird, wenn der Schalter <MARKER SEL>/<MODE CHECK> auf die Seite <MCK> gedrückt wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [CAC]

Stellt ein, ob der CAC-Bildschirm angezeigt wird, wenn der Schalter <MARKER SEL>/<MODE CHECK> auf die Seite <MCK> gedrückt wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [STATUS SCHALTERBELEG.]

Stellt ein, ob der SWITCH-Bildschirm angezeigt wird, wenn der Schalter <MARKER SEL>/<MODE CHECK> auf die Seite <MCK> gedrückt wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [NETZWERK]

Stellt ein, ob der NETWORK-Bildschirm angezeigt wird, wenn der Schalter <MARKER SEL>/<MODE CHECK> auf die Seite <MCK> gedrückt wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

## [SDI AUSG.1 MARKER]

### [CENTER MARKER]

Schalten Sie die Art der Mittenmarkierung um.

[1] | + (groß)
[2] | Offene Mitte (groß)
[3] | + (klein)
[4] | Offene Mitte (klein)
[AUS] | Wird nicht angezeigt.

(Werkseinstellung: [1])

### [SICHERH.MARKER]

Wählt den Typ des Rahmens für die Sicherheitszonenmarkierung aus.

[1] | Feld
[2] | Ecken
[AUS] | Wird nicht angezeigt.

(Werkseinstellung: [2])

### [SICHERH.BEREICH]

Stellt die Größe der Sicherheitszonenmarkierung ein.

Diese Option kann in 1%-Schritten mit einem konstanten Verhältnis zwischen Länge und Breite festgelegt werden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [80%]…[100%]

(Werkseinstellung: [90%])

### [FRAME MARKER]

Stellt das Bildformat der Rahmenmarkierung ein. Die Bildmarkierung wird nicht angezeigt, wenn [AUS] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [FRAME FARBE]

Stellt die Farbe der Bildmarkierung ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [Weiß], [SCHWARZ], [Rot], [Grün], [Blau], [Gelb]

(Werkseinstellung: [Weiß])

## [SDI AUSG.2 MARKER]

### [CENTER MARKER]

Schalten Sie die Art der Mittenmarkierung um.

[1] | + (groß)
[2] | Offene Mitte (groß)
[3] | + (klein)
[4] | Offene Mitte (klein)
[AUS] | Wird nicht angezeigt.

(Werkseinstellung: [1])

### [SICHERH.MARKER]

Wählt den Typ des Rahmens für die Sicherheitszonenmarkierung aus.

[1] | Feld
[2] | Ecken
[AUS] | Wird nicht angezeigt.

(Werkseinstellung: [2])

### [SICHERH.BEREICH]

Stellt die Größe der Sicherheitszonenmarkierung ein.

Diese Option kann in 1%-Schritten mit einem konstanten Verhältnis zwischen Länge und Breite festgelegt werden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [80%]…[100%]

(Werkseinstellung: [90%])

### [FRAME MARKER]

Stellt das Bildformat der Rahmenmarkierung ein. Die Bildmarkierung wird nicht angezeigt, wenn [AUS] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [FRAME FARBE]

Stellt die Farbe der Bildmarkierung ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [Weiß], [SCHWARZ], [Rot], [Grün], [Blau], [Gelb]

(Werkseinstellung: [Weiß])

## [LCD/VF-MARKER]

### [TABELLE]

Wählt die Einstellungstabelle der Markierungsauswahlfunktion. Überprüfen Sie sie oder stellen Sie die Details von [A]/[B] über die folgenden Einstellungen ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [A], [B]

(Werkseinstellung: [A])

### [CENTER MARKER]

Schalten Sie die Art der Mittenmarkierung um.

[1] | + (groß)
[2] | Offene Mitte (groß)
[3] | + (klein)
[4] | Offene Mitte (klein)
[AUS] | Wird nicht angezeigt.

(Werkseinstellung: [1])

### [SICHERH.MARKER]

Wählt den Typ des Rahmens für die Sicherheitszonenmarkierung aus.

[1] | Feld
[2] | Ecken
[AUS] | Wird nicht angezeigt.

(Werkseinstellung: [2])

### [SICHERH.BEREICH]

Stellt die Größe der Sicherheitszonenmarkierung ein.

Diese Option kann in 1%-Schritten mit einem konstanten Verhältnis zwischen Länge und Breite festgelegt werden.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [80%]…[100%]

(Werkseinstellung: [90%])

### [FRAME MARKER]

Stellt das Bildformat der Rahmenmarkierung ein. Die Bildmarkierung wird nicht angezeigt, wenn [AUS] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [NIVELLIERUNGSASSISTENT]

Stellt den Pegel für den Bereich außerhalb der Rahmenmarkierung ein.

[0] | Entspricht dem ausgeschalteten Signal (Abschaltungsstatus).
[1]…[14] | Wird heller, wenn die Zahl größer wird.
[15] | Der Bereich weist die gleiche Helligkeit wie der mittlere Bereich auf.

(Werkseinstellung: [15])

### [FRAME FARBE]

Stellt die Farbe der Bildmarkierung ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [Weiß], [SCHWARZ], [Rot], [Grün], [Blau], [Gelb]

(Werkseinstellung: [Weiß])

## [FOKUS HILFE]

### [WAHL FOCUS ASSIST]

Legt die Fokussierhilfe fest, wenn die USER-Taste betätigt wird, der [FOKUS HILFE] zugewiesen ist.

[Vergrössern] | Stellt die vergrößerte Anzeige ein.
[SPITZWERT] | Stellt die Peaking-Anzeige ein.
[QUADRATE] | Legt die Fokusquadrat-Anzeige fest.
[Vergrössern+SPITZWERT] | Die Anzeige erfolgt in einer Kombination von [Vergrössern] und [SPITZWERT].
[Vergrössern+QUADRATE] | Die Anzeige erfolgt in einer Kombination von [Vergrössern] und [QUADRATE].

(Werkseinstellung: [Vergrössern])

### [ERW. MODUS]

Stellt den Vergrößerungsanzeige-Funktionsmodus ein.

[10SEC] | Deaktiviert die Funktion für die vergrößerte Anzeige, nachdem zehn Sekunden verstrichen sind.
[HALTEN] | Aktiviert die Funktion zur vergrößerten Anzeige, bis die <FOCUS ASSIST>-Taste oder die USER-Taste betätigt wird, der [Vergrössern] zugewiesen ist.
[BIS AUFN] | Aktiviert die Funktion für die vergrößerte Anzeige, bis die Aufnahme startet.

(Werkseinstellung: [10SEC])

### [ERW. WERT]

Passt den Vergrößerungsfaktor der Funktion für die vergrößerte Anzeige an.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [×2], [×3], [×4]

(Werkseinstellung: [×2])

### [SPITZWERT PEGEL]

Stellt die Intensität der Peaking-Anzeige ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [NIEDRIG], [MITTEL], [HOCH]

(Werkseinstellung: [MITTEL])

### [SPITZWERT FARBE]

Stellt die Farbe der Peaking-Anzeige ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [Rot], [Grün], [Weiß]

(Werkseinstellung: [Rot])

### [SCHWARZ&WEISS]

Aktiviert/deaktiviert die Schwarzweiß-Anzeige.

[EIN] | Aktiviert die Schwarzweiß-Anzeige.
[AUS] | Deaktiviert die Schwarzweiß-Anzeige.
[BEIM DURCHSEHEN] | Aktiviert die Schwarzweiß-Anzeige, während die Peaking-Anzeige aktiviert ist.

(Werkseinstellung: [AUS])

### [DETAIL]

Legt die Intensität der Kontur für das Video fest, damit der Fokus einfacher erfolgen kann.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [DETAIL LEVEL]

Stellt die Intensität der Konturen ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−3]…[3]

(Werkseinstellung: [0])

### [DETAIL FREQ.]

Passt die Frequenz der Konturenspitzlichter an.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [HOCH], [NIEDRIG]

(Werkseinstellung: [NIEDRIG])

## [EI ASSIST]

### [ZEBRA1 ERKENN]

Stellt den Erkennungspegel von Zebramuster 1 ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0%]…[109%]

(Werkseinstellung: [80%])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

### [ZEBRA2 ERKENN]

Stellt den Extraktionspegel von Zebramuster 2 ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0%]…[109%]

(Werkseinstellung: [100%])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

### [ZEBRA2]

Aktiviert/deaktiviert Zebramuster 2 und wählt [SPOT] aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [SPOT], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

### [BELICHTUNG NIEDRIG]

Legt die Lichtmenge, die in die Kamera fällt, als Referenz für die Anzeige von [LOW LIGHT] fest.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUS], [10%], [15%], [20%], [25%], [30%], [35%]

(Werkseinstellung: [35%])

### [WFM MODUS]

Stellt die Anzeige des Waveform Monitor ein. Die Anzeige der Wellenform und des Vektors kann umgeschaltet werden.

[WAVE] | Zeigt die Wellenform an.
[VECTOR] | Zeigt den Vektor an.
[WAVE/VECTOR] | Zeigt die Wellenform und den Vektor an. Die Anzeige schaltet bei jeder Betätigung der USER-Taste, der [WFM] zugewiesen ist, in der Reihenfolge Wellenform, Vektor und keine Anzeige um.

(Werkseinstellung: [WAVE])

### [WFM TRANSPARENZ]

Stellt die Durchlässigkeit des Waveform Monitor ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0%], [25%], [50%]

(Werkseinstellung: [25%])

### [Y GET EINHEIT]

Legt die Einheit der Helligkeit von Y GET fest.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [%], [STOP]

(Werkseinstellung: [%])

HINWEIS

- Dies kann nicht festgelegt werden, wenn das Menü [SCENE FILE] → [VERST./ISO-MODUS] → [dB] eingestellt ist.

## [!LED]

### [VERSTÄRKUNG(0dB)]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher leuchtet, wenn die Verstärkung eine andere als 0 dB ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [DS.GAIN]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher leuchtet, wenn [DS.GAIN] (Inkrementalverstärkung) läuft.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [SHUTTER]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher leuchtet, wenn der elektronische Verschluss aktiv ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [AWB VOREINSTELLUNG]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher leuchtet, wenn der Schalter <WHITE BAL> auf <PRST> gesetzt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [EXTENDER]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher leuchtet, wenn der Objektiv-Konverter aktiv ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [SCHWARZGAMMA]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher leuchtet, wenn Schwarz-Gamma aktiv ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [FARBMATRIX]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher leuchtet, wenn die Farbkorrekturtabelle für lineare Matrix ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [FARBKORREKTUR]

Legt fest, ob die [!]-Anzeige im Sucher leuchten soll, wenn der <GAIN>-Schalter der Einstellung im Menü [SCENE FILE] → [FARBKORREKTUR] entspricht und die unabhängige Farbkorrektur mit 16 Achsen festgelegt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [FILTER]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher für jede mögliche Einstellungskombination außer <CC FILTER>-Einstellrad auf <A> (<3200 K>) und <ND FILTER>-Einstellrad auf <1> (<CLEAR>) leuchtet.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [ATW]

Stellt ein, ob die [!]-Lampe im Sucher leuchtet, wenn die automatische Weißabgleich-Verfolgung aktiv ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

Nach oben