- Start
- Aufnahmen
- Zuweisen von Funktionen für die USER-Tasten
- Wählbare Funktionen

# Wählbare Funktionen

Name des Menüpunkts | Beschreibung
--- | ---
[SPERREN] | Deaktiviert das Zuweisen von Funktionen.
[DRS] | Weist die Funktion Dynamic Range Stretcher zu. Diese Funktion erweitert den Dynamikbereich, indem sie den Bildpegel in Bereichen hoher Leuchtkraft komprimiert und den Bildpegel in den Bereichen geringer Leuchtkraft ausdehnt. Die Komprimierungsstufe kann im Menü [SCENE FILE] → [DRS EFFEKT TIEFE] variiert werden. Bei Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Dynamic Range Stretcher kann ein geringfügiger Farbtonunterschied auftreten. Wenn die Funktion Dynamic Range Stretcher aktiviert wird, werden die Kniefunktion oder die Schwarz-Gamma-Funktion nicht aktiviert.
[FBC]* | Aktiviert/deaktiviert die Blitzstreifenkorrektur-Funktion. Schaltet bei einmaligem Betätigen zum [FBC1]-Modus um. Schaltet beim Betätigen für mindestens drei Sekunden zum [FBC2]-Modus um.
[SUPER VERST.]* | Weist die Superverstärkungsfunktion zu. Der automatische Weißabgleich funktioniert nicht, solange die Superverstärkungsfunktion aktiviert ist.
[ATW]* | Weist die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zu.
[ATW LOCK]* | Legt den Weißabgleichswert fest, wenn dieser Menüpunkt bei aktivierter ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) gedrückt wird. Bei erneutem Drücken wird die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) fortgesetzt.
[Y GET]* | Weist die Funktion zum Anzeigen des Luminanzpegels des Bildes an der durch die quadratische Markierung angegebenen Position zu, die in der Nähe der Mitte angezeigt wird.
[D.ZOOM]* | Weist die Digital-Zoom-Funktion zu. Vergrößert den Feldwinkel um 2x, 3x und 4x in vertikaler und horizontaler Richtung.
[DS.GAIN]* | Weist die digitale Superverstärkungsfunktion zu. Die digitale Superverstärkungsfunktion ist nur während der Aufnahme in 59,94p, 59,94i, 50p und 50i aktiviert. Während die Funktion aktiviert ist, ist die Verschlusseinstellung [AUS]. Video wird unterbrochen, sobald die digitale Superverstärkungsfunktion aktiviert/deaktiviert wird.
[S.BLENDE]* | Weist die Superblendenfunktion zu. Sie wird aktiviert, wenn die Gegenlichtkompensation durchgeführt wird.
[BLENDENKORREKTUR]* | Weist die Blendenaufhebungsfunktion zu. Um den Zielwert im Modus Automatische Blende zu ändern, stellen Sie diesen Modus ein und drücken Sie das JOG-Rad. Drehen Sie das JOG-Rad nach links und rechts, um den Zielwert zu ändern. [+]/[++]/[−]/[−−] wird im Blendenaufhebungsanzeige-Bereich im Suchermonitor angezeigt. Beenden Sie das Drehen des JOG-Rades an der Position, an der der Zielwert geändert werden soll, und drücken Sie das JOG-Rad, um die neue Zielwerteinstellung zu übernehmen. Der Bezugswert wird wiederhergestellt, wenn dieser Modus beendet wird oder das Gerät ausgeschaltet wird. [+]: Öffnet die Blende um ungefähr 0,5. [++]: Öffnet die Blende um ungefähr 1. [−]: Schließt Blende um ungefähr 0,5. [−−]: Schließt die Blende um ungefähr 1. Keine Anzeige: Referenzwert
[S.SCHWARZ]* | Weist die Super-Black-Funktion zu. Diese Funktion dient zur Senkung des Schwarzpegels auf die Schwarzabhebungsstufe oder darunter.
[SCHWARZGAMMA]* | Weist die Schwarz-Gamma-Funktion zu. Diese Funktion verstärkt die Schwarztöne. Unabhängig von dem durch die Auswahl des Menüs [SCENE FILE] → [EINSTELLUNG NIEDRIG]/[EINSTELLUNG MITTEL]/[EINSTELLUNG HOCH] → [SCHWARZGAMMA] festgelegten Wert werden [SCHWARZGAMMA]: [6] und [B.GAMMA BEREICH]: [3] festgelegt.
[FOKUS HILFE]* | Blendet die Fokussierhilfeanzeige ein/aus. Wählen Sie den Typ der Anzeige im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [WAHL FOCUS ASSIST].
[FARBTEMPERATUR]* | Weist die Funktion für das Umschalten in den Modus zum Ändern der Farbtemperatur mit dem JOG-Rad zu. Dies ist nützlich, um nach dem Weißabgleich die Farbtemperatur gezielt zu variieren. Um die Farbtemperatur zu ändern, drücken Sie die USER-Taste, die dieser Funktion zugewiesen ist, und drücken Sie dann das JOG-Rad. Die Farbtemperaturanzeige im Suchermonitor blinkt umgekehrt, um anzuzeigen, dass der Modus zum Ändern der Farbtemperatur aufgerufen wurde. Während die Anzeige blinkt, drehen Sie das JOG-Rad, um die Farbtemperatur zu ändern. Dabei wird der auch Einstellwert der gegenwärtigen Einstellungsposition (<PRST>/<A>/<B>) des <WHITE BAL>-Schalters geändert.
[ADAPTIVE MATRIX] | Aktiviert/deaktiviert die Funktion zur Steuerung der linearen Matrix in Einklang mit den Aufnahmebedingungen.
[PRE REC] | Weist die Funktion für die Aktivierung/Deaktivierung der Vorausaufzeichnung zu.
[REC CHECK] | Weist die Funktion zu, automatisch ungefähr die letzten drei Sekunden des zuvor aufgezeichneten Videoclips wiederzugeben.
[LÖSCH L.CLIP] | Weist die Funktion zum Löschen der letzten Videoclip-Aufnahme zu.
[SLOT SEL] | Weist die Funktion zum Umschalten des Kartensteckplatzes für die Aufnahme zu, wenn Speicherkarten in den Kartensteckplatz 2 und den Kartensteckplatz 3 eingesetzt sind.
[REC SW] | Weist die Funktion der <REC>-Taste zu.
[WFM]* | Weist die Funktion zum Anzeigen der Wellenform oder des Vektors im Sucher und auf dem LCD-Monitor zu. Wählen Sie die Wellenformanzeige im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST] → [WFM MODUS] aus.
[LCD/VF HDR] | Weist die Funktion zu, dass die Ausgabe des Suchers und des LCD-Monitors zum hohen Dynamikbereich/Standard-Dynamikbereich umgeschaltet wird. Ist nur aktiviert, wenn das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] → [HLG] eingestellt ist.
[LCD/VF V-Log] | Weist die Funktion zu, dass die Ausgabe des Suchers und des LCD-Monitors zu V-Log/V-709 umgeschaltet wird. Wird nur aktiviert, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.
[LCD/VF DETAIL] | Weist die Funktion zu, die Intensität der Kontur des Videos im Sucher oder LCD-Monitor anzupassen, um das Fokussieren einfacher zu gestalten.
[VF FARBE] | Weist die Funktion zum Umschalten des Suchermonitors zur Farbanzeige/Schwarzweiß-Anzeige zu. Dies ist an den Einstellwert im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [VF FARBE] gekoppelt.
[ANZEIGE SCHALTER] | Weist die Funktion für die Aktivierung/Deaktivierung der Statusanzeige zu.
[EINR.DATEI LADEN] | Weist die Funktion zu, um die Liste der Einrichtungsdateien anzuzeigen, die auf der SD-Karte gespeichert sind. Das funktioniert im Miniaturbild-Bildschirm nicht.
[LCD HINTERGR.BEL.] | Weist die Funktion zum Umschalten der Helligkeit des LCD-Monitors zu. Bei jeder Betätigung der USER-Taste wird sie in der Reihenfolge [−1], [0], [1] und [2] umgeschaltet.
[KARTENLESEMODUS]* | Weist die Funktion zum Aktivieren/Deaktivieren der Kartenleser-Modusfunktion (USB-Massenspeicherfunktion) zu.
[STREAMING START]* | Weist die Funktion für das Starten oder Beenden des Streamings von der Kamera zu. Dies ist an den Einstellwert im Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [START] gekoppelt.
[AUFNAHMEMARKIERUNG] | Weist die Aufnahmemarkierungsfunktion zu.

Die Funktion wird beim Ausschalten der Kamera ebenfalls ausgeschaltet.

Es ist jedoch zu beachten, dass die [FARBTEMPERATUR]-Farbtemperatur nach dem Ändern beibehalten wird.

Nach oben