- Start
- Vorbereitung
- Stromversorgung
- Verwenden eines externen DC-Netzteils

# Verwenden eines externen DC-Netzteils

DC-Kabel

Externes DC-Netzteil

<DC IN>-Anschluss

Verbinden Sie das externe DC-Netzteil mit dem <DC IN>-Anschluss der Kamera.

Schalten Sie den Betriebsschalter des externen DC-Netzteils ein (sofern das externe DC-Netzteil über einen Betriebsschalter verfügt).

Stellen Sie den Betriebsschalter der Kamera auf < > (EIN).

#### Externes DC-Netzteil Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die Ausgangsspannung des externen DC-Netzteils mit der Nennspannung der Kamera kompatibel ist. Wählen Sie für das externe DC-Netzteil eine Ausgangsamperezahl, die über der Gesamtamperezahl der angeschlossenen Geräte liegt. Die Gesamtamperezahl der angeschlossenen Geräte kann mit folgender Formel berechnet werden. Gesamtenergieverbrauch ÷ Spannung Wenn die Kamera eingeschaltet wird, wird ein Einschaltstrom erzeugt. Eine unzureichende Stromversorgung beim Einschalten kann eine Fehlfunktion verursachen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung eines externen DC-Netzteils, da dies die Kapazität des Gesamtenergieverbrauchs der Kamera und verbundener Geräte verdoppelt, die mittels Koppelung eingeschaltet werden, wenn die Kamera eingeschaltet wird (etwa Objektive, Funkmikrofonempfänger). Verwenden Sie als DC-kabel ein geschirmtes Dual-Core-Kabel von AWG18 (Nennquerschnitt 0,824 mm2) oder dicker.

Achten Sie auf die Pol-Ausrichtung des Gleichstromausgangsanschlusses des externen DC-Netzteils und des <DC IN>-Anschlusses der Kamera und verbinden Sie die Polarität korrekt. Wenn das +12 V-Netzteil irrtümlich mit dem GND-Anschluss verbunden wird, kann dies einen Brand oder eine Fehlfunktion auslösen.

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
Panasonic Teile-Nr.: K1AA104H0038 Hersteller-Teilenr.: HA16RX-4P (SW1) (76) (Hirose Electric Co.)

HINWEIS

- Wenn sowohl der Akku als auch das externe DC-Netzteil angeschlossen sind, hat die Stromversorgung vom externen DC-Netzteil Vorrang. Der Akku kann während der Verwendung des externen DC-Netzteils entfernt werden.

- Wenn Sie ein externes DC-Netzteil verwenden, schalten Sie stets den Betriebsschalter des externen DC-Netzteils ein, bevor Sie den Betriebsschalter der Kamera auf < > (EIN) schalten. Wenn die Schritte umgekehrt durchgeführt werden, kann dies zu Fehlfunktionen der Kamera führen, da die Ausgangsspannung des externen DC-Netzteils zu langsam ansteigt.

- Wenn Strom vom <DC IN>-Anschluss geliefert wird, funktioniert der Lichtstromkreis nicht. Der Lichtstromkreis kann nur verwendet werden, wenn Strom von der Anton/Bauer-Akkuplatte geliefert wird.

- Wenn Sie einen Akku an den <DC IN>-Anschluss anschließen, stellen Sie das Menü [SONSTIGE] → [BATTERIE] → [DC IN QUELLE] → [BATTERIE] ein und stellen Sie dann die Spannung mit dem Menü [SONSTIGE] → [BATTERIE] → [DC IN BATTERIE] ein. In diesem Fall ist eine %-Anzeige für Akkus mit Akkupegelanzeigefunktion jedoch nicht möglich.

- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie das Objektivkabel anbringen oder trennen.

Nach oben