- Start
- Ausgabe
- Ausgabeformat
- Format, das über den <SDI OUT2>-Anschluss ausgegeben werden kann

# Format, das über den <SDI OUT2>-Anschluss ausgegeben werden kann

Das Format, das über den <SDI OUT2>-Anschluss ausgeben werden kann, variiert mit folgenden Kombinationen der Einstellungen.

- Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]

- Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT]

- Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [AUSG. FORMAT]

Option | Ausgabeformat [AUSG. FORMAT]
--- | ---
[FREQUENZ] | [AUFN. FORMAT]
Auflösung | Frequenz
[59.94Hz] | 3840×2160 | 59,94p | 1920×1080 59,94p 1920×1080 59,94i (Werkseinstellung)
|  | 29,97p | 1920×1080 29,97PsF
|  | 23,98p | 1920×1080 23,98PsF
| 1920×1080 | 59,94p | 1920×1080 59,94p 1920×1080 59,94i (Werkseinstellung) 720×480 59,94i
|  | 59,94i | 1920×1080 59,94i (Werkseinstellung) 720×480 59,94i
|  | 29,97p | 1920×1080 29,97PsF
|  | 23,98p | 1920×1080 23,98PsF
| 1280×720 | 59,94p | 1280×720 59,94p (Werkseinstellung) 720×480 59,94i
[50.00Hz] | 3840×2160 | 50,00p | 1920×1080 50,00p 1920×1080 50,00i (Werkseinstellung)
|  | 25,00p | 1920×1080 25,00PsF
| 1920×1080 | 50,00p | 1920×1080 50,00p 1920×1080 50,00i (Werkseinstellung) 720×576 50,00i
|  | 50,00i | 1920×1080 50,00i (Werkseinstellung) 720×576 50,00i
|  | 25,00p | 1920×1080 25,00PsF
| 1280×720 | 50,00p | 1280×720 50,00p (Werkseinstellung) 720×576 50,00i

HINWEIS

- Der <SDI OUT2>-Anschluss unterstützt keine 3840×2160-Ausgabe.

- [AUSG. FORMAT] stellt die Standardwerte wieder her, wenn sich die Einstellungen von [FREQUENZ] und [AUFN. FORMAT] ändern und die aktuellen Einstellungswerte von [AUSG. FORMAT] nicht abgerufen werden können.

- Das Ausgabenformat bei der Wiedergabe über den Thumbnail-Bildschirm ist wie folgt.

  - Es ist der Wert, der in [AUSG. FORMAT] eingestellt ist, wenn die Aufnahmeauflösung des Wiedergabevideoclips dieselbe wie [AUFN. FORMAT] ist.

  - Es ist der Standardwert von [AUSG. FORMAT], wenn die Aufnahmeauflösung des Wiedergabevideoclips von [AUFN. FORMAT] abweicht.

Nach oben