- Start
- Vorbereitung
- Speicherkarten
- Status der Karten-Zugriffslampe und Speicherkarte

# Status der Karten-Zugriffslampe und Speicherkarte

Karten-Zugriffslampe | Speicherkartenstatus
--- | ---
Leuchtet grün | Aufnahme möglich | Laden/Schreiben ist gestattet.
Leuchtet orange | Aufnahmemedium | Laden/Schreiben ist gestattet. Aktuelles Aufnahmemedium.
Blinkt orange | Zugriff auf die Karte | Laden/Schreiben werden gerade durchgeführt.
Blinkt schnell orange | Erkennen der Speicherkarte | Die Speicherkarte wird erkannt.
Fehler | Ein Fehler ist aufgetreten. Die Anzeige blinkt, selbst wenn die Speicherkarte nicht eingesetzt ist, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
Blinkt langsam grün | Die Kapazität der Speicherkarte ist erschöpft. | Die Speicherkarte verfügt über keine Restkapazität. Nur das Laden ist möglich.
Schreibschutz | Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite Protect oder LOCK eingestellt. Nur das Laden ist möglich.
Nicht beschreibbare Speicherkarte | Die Aufnahme mit dem z. Z. eingestellten Aufzeichnungsformat ist nicht möglich. Ändern Sie das Aufzeichnungsformat oder verwenden Sie eine Speicherkarte, die mit dem Aufzeichnungsformat kompatibel ist.
Kartensteckplatz, der das Ziel nicht aufzeichnet | Es wurde eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz eingesetzt, der nicht im Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] ausgewählt wurde. Nur das Laden ist möglich.
Aus | Unzulässiges Format | Die Speicherkarte ist nicht richtig formatiert. Formatieren Sie die Karte neu.
Es ist keine Speicherkarte eingesetzt | Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.
Ungültige Speicherkarte | Dies ist eine Speicherkarte, wie eine MMC (Multi Media Card), die nicht mit der Kamera verwendet werden kann.
Einstellung auf das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] | Keine Aufnahme und Wiedergabe möglich. Andere Funktionen als Aufnahme und Wiedergabe (Laden der Szenendatei usw.) können verwendet werden.
P2-Karte mit Verschlüsselung mit CPS-Kennwort formatiert | Kann nicht mit der Kamera verwendet werden. Wenn sie mit der Kamera formatiert wurde, kann sie als P2-Karte verwendet werden, die nicht verschlüsselt ist.
Im Kartenlesermodus | Die Karten-Zugriffslampe erlischt, außer auf die Speicherkarte wird zugegriffen.

Nach oben