- Start
- Netzwerkverbindung
- Vorbereitung der Verbindung
- Für das Funkmodul AJ-WM50

# Für das Funkmodul AJ-WM50

Bringen Sie das Funkmodul AJ-WM50 (Sonderzubehör) an der Kamera an.

<USB2.0 HOST>-Anschluss

Öffnen Sie die <USB2.0 HOST>-Anschlussabdeckung.

Verbinden Sie das Funkmodul mit dem <USB2.0 HOST>-Anschluss.

Setzen Sie es vollständig ein.

HINWEIS

- Ziehen Sie das Funkmodul bei der Entnahme gerade heraus.

## Vorsichtshinweise für die Verwendung des Funkmoduls AJ-WM50

Sie sollten die Bedienungsanleitung des Funkmoduls vor dem Einsatz vollständig gelesen und verstanden haben.

Die neuesten Informationen finden Sie auf der folgenden Website:

https://pro-av.panasonic.net/

Nach oben