- Start
- Aufnahmen
- Grundbedienung
- Einstellungen für die Aufnahme umschalten

# Einstellungen für die Aufnahme umschalten

Nach dem Einschalten und Einsetzen der Speicherkarte stellen Sie die Schalter wie folgt ein.

1. <GAIN>-Schalter

   Dies sollte normalerweise auf <L> (0 dB) eingestellt werden. Wenn es zu dunkel ist, stellen Sie die Verstärkung auf einen passenden Wert ein.

2. <OUTPUT>/<AUTO KNEE>-Schalter

   Stellen Sie diesen Schalter auf <CAM>/<ON>.

3. <TCG>-Schalter

   Stellen Sie diesen Schalter auf <F-RUN> oder <R-RUN>.

4. <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter

   Stellen Sie diesen Schalter auf <AUTO>.

Nach oben