- Start
- Bedienung
- Menüeinstellungen
- [AUDIO]-Menü

# [AUDIO]-Menü

Stellt die Ein-/Ausgangsfunktion für Audio ein.

## [EINGANGSEINST.]

### [MIC POWER FRONT]

Stellt die Phantomspeisung des vorderen Mikrofons ein.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [MIC POWER HINTEN]

Stellt die Phantomspeisung des hinteren Mikrofons ein.

Wenn [AUS] ausgewählt wird, wird die Phantomspeisung nicht ausgegeben, auch wenn der Mikrofoneingangsleistungs-Auswahlschalter auf <+48V> eingestellt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [FRONT MIC PEGEL]

Stellt den Eingangspegel des externen Mikrofons ein, das an den <MIC IN>-Anschluss der Kamera angeschlossen ist.

Dies ist nur aktiviert, wenn ein externes Mikrofon an den <MIC IN>-Anschluss angeschlossen ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Werkseinstellung: [−40dB])

### [HINTEN MIC CH1/3 PEGEL]

Stellt den Audioeingangspegel des externen Mikrofons ein, das an den hinteren <AUDIO IN CH1/3>-Anschluss der Kamera angeschlossen ist.

Dies ist nur aktiviert, wenn der <LINE>/<MIC>-Auswahlschalter in der Stellung <MIC> steht.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Werkseinstellung: [−60dB])

### [HINTEN MIC CH2/4 PEGEL]

Stellt den Audioeingangspegel des externen Mikrofons ein, das an den hinteren <AUDIO IN CH2/4>-Anschluss der Kamera angeschlossen ist.

Dies ist nur aktiviert, wenn der <LINE>/<MIC>-Auswahlschalter in der Stellung <MIC> steht.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Werkseinstellung: [−60dB])

### [HINTEN LINE-IN LEVEL]

Stellt den Audioeingangspegel des Geräts ein, das an den hinteren <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4>-Anschluss der Kamera angeschlossen ist.

Dies ist nur aktiviert, wenn der <LINE>/<MIC>-Auswahlschalter in der Stellung <LINE> steht.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−3dB], [0dB], [4dB]

(Werkseinstellung: [4dB] (wenn [AREA SETTINGS] [AREA 1]/[AREA 2]/[AREA 4] ist), [0dB] (wenn [AREA SETTINGS] [AREA 3] ist))

### [WARNUNG FUNKSTRECKE]

Legt fest, ob eine Warnung angezeigt werden soll, wenn der Empfangsstatus des Funkmikrofonempfängers schwach ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [FUNKSTRECKE TYP]

Wählt den Typ des Funkmikrofonempfängers.

[SINGLE] | Wählt einen Einzelkanaltyp-Funkmikrofonempfänger aus.
[DUAL] | Wählt einen Doppelkanaltyp-Funkmikrofonempfänger aus.

(Werkseinstellung: [SINGLE])

## [AUFN CH EINST.]

### [LAUTSTÄRKE WÄHLEN]

Wählt aus, welcher Audiokanal den Einstellrädern <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4> und <F.AUDIO LEVEL> zugeordnet wird.

[CH1/2] | Weist die Pegelanpassung der Audiokanäle 1 und 2 zu. Die Audiokanäle 3 und 4 können automatisch oder durch [CH3 LEVEL EINST.] oder [CH4 LEVEL EINST.] angepasst werden.
[CH3/4] | Weist die Pegelanpassung der Audiokanäle 3 und 4 zu. Die Audiokanäle 1 und 2 können automatisch oder durch [CH1 LEVEL EINST.] oder [CH2 LEVEL EINST.] angepasst werden.

(Werkseinstellung: [CH1/2])

### [LAUTSTÄRKE FRONT CH1]

Wählt aus, ob das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad gegenüber der Audiosignaleinspeisung an Audiokanal 1 aktiviert ist.

[VORNE] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH1>-Schalter in der Stellung <FRONT> steht.
[FUNKSTRECKE] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH1>-Schalter in der Stellung <W.L.> steht.
[HINTEN] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH1>-Schalter in der Stellung <REAR> steht.
[ALLE] | Das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad ist aktiviert, unabhängig von der Einstellung des <AUDIO IN CH1>-Schalters.
[AUS] | Das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad ist deaktiviert, unabhängig von der Einstellung des <AUDIO IN CH1>-Schalters.

(Werkseinstellung: [AUS])

### [LAUTSTÄRKE FRONT CH2]

Wählt aus, ob das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad gegenüber der Audiosignaleinspeisung an Audiokanal 2 aktiviert ist.

[VORNE] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH2>-Schalter in der Stellung <FRONT> steht.
[FUNKSTRECKE] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH2>-Schalter in der Stellung <W.L.> steht.
[HINTEN] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH2>-Schalter in der Stellung <REAR> steht.
[ALLE] | Das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad ist aktiviert, unabhängig von der Einstellung des <AUDIO IN CH2>-Schalters.
[AUS] | Das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad ist deaktiviert, unabhängig von der Einstellung des <AUDIO IN CH2>-Schalters.

(Werkseinstellung: [AUS])

### [LAUTSTÄRKE FRONT CH3]

Wählt aus, ob das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad gegenüber der Audiosignaleinspeisung an Audiokanal 3 aktiviert ist.

[VORNE] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH3>-Schalter in der Stellung <FRONT> steht.
[FUNKSTRECKE] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH3>-Schalter in der Stellung <W.L.> steht.
[HINTEN] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH3>-Schalter in der Stellung <REAR> steht.
[ALLE] | Das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad ist aktiviert, unabhängig von der Einstellung des <AUDIO IN CH3>-Schalters.
[AUS] | Das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad ist deaktiviert, unabhängig von der Einstellung des <AUDIO IN CH3>-Schalters.

(Werkseinstellung: [AUS])

### [LAUTSTÄRKE FRONT CH4]

Wählt aus, ob das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad gegenüber der Audiosignaleinspeisung an Audiokanal 4 aktiviert ist.

[VORNE] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH4>-Schalter in der Stellung <FRONT> steht.
[FUNKSTRECKE] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH4>-Schalter in der Stellung <W.L.> steht.
[HINTEN] | Dies ist aktiviert, wenn der <AUDIO IN CH4>-Schalter in der Stellung <REAR> steht.
[ALLE] | Das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad ist aktiviert, unabhängig von der Einstellung des <AUDIO IN CH4>-Schalters.
[AUS] | Das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad ist deaktiviert, unabhängig von der Einstellung des <AUDIO IN CH4>-Schalters.

(Werkseinstellung: [AUS])

### [CH1 LEVEL]

Wählt automatisch/manuell als Methode für die Anpassung des Aufnahmepegels von Audiokanal 1 aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [MANUELL]

(Werkseinstellung: [AUTO])

### [CH2 LEVEL]

Wählt automatisch/manuell als Methode für die Anpassung des Aufnahmepegels von Audiokanal 2 aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [MANUELL]

(Werkseinstellung: [AUTO])

### [CH3 LEVEL]

Wählt automatisch/manuell als Methode für die Anpassung des Aufnahmepegels von Audiokanal 3 aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [MANUELL]

(Werkseinstellung: [AUTO])

### [CH4 LEVEL]

Wählt automatisch/manuell als Methode für die Anpassung des Aufnahmepegels von Audiokanal 4 aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [MANUELL]

(Werkseinstellung: [AUTO])

### [CH1 LEVEL EINST.]

Der Aufnahmepegel kann manuell angepasst werden, wenn [CH1 LEVEL], das den Aufnahmepegel von Audiokanal 1 anpasst, auf [MANUELL] gesetzt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[100]

(Werkseinstellung: [70])

### [CH2 LEVEL EINST.]

Der Aufnahmepegel kann manuell angepasst werden, wenn [CH2 LEVEL], das den Aufnahmepegel von Audiokanal 2 anpasst, auf [MANUELL] gesetzt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[100]

(Werkseinstellung: [70])

### [CH3 LEVEL EINST.]

Der Aufnahmepegel kann manuell angepasst werden, wenn [CH3 LEVEL], das den Aufnahmepegel von Audiokanal 3 anpasst, auf [MANUELL] gesetzt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[100]

(Werkseinstellung: [70])

### [CH4 LEVEL EINST.]

Der Aufnahmepegel kann manuell angepasst werden, wenn [CH4 LEVEL], das den Aufnahmepegel von Audiokanal 4 anpasst, auf [MANUELL] gesetzt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [0]…[100]

(Werkseinstellung: [70])

### [CH1 MIC LOWCUT]

Aktiviert/deaktiviert den Mikrofon-Tiefpassfilter für Audiokanal 1.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [VORNE], [FUNKSTRECKE], [HINTEN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [CH2 MIC LOWCUT]

Aktiviert/deaktiviert den Mikrofon-Tiefpassfilter für Audiokanal 2.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [VORNE], [FUNKSTRECKE], [HINTEN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [CH3 MIC LOWCUT]

Aktiviert/deaktiviert den Mikrofon-Tiefpassfilter für Audiokanal 3.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [VORNE], [FUNKSTRECKE], [HINTEN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [CH4 MIC LOWCUT]

Aktiviert/deaktiviert den Mikrofon-Tiefpassfilter für Audiokanal 4.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [VORNE], [FUNKSTRECKE], [HINTEN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [CH1 LIMITER]

Aktiviert/deaktiviert den Begrenzer, wenn die Methode zur Anpassung des Aufnahmepegels für Audiokanal 1 manuell ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [CH2 LIMITER]

Aktiviert/deaktiviert den Begrenzer, wenn die Methode zur Anpassung des Aufnahmepegels für Audiokanal 2 manuell ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [CH3 LIMITER]

Aktiviert/deaktiviert den Begrenzer, wenn die Methode zur Anpassung des Aufnahmepegels für Audiokanal 3 manuell ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [CH4 LIMITER]

Aktiviert/deaktiviert den Begrenzer, wenn die Methode zur Anpassung des Aufnahmepegels für Audiokanal 4 manuell ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [HEAD ROOM]

Stellt die Kopfhöhe ein (Standardpegel).

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [18dB], [20dB]

(Werkseinstellung: [20dB] (wenn [AREA SETTINGS] auf [AREA 1]/[AREA 2] eingestellt ist), [18dB] (wenn [AREA SETTINGS] auf [AREA 3]/[AREA 4] eingestellt ist))

## [AUSGANG EINSTLG]

### [ABHÖRMETHODE]

Wählt das Signalformat aus, das an den Monitor ausgegeben wird, wenn der Schalter <MONITOR SELECT> auf <ST> (stereo) eingestellt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [STEREO], [MIX]

(Werkseinstellung: [STEREO])

### [AUDIO AUSGANGSPEGEL]

Wählt die Audioausgangstufe aus.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [−3dB], [0dB], [4dB]

(Werkseinstellung: [4dB] (wenn [AREA SETTINGS] [AREA 1]/[AREA 2]/[AREA 4] ist), [0dB] (wenn [AREA SETTINGS] [AREA 3] ist))

### [HDMI AUSGANG KANAL]

Wählt den Audiokanal aus, der über den <HDMI>-Anschluss ausgegeben werden soll.

[CH1/2] | Gibt die Audiosignale von Audiokanal 1 und Audiokanal 2 stereo aus.
[CH3/4] | Gibt die Audiosignale von Audiokanal 3 und Audiokanal 4 stereo aus.

(Werkseinstellung: [CH1/2])

## [ALARM]

### [BATTERIE SCHWACH]

Legt fest, ob der Alarm ausgegeben wird, wenn der Akku fast leer ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [BATTERIE WARNUNG ABBR.]

Wenn [EIN] eingestellt ist, können der ausgegebene Alarmton oder die angezeigte Warnung für den Status „Akku fast leer“ aufgehoben werden, indem der <MARKER SEL>/<MODE CHECK>-Schalter in die Stellung <MCK> gebracht wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [EIN])

### [BATTERIE ENDE]

Legt fest, ob der Alarm ausgegeben wird, wenn der Akku erschöpft ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [MEDIUM FAST VOLL]

Legt fest, ob der Alarm ausgegeben wird, wenn die verbleibende Speicherkartenkapazität fast leer ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [MEDIA ENDE]

Legt fest, ob der Alarm ausgegeben wird, wenn die verbleibende Speicherkartenkapazität erschöpft ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

### [WARNUNG]

Leg fest, ob der Alarm ausgegeben wird, wenn es zu einem Systemfehler oder einer Warnung komm.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

Nach oben