- Start
- Aufnahmen
- Anzeige des Sucherstatus
- Modusprüfungsanzeige

# Modusprüfungsanzeige

Die Kameraeinstellungen und der Status können im Suchermonitor oder auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Der Modusprüfung-STATUS-Bildschirm wird angezeigt, wenn der <MARKER SEL>/<MODE CHECK>-Schalter in Richtung <MCK> gedrückt wird, wenn der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird.

Jedes Mal, wenn der <MARKER SEL>/<MODE CHECK>-Schalter auf die Seite <MCK> gedrückt wird, schaltet die Anzeige in der Reihenfolge STATUS-Bildschirm, !LED-Bildschirm, FUNCTION-Bildschirm, AUDIO-Bildschirm, CAC-Bildschirm, SWITCH-Bildschirm, NETWORK-Bildschirm und Kamerabild-Bildschirm um.

Jeder Bildschirm der Modusprüfung wird etwa fünf Sekunden lang angezeigt.

Der Bildschirm wird nicht umgeschaltet, wenn die Taste <MARKER SEL>/<MODE CHECK> auf der Seite <MCK> betätigt wird.

Drücken Sie die Taste <EXIT>, während der jeweilige Bildschirm angezeigt wird, um zum Kamerabild-Bildschirm zurückzukehren.

Die [EIN]/[AUS]-Anzeige im jeweiligen Bildschirm kann im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [KAMERASTATUS-ANZEIGE] ausgewählt werden.

Zu Einzelheiten zu den STATUS-Bildschirmanzeigen siehe „Aufnahmestatus prüfen und anzeigen“.

## !LED-Bildschirm

Zeigt die Elemente an, durch die die [!]-Lampe im Sucher leuchtet.

- [!] wird für Elemente angezeigt, die im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [!LED] auf [EIN] gesetzt sind.

- [!] wird mit Schwarz-Weiß-Umkehrung angezeigt, wenn ein Element, für das [EIN] im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [!LED] eingestellt ist, Ursache dafür ist, dass die [!]-Lampe leuchtet.

[GAIN(0dB)] | Zeigt den Verstärkungsstatus an. [AGC] wird angezeigt, wenn das Menü [KAMERA] → [AGC] → [AGC] → [EIN] eingestellt ist.
[DS.GAIN] | Zeigt den digitale Superverstärkungswert an.
[SHUTTER] | Zeigt den Verschlussstatus an. [1/]: Zeigt die Verschlusszeit an. [1/]: Zeigt die Verschlusszeit als Zeitanzeige (Minuten) an, wenn die Funktion Synchro-Scan aktiviert und das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [sek] eingestellt ist. [d]: Zeigt die Verschlusszeit als offener Winkel an, wenn die Funktion Synchro-Scan aktiviert und das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [grd] eingestellt ist. [HALF]: Wird angezeigt, wenn das Menü [KAMERA] → [VERSCHLUSSZEIT] → [POSITION 1] auf [POSITION 6] → [HALB] eingestellt und die Position ausgewählt ist. [OFF]: Die Blendenfunktion ist deaktiviert.
[WHITE PRE.] | Zeigt den Weißabgleichstatus an. Zeigt die Position an, die mit dem <WHITE BAL>-Schalter oder dem folgenden Vorgang ausgewählt wurde. [ATW]: Wird angezeigt, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) läuft. Blinkt, wenn der Luminanzpegel oder die Farbtemperatur außerhalb des Bereichs liegen. [LOCK]: Wird angezeigt, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) gesperrt ist.
[EXTENDER] | Zeigt den Status des Extenders an.
[B.GAMMA] | Zeigt den Status von Schwarz-Gamma an.
[MATRIX] | Zeigt die aktuell ausgewählte Farbkorrektur-Tabelle an.
[COLOR COR.] | Zeigt den Status der Farbkorrekturfunktion an.
[FILTER] | Zeigt die <ND FILTER>-Einstellradposition mit den Zahlen 1 bis 4 und die <CC FILTER>-Einstellradposition mit den Buchstaben A bis D an.
[ATW] | Zeigt den Status des automatischen Weißabgleichs mit Nachverfolgung an.

## FUNCTION-Bildschirm

Zeigt die Videoausgangseinstellungen und die Informationen zu den Aufzeichnungsmedien an.

Option | Beschreibung
--- | ---
[VIDEO OUT] | [SDI OUT1 FORMAT] | Das im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1] → [AUSG. FORMAT] festgelegte Format wird angezeigt.
[SDI OUT1 CHAR] | Die Einstellung des Menüs [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1] → [SDI CHAR AUSG.] wird angezeigt.
[SDI OUT2 FORMAT] | Das im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [AUSG. FORMAT] festgelegte Format wird angezeigt.
[SDI OUT2 CHAR] | Die Einstellung des Menüs [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [SDI CHAR AUSG.] wird angezeigt.
[HDMI OUT SIGNAL] | Die Einstellung des Menüs [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [HDMI AUSG.] → [SIGNAL WAHL] wird angezeigt.
[HDR/SDR] (Wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [NORMAL] eingestellt ist) | [SDI OUT1] | Das Ausgabebild vom <SDI OUT1>-Anschluss wird mit [HDR]/[SDR] angezeigt.
| [SDI OUT2] | Das Ausgabebild vom <SDI OUT2>-Anschluss wird mit [HDR]/[SDR] angezeigt.
| [HDMI OUT] | Das Ausgabebild vom <HDMI>-Anschluss wird mit [HDR]/[SDR] angezeigt.
| [LCD/VF] | Zeigt das Ausgabebild des LCD-Monitors und des Suchers mit [HDR]/[SDR] an.
[V-Log]/[V-709] (Wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist) | [SDI OUT1] | Das Ausgabebild vom <SDI OUT1>-Anschluss wird mit [V-Log]/[V-709] angezeigt.
| [SDI OUT2] | Das Ausgabebild vom <SDI OUT2>-Anschluss wird mit [V-Log]/[V-709] angezeigt.
| [HDMI OUT] | Das Ausgabebild vom <HDMI>-Anschluss wird mit [V-Log]/[V-709] angezeigt.
| [LCD/VF] | Zeigt das Ausgabebild des LCD-Monitors und des Suchers mit [V-Log]/[V-709] an.
[CARD STATUS] | [TOTAL] | Zeigt den Einstellungsstatus des Menüs [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] und die verbleibende Kapazität (Minuten)/Gesamtaufnahmezeit der Speicherkarte an, auf die aufgenommen wird. Zeigt die Informationen von Kartensteckplatz 1 an, wenn des Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] auf [expressP2] gesetzt ist, und den Gesamtwert von Kartensteckplatz 2 und 3, wenn [microP2/SD] eingestellt ist. Dieser wird angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] auf [NDI|HX] eingestellt ist.
| [SLOT1] | Zeigt die verbleibende Kapazität (%)/verbleibende Kapazität (Minuten)/Gesamtaufnahmezeit der Speicherkarte an, die in Kartensteckplatz 1 eingesetzt ist. Es wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt ist. Der angezeigte Status der Speicherkarte ist wie folgt. [NO CARD]: Speicherkarte ist nicht eingesetzt. [UNSUPPORTED]: Speicherkarte wird nicht unterstützt. [FORMAT ERROR]: Speicherkarte kann nicht verwendet werden. (Formatfehler) [PROTECTED]: Sie ist schreibgeschützt. Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite Protect eingestellt. [NO REMAIN]: Die Speicherkarte verfügt über keine Restkapazität. [ENCRYPTED]: Es wurde eine expressP2-Karte eingesetzt, die mit Verschlüsselung mit CPS-Kennwort formatiert wurde. Bei anderen als den oben aufgeführten Fällen wird die verbleibende Kapazität der Speicherkarte von 0% bis 100% angezeigt.
| [SLOT2] | Zeigt die verbleibende Kapazität (%)/verbleibende Kapazität (Minuten)/Gesamtaufnahmezeit der Speicherkarte an, die in Kartensteckplatz 2 eingesetzt ist. Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt ist. Der angezeigte Status der Speicherkarte ist wie folgt. [NO CARD]: Speicherkarte ist nicht eingesetzt. [UNSUPPORTED]: Speicherkarte wird nicht unterstützt. [FORMAT ERROR]: Speicherkarte kann nicht verwendet werden. (Formatfehler) [PROTECTED]: Sie ist schreibgeschützt. Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite LOCK eingestellt. [NO REMAIN]: Die Speicherkarte verfügt über keine Restkapazität. [NOT SDXC]: Der Aufzeichnungsmodus ist auf MOV gesetzt, aber es ist keine SDXC-Speicherkarte oder microP2-Karte mit 64 GB eingesetzt. [ENCRYPTED]: Es wurde eine microP2-Karte eingesetzt, die mit Verschlüsselung mit CPS-Kennwort formatiert wurde. Bei anderen als den oben aufgeführten Fällen wird die verbleibende Kapazität der Speicherkarte von 0% bis 100% angezeigt.
| [SLOT3] | Zeigt die verbleibende Kapazität (%)/verbleibende Kapazität (Minuten)/Gesamtaufnahmezeit der Speicherkarte an, die in Kartensteckplatz 3 eingesetzt ist. Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt ist. Der angezeigte Status der Speicherkarte ist wie folgt. [NO CARD]: Speicherkarte ist nicht eingesetzt. [UNSUPPORTED]: Speicherkarte wird nicht unterstützt. [FORMAT ERROR]: Speicherkarte kann nicht verwendet werden. (Formatfehler) [PROTECTED]: Sie ist schreibgeschützt. Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite LOCK eingestellt. [NO REMAIN]: Die Speicherkarte verfügt über keine Restkapazität. [NOT SDXC]: Der Aufzeichnungsmodus ist auf MOV gesetzt, aber es ist keine SDXC-Speicherkarte oder microP2-Karte mit 64 GB eingesetzt. [ENCRYPTED]: Es wurde eine microP2-Karte eingesetzt, die mit Verschlüsselung mit CPS-Kennwort formatiert wurde. Bei anderen als den oben aufgeführten Fällen wird die verbleibende Kapazität der Speicherkarte von 0% bis 100% angezeigt.

## AUDIO-Bildschirm

Zeigt die Audioeingang-/-ausgangseinstellungen und den Aufnahmepegel an.

Option | Beschreibung
--- | ---
[MIC POWER(MENU)] |  | Zeigt den Einstellungswert des Menüs [AUDIO] → [EINGANGSEINST.] → [MIC POWER FRONT] und des Menüs [AUDIO] → [EINGANGSEINST.] → [MIC POWER HINTEN] an.
[VOL. SELECT] |  | Zeigt den Einstellungswert des Menüs [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE WÄHLEN] an.
[A.IN] | [CH1] bis [CH4] | Zeigt das Audioeingangssignal an, das mit den Schaltern <AUDIO IN CH1> bis <AUDIO IN CH4> ausgewählt ist.
[LEVEL] | [CH1] bis [CH4] | Zeigt das Aufnahmepegeleinstellungsverfahren für die einzelnen Kanäle an. [AUTO]: Automatische Einstellung [VOL.]: Manuelle Anpassung mit dem <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad [MENU]: Manuelle Anpassung über das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [CH1 LEVEL EINST.] bis [CH4 LEVEL EINST.]
[F.VOL.] | [CH1] bis [CH4] | Zeigt an, ob das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad in jedem Kanal aktiviert ist. [EIN]: Aktiviert [AUS]: Deaktiviert Die Einstellungen für <AUDIO IN CH1> bis <AUDIO IN CH4> wechseln und das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE FRONT CH1] bis [LAUTSTÄRKE FRONT CH4] stimmt nicht überein. [---]: Deaktiviert Der Kanal wird im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE WÄHLEN] nicht ausgewählt.
[LIMITER] | [CH1] bis [CH4] | Zeigt die Aktivierung/Deaktivierung des Begrenzers für jeden Kanal mit [EIN]/[AUS] an. Zeigt [---] an, wenn das Aufnahmepegel-Anpassungsverfahren die automatische Anpassung ist.
[LOWCUT] | [CH1] bis [CH4] | Zeigt die Aktivierung/Deaktivierung des Tiefpass-Filters für jeden Kanal mit [EIN]/[AUS] an.

## CAC-Bildschirm

Zeigt Informationen zur Farbfehlerkorrektur (CAC) an.

[CAC CONTROL] | Zeigt den Einstellungswert des Menüs [KAMERA] → [CAC EINSTELLUNG] → [CAC KOMPENSATION] an. [STOP] wird angezeigt, wenn die Farbfehlerkorrektur (CAC) aufgrund der Bedingungen der Daten oder des Objektivs nicht aktiv ist, auch wenn sie im Menü [KAMERA] → [CAC EINSTELLUNG] → [CAC KOMPENSATION] → [EIN] eingestellt ist.
[CAC MODE] | Blendet den Betriebsmodus der Farbfehlerkorrektur (CAC) ein. [AUTO]: Die CAC-Datei wird automatisch ausgewählt.
[CONNECT LENS TYPE] | Zeigt die Objektiv-ID des aktuell verbundenen digitalen Objektivs an.
[SELECT FILE TITLE] | Zeigt den Titel und die Dateiversion der CAC-Datei an, die derzeit für die Farbfehlerkorrektur (CAC) verwendet wird.
[CAC WARNING] | Zeigt eine Warnung an, wenn der Betrieb der Farbfehlerkorrektur (CAC) angehalten wurde. [CAC-DATEI UNGÜLTIG]: Dies wird zum Beispiel angezeigt, wenn die Rückmeldungsdaten vom Objektiv nicht unterstützt werden. [OBJEKTIV INIT. NICHT ABGESCHLOSSEN]: Dies wird zum Beispiel angezeigt, wenn die Initialisierung des Objektivs nicht abgeschlossen werden kann.

## SWITCH-Bildschirm

Zeigt die Funktion, die der USER-Taste, dem <GAIN>-Schalter und <WHITE BAL>-Schalter zugewiesen ist, sowie den Einstellungswert an.

Option | Beschreibung
--- | ---
[USER SW] | [1] bis [5] | Zeigt die Funktion an, die den Tasten <USER 1> bis <USER 5> zugewiesen ist.
[OTHER ASSIGN] | [RET SW] | Zeigt die Funktion an, die der <RET>-Taste am Objektiv zugewiesen ist.
| [GAIN L] | Zeigt den Verstärkungswert an, der <L> des <GAIN>-Schalters zugewiesen ist.
| [GAIN M] | Zeigt den Verstärkungswert an, der <M> des <GAIN>-Schalters zugewiesen ist.
| [GAIN H] | Zeigt den Verstärkungswert an, der <H> des <GAIN>-Schalters zugewiesen ist.
| [S.GAIN] | Zeigt die Liste der Verstärkungswerte an, die als Superverstärkung zugewiesen sind.
| [DS.GAIN] | Zeigt den Verstärkungswert an, der als digitale Superverstärkung zugewiesen ist. [ALLE] wird angezeigt, wenn das Menü [KAMERA] → [BELEG. GAIN SCHALTER] → [DS.GAIN] → [ALLE] eingestellt ist.
| [WHITE BAL A] | Zeigt die Farbtemperatur an, die der <A>-Position des <WHITE BAL>-Schalters zugewiesen ist. Zeigt [ATW] an, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zugewiesen ist.
| [WHITE BAL B] | Zeigt die Farbtemperatur an, die der <B>-Position des <WHITE BAL>-Schalters zugewiesen ist. Zeigt [ATW] an, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zugewiesen ist.
| [WHITE BAL PRST] | Zeigt die Farbtemperatur an, die der <PRST>-Position des <WHITE BAL>-Schalters zugewiesen ist. Zeigt [ATW] an, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zugewiesen ist. Farbtemperatur und [VAR] werden angezeigt, wenn [VAR] zugewiesen ist.

## NETWORK-Bildschirm

Zeigt die Einstellungen der Netzwerkfunktion an.

Option | Beschreibung
--- | ---
[NETWORK] | [DEVICE SEL] | Zeigt den Einstellungswert des Menüs [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] an.
| [NETWORK FUNC] | Zeigt den Einstellungswert des Menüs [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] an.
| [STRM FORMAT] | Zeigt das Streaming-Format an. Es wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [AUS] eingestellt ist.
| [STRM DATA TYPE] | Zeigt den Einstellungswert des Menüs [NETZWERK] → [STREAMING] → [DATENTYP] an. Es wird nicht angezeigt, wenn etwas anderes als das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [STREAMING] eingestellt ist.
| [IP REMOTE] | Zeigt den Aktivierungs-/Deaktivierungsstatus der IP-Fernbedienungsfunktion an.
| [IPv4 ADDRESS] | Zeigt die IP-Adresse für IPv4 an. Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [AUS] eingestellt ist.
| [IPv6 ADDRESS] | Zeigt die IP-Adresse für IPv6 an. [DISABLE] wird angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv6 EINSTELLUNG] → [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN] → [DEAKTIVIEREN] eingestellt ist. Sie wird nicht angezeigt, wenn etwas anderes als das Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [LAN] eingestellt ist.

Nach oben