- Start
- Aufnahmen
- Anzeige des Sucherstatus
- Bildschirmanzeige während der Aufnahme

# Bildschirmanzeige während der Aufnahme

1. Zeitcode/Userbits/Zählerdaten

   Zeigt die Zeitdaten an, die mit dem <DISPLAY>-Schalter ausgewählt wurden.

   - [TCG :::]: Zeigt den Zeitcode an. [TCR :::] wird während der Wiedergabe angezeigt.

     [TCG] wird mit Schwarzweiß-Umkehrung angezeigt, wenn eine Anbindungssperre zum externen Eingangszeitcode besteht.

   - [UBG ]: Zeigt die Userbits an. [UBR ] wird während der Wiedergabe angezeigt.

   - [CLP :::]: Zeigt den Zählerwert jedes Videoclips an. Dieser wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN.ZÄHLER] → [CLIP] eingestellt ist. Zeigt den Zählerwert des laufenden Videoclips während der Wiedergabe an.

   - [:::]: Zeigt den kumulativen Zählerwert ab der Zurücksetzen-Position an. Dieser wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN.ZÄHLER] → [GESAMT] eingestellt ist.

2. Status Bonding-Gerät

   Zeigt den Gerätestatus mit bis zu fünf Buchstaben und dem folgenden Symbol an, der vom Bonding-Gerät empfangen wird.

   - : Die Signalempfangsstärke des Bonding-Geräts wird in 6 Stufen angezeigt.

   - : Die verbleibende Akkuleistung des Bonding-Geräts wird in 6 Stufen angezeigt.

   - : Wird angezeigt, wenn beim Bonding-Gerät ein Fehler aufgetreten ist.

   - (Keine Anzeige): Es ist kein Bonding-Gerät angeschlossen.

3. Aufnahmestatus

   - [REC]: Aufnahme.

   - [REC] (blinkt): Verarbeitung zum Stoppen der Aufnahme.

   - [P]: Die Aufnahme wird gestoppt, wenn die Vorausaufzeichnung aktiviert ist.

   - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

     - Die Aufnahme wird gestoppt, wenn die Vorausaufzeichnung deaktiviert ist.

     - Dies ist im Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt.

4. Aufnahmemedien

   Der Einstellungsstatus des Menüs [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] wird angezeigt.

   - [eP2]: Wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] → [expressP2] eingestellt ist.

   - [mP2]: Wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] → [microP2/SD] eingestellt ist.

   - (Keine Anzeige): Auf das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt.

5. Status des Kartensteckplatzes 1 oder 2

   Zeigt den Staus von Kartensteckplatz 1 an, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] → [expressP2] eingestellt ist.

   Zeigt den Staus von Kartensteckplatz 2 an, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] → [microP2/SD] eingestellt ist.

   Die Status sind wie folgt:

   - : Kein Ziel für die Aufnahme.

   - (blinkt): Erkennung der Speicherkarte.

   - : Aufnahmeziel.

   - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

     - Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.

     - Die Speicherkarte wird nicht erkannt.

     - Dies ist im Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt.

6. Verbleibende Kapazität und Status der Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 oder 2

   Zeigt die verbleibende Kapazität der Speicherkarte und den Status der Speicherkarte im Kartensteckplatz 1 oder 2 an.

   - [0min]…[999min]: Zeigt die Restkapazität der Speicherkarte an. Eine verbleibende Kapazität von 999 Minuten oder mehr wird als [999min] angezeigt.

     - Die Anzeige blinkt, wenn die verbleibende Kapazität der Speicherkarte zwei Minuten oder weniger beträgt.

     - Die für die simultane Aufzeichnung verfügbare verbleibende Kapazität (verbleibende Kapazität für die Speicherkarte der beiden Speicherkarten mit weniger verbleibender Kapazität) wird angezeigt, wenn die simultane Aufzeichnung durchgeführt wird.

   - [WP]: Sie ist schreibgeschützt. Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite Protect oder LOCK eingestellt.

   - [END]: Die Speicherkarte verfügt über keine Restkapazität.

   - [ERR]: Es wurde eine Speicherkarte eingesetzt, auf die nicht aufgezeichnet werden kann. Wird angezeigt, wenn die Karte erkannt wird, aber nicht verwendet werden kann, weil sie zum Beispiel einen Formatierungsfehler aufweist oder keine Speicherkarte ist.

   - [!SDXC]: Das Aufzeichnungsformat ist auf MOV gesetzt, aber es ist keine SDXC-Speicherkarte, expressP2-Karte oder microP2-Karte mit 64 GB eingesetzt.

   - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

     - Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.

     - Die Speicherkarte wird nicht erkannt.

     - Dies ist im Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt.

7. Meldungsanzeigebereich für Funk-Audio-Warnmeldung und Kühllüfter-Stopp

   Zeigt eine Warnmeldung an, wenn der Funk-Audio-Empfangsstatus schlecht wird.

   Zeigt eine Nachricht an, wenn der Kühllüfter gestoppt wurde.

8. SDI/HDMI-Fernbedienungsstatus

   Blendet den Steuerstatus des Aufnahmestarts und Aufnahmeendes auf dem externen Gerät ein, das an die Anschlüsse <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> angeschlossen ist.

   - [REC S/H]: Aufnahmeanweisungen werden von den Anschlüssen <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> an den Ausgang ausgegeben.

   - [S/H]: Pauseanweisungen werden von den Anschlüssen <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> an den Ausgang ausgegeben.

   - [REC SDI]: Aufnahmeanweisungen werden von den Anschlüssen <SDI OUT1>/<SDI OUT2> an den Ausgang ausgegeben.

   - [SDI]: Pauseanweisungen werden von den Anschlüssen <SDI OUT1>/<SDI OUT2> an den Ausgang ausgegeben.

   - [REC HDMI]: Aufnahmeanweisungen werden vom Anschluss <HDMI> an den Ausgang ausgegeben.

   - [HDMI]: Pauseanweisungen werden vom <HDMI>-Anschluss an den Ausgang ausgegeben.

9. Status von Kartensteckplatz 3

   Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] → [expressP2] eingestellt ist.

   - : Kein Ziel für die Aufnahme.

   - (blinkt): Erkennung der Speicherkarte.

   - : Aufnahmeziel.

   - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

     - Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.

     - Die Speicherkarte wird nicht erkannt.

     - Das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] ist eingestellt.

10. Verbleibende Kapazität und Status der Speicherkarte in Kartensteckplatz 3

    Zeigt die verbleibende Kapazität der Speicherkarte und den Status der Speicherkarte im Kartensteckplatz 3 an.

    Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] → [expressP2] eingestellt ist.

    - [0min]…[999min]: Zeigt die Restkapazität der Speicherkarte an. Eine verbleibende Kapazität von 999 Minuten oder mehr wird als [999min] angezeigt.

      - Die Anzeige blinkt, wenn die verbleibende Kapazität der Speicherkarte zwei Minuten oder weniger beträgt.

      - Die für die simultane Aufzeichnung verfügbare verbleibende Kapazität (verbleibende Kapazität für die Speicherkarte der beiden Speicherkarten mit weniger verbleibender Kapazität) wird angezeigt, wenn die simultane Aufzeichnung durchgeführt wird.

    - [WP]: Sie ist schreibgeschützt. Der Schreibschutzschalter der Speicherkarte ist auf die Seite LOCK eingestellt.

    - [END]: Die Speicherkarte verfügt über keine Restkapazität.

    - [ERR]: Es wurde eine Speicherkarte eingesetzt, auf die nicht aufgezeichnet werden kann. Wird angezeigt, wenn die Karte erkannt wird, aber nicht verwendet werden kann, weil sie zum Beispiel einen Formatierungsfehler aufweist oder keine Speicherkarte ist.

    - [!SDXC]: Das Aufzeichnungsformat ist auf MOV gesetzt, aber es ist keine SDXC-Speicherkarte oder microP2-Karte mit 64 GB eingesetzt.

    - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

      - Es wurde keine Speicherkarte eingesetzt.

      - Die Speicherkarte wird nicht erkannt.

      - Dies ist im Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt.

11. Spezialaufnahme-Funktion

    Zeigt den Status der Spezialaufnahme-Funktion an.

    - [INTRVL]: Die Intervallaufzeichnung ist aktiviert.

    - [I-REC]: Während die Intervallaufzeichnung oder Aufnahme angehalten ist.

    - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

      - Die Intervallaufzeichnung ist deaktiviert.

      - Dies ist im Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt.

12. Zwei-Steckplatz-Funktion

    Zeigt den Einstellstatus der Aufzeichnungsfunktion mit zwei Kartensteckplätzen an.

    Sie wird mit einer schrägen Linie angezeigt, wenn ein Zustand vorliegt, bei dem keine Zwei-Steckplatz-Funktion durchgeführt werden kann, selbst wenn die jeweilige Funktion aktiviert ist.

    - [RELAY]: Die Relay-Aufnahme ist aktiviert.

    - [SIMUL]: Die simultane Aufzeichnung ist aktiviert.

    - [NDI|HX]: Dies ist im Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt.

    - (Keine Anzeige): Im Standardaufzeichnung-Status.

13. FBC-Funktion (Blitzstreifenkorrektur)

    - [FBC1] oder [FBC2]: Die Blitzstreifenkorrektur-Funktion ist aktiviert.

14. Streaming-Status

    Zeigt den Streaming-Status an.

    - : Die Kamera ist mit einem Gerät verbunden, um das Streaming-Video zu empfangen, und das Streaming-Video wird gesendet.

    - (blinkt): Während die Kamera versucht, die Verbindung mit einem Gerät herzustellen, das Streaming-Video empfängt

    - : Es wird kein Streaming-Video gestreamt.

    - : Es liegt ein Fehler der Streaming-Funktion vor und sie kann nicht verwendet werden.

    - (Keine Anzeige): Die Streaming-Funktion ist deaktiviert.

15. Funktion Hoher Dynamikbereich/Funktion Dynamic Range Stretcher/V-Log-Aufzeichnungsfunktion

    - [HDR]: Dies ist im Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] → [HLG] eingestellt.

    - [DRS]: Die Funktion Dynamic Range Stretcher ist aktiviert.

    Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

16. Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering

    Blendet den Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering ein.

    - : WLAN ist eingestellt und es besteht keine Verbindung zur ROP-App.

    - : WLAN ist eingestellt und es besteht eine Verbindung zur ROP-App.

    - : WLAN ist eingestellt, aber das WLAN läuft nicht ordnungsgemäß.

    - : Kabelgebundenes LAN ist eingestellt und es besteht keine Verbindung zur ROP-App.

    - : Kabelgebundenes LAN ist eingestellt und es besteht eine Verbindung zur ROP-App.

    - : Kabelgebundenes LAN ist eingestellt, aber das kabelgebundene LAN läuft nicht ordnungsgemäß.

    - : Wenn das USB-Tethering eingestellt und ROP nicht verbunden ist

    - : Wenn das USB-Tethering eingestellt und ROP verbunden ist

    - : Wenn das USB-Tethering eingestellt ist und nicht ordnungsgemäß funktioniert

    - (Keine Anzeige): Das kabelgebundene LAN, WLAN und USB-Tethering sind deaktiviert.

17. Verbleibende Akkukapazität

    - [.V]: Zeigt den Ladepegel der Akkus ohne Ladepegelinformationen in Schritten zu 0,1 V an. Die Anzeige blinkt, wenn die verbleibende Ladung den Einstellungswert „Fast leer“ oder darunter erreicht hat.

    - [%]: Zeigt den Ladepegel von Akkus mit Ladepegelinformationen in % an. Die Anzeige blinkt, wenn die verbleibende Ladung den Einstellungswert „Fast leer“ oder darunter erreicht hat.

    - [EMP]: Wird angezeigt, wenn kein Ladepegel bei Akkus mit Ladepegelinformationen vorliegt oder der Pegel sich nah am eingestellten Endwert oder darunter befindet.

    - [MAX]: Wird angezeigt, wenn Akkus mit Ladepegelinformationen völlig aufgeladen sind.

18. Farbfehlerkorrekturfunktion

    - [CAC]: Die Farbfehlerkorrektur (CAC) ist aktiviert.

19. Gamma-Modus

    Der Einstellungswert für den Gamma-Modus, der im Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] ausgewählt ist, wird angezeigt.

    - [HD]

    - [SD]

    - [FLK1]

    - [FLK2]

    - [FLK3]

    - [FREC]

    - [VREC]

    - [HLG]

20. Szenendateiname

    Der Name der Szenendatei, die im Menü [SCENE FILE] → [DATEI AUSW.] ausgewählt wurde, wird angezeigt.

    Dies wird nicht angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

21. Anzeige des Upload-Status

    Zeigt den Status des Inhalt-Uploads an.

    - : Wenn die Upload-Funktion aktiviert ist und vor dem Starten oder nach dem Abschluss des Uploads

    - : Während des Uploads

    - : Wenn ein Upload-Übertragungsfehler aufgetreten ist

22. Waveform Monitor

    Zeigt den Videostatus in Wellenform oder als Vektor an.

    Wird nur im LCD-Monitor und im Sucher angezeigt.

23. Typ der Markierung

    Zeigt die Art der derzeit angezeigten Markierung im STATUS-Bildschirm für die Modusprüfung an.

    [MKR:A]: Zeigt die Markierungsart [A] an.

    [MKR:B]: Zeigt die Markierungsart [B] an.

    [MKR:OFF]: Es wird keine Markierung angezeigt.

24. Digital-Zoom

    Zeigt das Digital-Zoomverhältnis an.

    - [D2×]: 2-fach

    - [D3×]: Dreimal

    - [D4×]: Viermal

25. Fokus

    Zeigt den Fokuswert an.

    Die Anzeige des Fokuswerts folgt den Einstellungen im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS].

    - [MF]: Zeigt den Positionswert von [00] bis [99] an, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS] → [NUMMER] eingestellt ist.

    - [MFft]: Die Anzeige erfolgt in der Einheit Fuß, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS] → [mm/Fuß] eingestellt ist.

    - [MFm]: Die Anzeige erfolgt in der Einheit Meter, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS] → [mm/m] eingestellt ist.

    - (Keine Anzeige): Der Fokuswert kann nicht abgerufen werden.

26. Zoom

    Zeigt den Zoomwert an.

    Die Anzeige des Zebrawerts folgt den Einstellungen im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS].

    - [Z]: Zeigt den Positionswert von [000] bis [999] an, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS] → [NUMMER] eingestellt ist.

    - [Z.]: Die Anzeige erfolgt in der Einheit Millimeter, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ZOOM/FOKUS] → [mm/Fuß] oder [mm/m] eingestellt ist.

    - (Keine Anzeige): Der Zoomwert kann nicht abgerufen werden.

27. Super-Black

    - [B]: Wird angezeigt, wenn die Funktion Super-Black aktiviert ist.

28. Blende

    Zeigt den F-Wert an.

    Wird angezeigt, wenn ein Objektiv mit einer F-Wertanzeigefunktion verwendet wird.

    Blinkt, wenn der Einstellungswert der Blendenaufhebungsfunktion geändert wird.

    - [F]: Zeigt den F-Wert des Objektivs an.

    - [OPEN]: Wird angezeigt, wenn die Blendenöffnung offen ist.

    - [CLOSE]: Wird angezeigt, wenn die Blendenöffnung geschlossen ist.

    - [NC]: Wird angezeigt, wenn das Objektivkabel nicht angeschlossen ist.

29. Superblende

    - [S]: Wird angezeigt, wenn die Funktion Superblende aktiviert ist.

30. Hochempfindlichkeitsmodus

    - [H.SENS.]: Wird angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [AUFNAHMEMOD] → [HOHE SENS.] eingestellt ist.

31. Blendenaufhebung

    Zeigt den Korrekturpegel an, wenn die Blendenaufhebungsfunktion aktiviert ist.

    Blinkt, wenn die Korrekturstufe geändert wird.

    - [+]: Apertur öffnet sich um ungefähr 0,5.

    - [++]: Apertur öffnet sich um ungefähr 1.

    - [−]: Apertur schließt sich um ungefähr 0,5.

    - [−−]: Apertur schließt sich um ungefähr 1.

    - (Keine Anzeige): Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor.

      - Die Blende ist ein Referenzwert.

      - Die Blendenaufhebungsfunktion ist deaktiviert.

32. Luminanzabfall-Meldungsanzeige

    Wird angezeigt, wenn die Luminanz abgenommen hat.

33. Luminanz von Y GET

    Zeigt den Luminanzpegel in der Einheit [%] oder [STOP] an, wenn die Y GET-Funktion aktiviert ist. ([STOP] wird als [ST] angezeigt.)

    Die Anzeigeeinheit folgt der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST] → [Y GET EINHEIT].

    Die Anzeigeeinheit ist fest auf [%] eingestellt, wenn das Menü [SCENE FILE] → [VERST./ISO-MODUS] auf [dB] eingestellt ist.

34. Verschlusszeit

    - [1/]: Zeigt die Verschlusszeit an.

    - [1/]: Zeigt die Verschlusszeit als Zeitanzeige (Minuten) an, wenn die Funktion Synchro-Scan aktiviert und das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [sek] eingestellt ist.

    - [d]: Zeigt die Verschlusszeit als offener Winkel an, wenn die Funktion Synchro-Scan aktiviert und das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [grd] eingestellt ist.

    - [HALF]: Wird angezeigt, wenn das Menü [KAMERA] → [VERSCHLUSSZEIT] → [POSITION 1] auf [POSITION 6] → [HALB] eingestellt und die Position ausgewählt ist.

    - (Keine Anzeige): Die Funktion elektronischer Verschluss ist deaktiviert.

35. Informationen zu Datum und Uhrzeit

    Zeigt die Informationen zu Datum und Uhrzeit an.

    Der angezeigte Inhalt folgt der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [DATUM/UHRZEIT]. ([DATUM/UHRZEIT])

    Die Anzeigereihenfolge für Jahr, Monat und Datum folgt der Einstellung im Menü [SONSTIGE] → [UHR] → [DATUM FORMAT].

    - [J-M-T]: Die Anzeige erfolgt im yyyy mmm dd hh:mm:ss-Format.

    - [M-T-J]: Die Anzeige erfolgt im mmm dd yyyy hh:mm:ss-Format.

    - [T-M-J]: Die Anzeige erfolgt im dd mmm yyyy hh:mm:ss-Format.

      - mmm: Monat (JAN (Januar), FEB (Februar), MAR (März), APR (April), MAY (Mai), JUN (Juni), JUL (Juli), AUG (August), SEP (September), OCT (Oktober), NOV (November), DEC (Dezember))

      - dd: Datum

      - yyyy: Jahr

      - hh: Stunde

      - mm: Minute

      - ss: Sekunde

36. Digital-Superverstärkung

    Zeigt den digitale Superverstärkungswert an, wenn die Funktion Digital-Superverstärkung aktiviert ist.

37. Verstärkung

    Zeigt den Verstärkungswert an.

    - [dB]: Zeigt den aktuellen Verstärkungswert an.

    - [AGC]: Wird angezeigt, wenn die automatische Verstärkungssteuerung aktiviert ist.

38. Auto Knee

    - [AUTO KNEE:ON]: Die Funktion Auto Knee ist aktiviert.

    - [AUTO KNEE:OFF]: Die Funktion Auto Knee ist deaktiviert.

39. Farbtemperatur

    Zeigt die Position und die Farbtemperatur an, die mit dem <WHITE BAL>-Schalter ausgewählt wurden.

    - [ATW]: Wird angezeigt, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) läuft.

    - [LOCK]: Wird angezeigt, wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) gesperrt ist.

    - [AK]: Der <WHITE BAL>-Schalter ist auf den Speicher <A> eingestellt.

    - [BK]: Der <WHITE BAL>-Schalter ist auf den Speicher <B> eingestellt.

    - [PK]: Der <WHITE BAL>-Schalter ist auf <PRST> gestellt.

40. Audio-Pegelanzeige

    Zeigt den Status der Audioeingang-Einstellung und den Aufnahmepegel an.

    Der anzuzeigende Audiokanal kann mit dem Audiokanalauswahlschalter geändert werden.

    - [1: 2:]: Wird angezeigt, wenn der Audiokanalauswahlschalter auf <CH1/2> eingestellt ist.

      Die Audioeingang-Einstellung für Audiokanal 1 und Audiokanal 2 wird in angezeigt.

      F wird angezeigt, wenn der <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2>-Schalter in der Position <FRONT> steht. W wird angezeigt, wenn der <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2>-Schalter in der Position <W.L.> steht. R wird angezeigt, wenn der <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2>-Schalter in der Position <REAR> steht.

    - [3: 4:]: Wird angezeigt, wenn der Audiokanalauswahlschalter auf <CH3/4> eingestellt ist.

      Die Audioeingang-Einstellung für Audiokanal 3 und Audiokanal 4 wird in angezeigt.

      F wird angezeigt, wenn der <AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4>-Schalter in der Position <FRONT> steht. W wird angezeigt, wenn der <AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4>-Schalter in der Position <W.L.> steht. R wird angezeigt, wenn der <AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4>-Schalter in der Position <REAR> steht.

    Ein weißer Rahmen wird an der Position des Referenzpegels angezeigt, der im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [HEAD ROOM] eingestellt ist. (Achte von links, wenn [20dB] eingestellt ist, neunte von links, wenn [18dB] eingestellt ist.)

    - : Wird angezeigt, wenn der Ton nicht aufgezeichnet werden kann.

41. Filterposition

    Zeigt die <ND FILTER>-Einstellradposition mit den Zahlen 1 bis 4 und die <CC FILTER>-Einstellradposition mit den Buchstaben A bis D an.

    [-] blinkt während der Umkehrung von Schwarz und Weiß, wenn die Filterposition nicht richtig eingestellt ist.

42. Extender

    - [EX]: Wird angezeigt, wenn die Funktion Objektiv-Konverter verwendet wird.

43. Fernbedienungsstatus in einer IP-Verbindung

    - [IP REMOTE]: Wird angezeigt, wenn eine Fernbedienung in einer IP-Verbindung möglich ist.

    - [IP REMOTE] (blinkt): Wird angezeigt, wenn bei der IP-Verbindung auf die Verbindung gewartet wird.

    - (Keine Anzeige): Die Fernbedienungsfunktion ist für eine IP-Verbindung deaktiviert.

44. Fehleranzeige des automatischen Schwarzabgleichs

    Zeigt den Status an, wenn das Anpassungsergebnis des automatischen Schwarzabgleichs ungewöhnlich war.

45. Fehleranzeige des automatischen Weißabgleichs

    Zeigt den Status an, wenn das Anpassungsergebnis des automatischen Weißabgleichs ungewöhnlich war.

46. Meldungsanzeigebereich

    Wird angezeigt, wenn eine Meldung oder Warnmeldungen zum Kamerastatus vorliegt.

47. Meldung für eine ungültige Filterposition

    Die Meldung wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird, wenn das <ND FILTER>/<CC FILTER>-Einstellrad nicht korrekt eingestellt ist.

    Die Meldung wird angezeigt, wenn der automatische Weißabgleich durchgeführt wird, wenn das <CC FILTER>-Einstellrad nicht korrekt eingestellt ist.

48. Videoclipname

    Zeigt den Namen des Videoclips, der aufgezeichnet wird, mit bis zu acht Zeichen ab dem Anfang an.

49. Aufnahmeformat

    Zeigt das im Menü [SYSTEM] → [DATEIFORMAT] eingestellte Dateiformat und den im Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT] festgelegte Aufnahmecodec an.

    Es wird nicht angezeigt, wenn das Menü [NETZWERK] → [NETZWERK FUNKT] → [NDI|HX] eingestellt ist.

    - [P2 AVC-I200]

    - [P2 AVC-I100]

    - [P2 AVC-I50]

    - [P2 AVC-I422]

    - [P2 AVC-G50]

    - [P2 AVC-G25]

    - [P2 AVC-G12]

    - [MOV 420 150M]

    - [MOV 420 100M]

    - [MOV 422 150M]

    - [MOV 422 100M]

    - [MOV 422 50M]

    - [MOV HEVC 200M]

    - [MOV HEVC 150M]

    - [MOV HEVC 100M]

    - [MOV ALL-I 400M]

    - [MOV ALL-I 200M]

    - [MOV ALL-I 100M]

    - [PXY]: Wird angezeigt, wenn die Kamera so eingestellt ist, dass Proxy-Daten im P2-Format aufgezeichnet werden.

50. Systemauflösung/Systemfrequenz

    Zeigt die Systemauflösung und die Systemfrequenz an, die im Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT] eingestellt sind.

    - [2160-59.94p]

    - [2160-50.00p]

    - [2160-29.97p]

    - [2160-25.00p]

    - [2160-23.98p]

    - [1080-59.94p]

    - [1080-50.00p]

    - [1080-29.97p]

    - [1080-25.00p]

    - [1080-23.98p]

    - [1080-59.94i]

    - [1080-50.00i]

    - [720-59.94p]

    - [720-50.00p]

Nach oben