- Start
- Aufnahmen
- Anzeige des Sucherstatus
- Lampenanzeige im Sucher

# Lampenanzeige im Sucher

Das Beispiel bezieht sich auf das Modell AJ-CVF50G. (Weitere Informationen über den Sucher finden Sie in der Bedienungsanleitung des Sonderzubehör-Suchers.)

1. Grüne Kamerakontrolllampe

   Leuchtet grün, wenn ein grünes Tally-Signal von der Camera Control Unit empfangen wird.

2. TALLY/REC-Lampe (Aufnahme)

   Leuchtet rot während der Aufnahme und blinkt im Falle einer Funktionsstörung.

   Einzelheiten finden Sie unter „Warnsystem“.

3. [!]-Lampe

   Die [!]-Anzeige de Suchers leuchtet, wenn Elemente, die im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [!LED] auf [EIN] gesetzt sind, aktiviert sind.

4. BATT-Lampe (Akku)

   Die Anzeige fängt einige Minuten, bevor die Akkuspannung abfällt und der Akku vollständig erschöpft ist, an zu blinken.

   Leuchtet, wenn der Akku vollständig erschöpft ist.

   Um eine Betriebsunterbrechung zu verhindern, sollte der Akku vor seiner vollständigen Erschöpfung ersetzt werden.

   Einzelheiten finden Sie unter „Warnsystem“.

5. SAVE-Lampe

   Die Lampe ist immer aus.

Nach oben