- Start
- Bedienung
- Menüeinstellungen
- [NETZWERK]-Menü

# [NETZWERK]-Menü

Legt die Netzwerkeinstellungen fest.

## [GERÄTE AUSW.]

Wählen Sie das Gerät, das externe Geräte (Computer usw.) mit der Kamera verbindet.

Die Kamera startet möglicherweise neu, wenn die Einstellung geändert wurde.

[LAN] | Die Verbindung erfolgt über ein kabelgebundenes LAN.
[WLAN] | Die Verbindung erfolgt über WLAN.
[USB-TETHERING] | Stellt die Verbindung mit einem iPhone/iPad oder mit Android-Geräten über USB-Tethering her.
[AUS] | Keine Verbindung.

(Werkseinstellung: [AUS])

## [NETZWERK FUNKT]

Wählt die Netzwerkfunktion der Kamera aus.

[STREAMING] | Aktiviert die Streaming-Funktion.
[STREAMING (4K)] | Aktiviert die 4K-Streaming-Funktion.
[NDI|HX] | Aktiviert die NDI|HX-Funktion.
[AUS] | Deaktiviert die Netzwerkfunktion.

(Werkseinstellung: [AUS])

HINWEIS

- Aufnahme und Thumbnail-Anzeige sind nicht möglich, wenn [STREAMING (4K)] oder [NDI|HX] ausgewählt ist.

## [IP FERNBED.]

Nehmen Sie Einstellungen für die IP-Fernbedienung vor. (Fernbedienung über die CX ROP-App)

### [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN]

Legt fest, ob die IP-Fernbedienungsfunktion aktiviert ist.

[AKTIVIEREN] | Aktiviert die IP-Fernbedienungsfunktion.
[AKTIVIEREN(HALTEN)] | Aktiviert die IP-Fernbedienungsfunktion. Nachdem die Fernbedienung ermöglicht wurde, wird der Verbindungsstatus beibehalten, außer die Einstellung wird ausdrücklich zu [DEAKTIVIEREN] geändert oder die Kamera wird ausgeschaltet.
[DEAKTIVIEREN] | Deaktiviert die IP-Fernbedienungsfunktion.

(Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])

HINWEIS

- Stellen Sie [AKTIVIEREN(HALTEN)] ein, wenn das Protokoll für eine Remote-Kamera verwendet wird.

- Der Port 80 wird für das Protokoll für eine Remote-Kamera verwendet.

- Das gesamte Menü wird sofort geschlossen, wenn diese Option auf [DEAKTIVIEREN] gesetzt wurde, während die Verbindung zu einer Fernbedienung besteht.

### [CX ROP PORT]

Legt die Standby-Port-Nummer für eine Verbindung mit CX ROP fest.

(Werkseinstellung: [49152])

### [FERNSTEUERUNG PORT]

Legt die Standby-Port-Nummer für eine Verbindung mit einer Fernbedienung fest.

(Werkseinstellung: [49154])

### [BENUTZERKONTO]

Registriert ein neues Benutzerkonto, das für die Authentifizierung mit der Netzwerkfunktion der Kamera verwendet werden soll. (Maximal zehn Konten)

Die Zeichenbeschränkung für den Benutzerkontonamen und das Kennwort sind wie folgt.

- Benutzerkontenname: Maximal 31 Zeichen

- Kennwort: Zwischen 8 und 15 Zeichen

### [KONTOLISTE]

Zeigt eine Liste der registrierten Benutzerkonten an.

Außerdem wird die Bestätigungsabfrage angezeigt, ob der registrierte Benutzer angezeigt werden soll, wenn ein Benutzer ausgewählt wird.

## [UPLOAD]

Legt die Upload-Funktion fest, die den auf der Kamera aufgezeichneten Videoclip auf einen Server im Netzwerk überträgt, indem eine Verknüpfung zu einem Cloud-Dienst hergestellt wird.

### [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN]

Aktiviert/deaktiviert die Upload-Funktion von der Kamera zum Server.

[AKTIVIEREN] | Aktiviert die Upload-Funktion.
[DEAKTIVIEREN] | Deaktiviert die Upload-Funktion.

(Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])

### [VERBINDUNGSINFO]

Legt fest, von wo die Verbindungsinformationen für den Upload abgerufen werden sollen.

[SPEICHER] | Verwendet die im Kameraspeicher gespeicherten Informationen. Es ist erforderlich, die Verbindungsinformationen von der Datei auf die SD-Karte zu laden, während [LADEN (SD KARTE)] auf [UPLOAD] gesetzt ist, und sie im Vorfeld im Kameraspeicher zu speichern.
[SD KARTE] | Die Informationen aus der Datei auf der SD-Karte werden verwendet.

(Werkseinstellung: [SPEICHER])

### [DATENTYP]

Zeigt die Art der Verbindungsinformationsdaten an. (Kann nicht geändert werden.)

[--] | Es liegen keine Verbindungsinformationen vor.
[CLOUD] | Dies sind Verbindungsinformationen für den Cloud-Service für den Upload.

(Werkseinstellung: [--])

### [LADEN (SD KARTE)]

Die Verbindungsinformationendatei wird von der SD-Karte geladen und im Kameraspeicher gespeichert, wenn [VERBINDUNGSINFO] auf [SPEICHER] gesetzt ist.

### [LÖSCHEN (SPEICHER)]

Löscht die Verbindungsinformationen, die im Kameraspeicher gespeichert sind, für den Upload.

## [STREAMING]

Führt die Einstellungen für die Streaming-Funktion durch.

### [STREAMING-PROTOKOLL]

Legt das Streaming-Protokoll fest.

[RTMP(S)] | Streamt in RTMP oder RTMPS.
[RTSP] | Streamt in RTSP.
[SRT CLIENT] | Streamt im CLIENT-Modus von SRT.
[SRT LISTENER] | Streamt im LISTENER-Modus von SRT.

(Werkseinstellung: [RTSP])

### [STREAMING FORMAT]

Legt das Streamingformat fest.

Die Option, die ausgewählt werden kann, variiert abhängig vom Status. Einzelheiten finden Sie unter „Einstellungen bei Verwendung der Streaming-Funktion“ oder „Einstellungen bei Verwendung der 4K-Streaming-Funktion“.

### [VERBINDUNGSINFO]

Wählt einen Referenzspeicherort als Transferziel aus, wenn das Streaming mit der Bedienung der Kamera über den Kameraspeicher oder die SD-Karte gestartet wird.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [SPEICHER], [SD KARTE]

(Werkseinstellung: [SPEICHER])

### [DATENTYP]

Zeigt die Art der Einstellungsdaten an. (Kann nicht geändert werden.)

[ALLGEMEIN] | Allgemeine Streaming-Einstellungen
[CLOUD] | Cloud-Dienst-Einstellung

### [RTMP(S) EMPFÄNGER URL]

Geben Sie die Ziel-URL im folgenden Format ein.

- rtmp://(Server-URL):(Portnummer)/(Pfad)/(Streamschlüssel)

- rtmps://(Server-URL):(Portnummer)/(Pfad)/(Streamschlüssel)

### [RTSP EINSTELLUNG]

[EMPFÄNGER PORT] | Legt die Portnummer fest, die auf den RTSP-Befehl wartet. Werkseinstellung: [554]
[MULTICAST] | Aktiviert/deaktiviert die Multicast-Funktion. Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN]
[MULTICAST ADRESSE] | Legt die Adresse fest, wenn das Streaming mit Multicast verwendet wird. Werkseinstellung: [239.192.0.20]
[MULTICAST PORT] | Legt die Portnummer fest, wenn das Streaming mit Multicast verwendet wird. Werkseinstellung: [37004]
[TTL/HOP LIMIT] | Legt den TTL/HOP-Grenzwert für Multicast fest. (1-254) Werkseinstellung: [16]

### [SRT EINSTELLUNG]

[ZIEL URL] | Legt die Ziel-URL für den CLIENT-Modus fest.
[STREAM ID] | Legt die Stream-ID für den CLIENT-Modus fest.
[EMPFÄNGER PORT] | Legt den Standby-Port für den LISTENER-Modus fest. Werkseinstellung: [2020]
[TTL/HOP LIMIT] | Legt den TTL/HOP-Grenzwert fest. (1-255) Werkseinstellung: [254]
[LATENZ] | Legt die Zeit (ms) zwischen dem Senden des Pakets und der Wiedergabe auf der Empfangsseite fest. Werkseinstellung: [120]
[VERSCHLÜSSLG] | Legt die Verschlüsselung des IP-Bildes fest, das gestreamt werden soll. [AUS]: Das IP-Bild wird ohne Verschlüsselung gestreamt. [AES128]: Es wird mit AES 128 Bit verschlüsselt. [AES192]: Es wird mit AES 192 Bit verschlüsselt. [AES256]: Es wird mit AES 256 Bit verschlüsselt. Werkseinstellung: [AUS] HINWEIS [--] wird angezeigt, wenn [DATENTYP] auf [CLOUD] gesetzt ist.
[PASSWORT] | Legt die Phrase für die Entschlüsselung des verschlüsselten IP-Bildes fest.

### [LADEN (SD KARTE)]

Lädt die Einstellungendatei von der Speicherkarte und spiegelt sie im Menü wider, wenn [VERBINDUNGSINFO] auf [SPEICHER] eingestellt ist.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

### [SPEICHERN (SD KARTE)]

Die Informationen des Ziel-URL werden verschlüsselt und auf der Speicherkarte gespeichert.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

### [LÖSCHEN (SPEICHER)]

Löscht den Inhalt der Streaming-Einstellung, die im Menüelement festgelegt ist.

Die Einstellungsinformationen des Streaming-Ziels, die vom Cloud-Dienst empfangen wurden, werden ebenfalls gelöscht.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

### [START]

Startet das Streaming.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [EIN], [AUS]

(Werkseinstellung: [AUS])

## [NDI|HX]

Führt Einstellungen in Bezug auf NDI|HX durch.

### [AKTIVIERUNG]

Zeigt an, ob die Funktion NDI|HX aktiviert ist. (Kann nicht geändert werden.)

[--] | Nicht aktiv.
[NDI|HX] | Aktiv.

### [STREAMING FORMAT]

Legt das Streamingformat fest.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] oder [MOV] und [AUFN. FORMAT] auf 1080/50p eingestellt ist

  - [1920×1080-50fps 24M], [1920×1080-50fps 16M], [1920×1080-50fps 10M], [1920×1080-50fps 8M], [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

  (Werkseinstellung: [1920×1080-50fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] oder [MOV] und [AUFN. FORMAT] auf 1080/59,94p eingestellt ist

  - [1920×1080-60fps 24M], [1920×1080-60fps 16M], [1920×1080-60fps 10M], [1920×1080-60fps 8M], [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

  (Werkseinstellung: [1920×1080-60fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] oder [MOV] und [AUFN. FORMAT] auf 1080/50i oder 1080/25p eingestellt ist

  - [1920×1080-25fps 14M], [1920×1080-25fps 10M], [1920×1080-25fps 6M], [1280×720-25fps 8M], [1280×720-25fps 4M], [1280×720-25fps 2M]

  (Werkseinstellung: [1920×1080-25fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] oder [MOV] und [AUFN. FORMAT] auf 1080/59,94i oder 1080/29,97p eingestellt ist

  - [1920×1080-30fps 14M], [1920×1080-30fps 10M], [1920×1080-30fps 6M], [1280×720-30fps 8M], [1280×720-30fps 4M], [1280×720-30fps 2M]

  (Werkseinstellung: [1920×1080-30fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] und [AUFN. FORMAT] auf 720/50p eingestellt ist

  - [1280×720-50fps 14M], [1280×720-50fps 10M], [1280×720-50fps 6M]

  (Werkseinstellung: [1280×720-50fps 10M])

- Wenn [DATEIFORMAT] auf [P2] und [AUFN. FORMAT] auf 720/59,94p eingestellt ist

  - [1280×720-60fps 14M], [1280×720-60fps 10M], [1280×720-60fps 6M]

  (Werkseinstellung: [1280×720-60fps 10M])

HINWEIS

- Kann nicht eingestellt werden, wenn [AUFN. FORMAT] auf UHD oder 1080/23,98p eingestellt ist.

### [MULTICAST]

Aktiviert/deaktiviert die Multicast-Funktion.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AKTIVIEREN], [DEAKTIVIEREN]

(Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])

### [MULTICAST ADRESSE]

Legt die Adresse fest, wenn das Streaming mit Multicast verwendet wird.

(Werkseinstellung: [239.192.0.20])

### [MULTICAST PORT]

Legt die Portnummer fest, wenn das Streaming mit Multicast verwendet wird.

(Werkseinstellung: [37004])

### [TTL/HOP LIMIT]

Legt den TTL/HOP-Grenzwert für Multicast fest. (1-254)

(Werkseinstellung: [16])

### [AKTIVIERUNG LÖSCHEN]

Löscht die gespeicherten Aktivierungslizenz-Informationen.

Die Optionen, die ausgewählt werden können, sind wie folgt.

- [JA], [NEIN]

## [LAN EIGENSCHAFT]

Legt die kabelgebundene LAN-Einstellung fest.

### [MAC-ADRESSE]

Zeigt die MAC-Adresse des kabelgebundenen LAN der Kamera an. (Kann nicht geändert werden.)

### [IPv4 EINSTELLUNG]

[DHCP] | Legt fest, ob das automatische Abrufen über DHCP verwendet werden soll, oder ob die DHCP-Serverfunktion der Kamera verwendet wird. [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Wird automatisch mit DHCP abgerufen. Die Adresse von 192.168.0.10 bis 192.168.0.255 wird automatisch zugewiesen, wenn die IP-Adresse nicht automatisch innerhalb einer Minute abgerufen werden kann. [SERVER]: Aktiviert die DHCP-Serverfunktion der Kamera. (Werkseinstellung: [AUS])
[IP-ADRESSE] | Legt die IP-Adresse fest. Kann nicht festgelegt werden, wenn [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist. (Werkseinstellung: [192.168.0.1])
[SUBNETZMASKE] | Legt die Subnetzmaske fest. Kann nicht festgelegt werden, wenn [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist. (Werkseinstellung: [255.255.255.0])
[STANDARD-GATEWAY] | Legt das Standard-Gateway fest. Kann nicht festgelegt werden, wenn [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist. (Werkseinstellung: [192.168.0.254])
[PRIMÄR-DNS] | Legt den primären DNS-Server fest. (Werkseinstellung: [0.0.0.0])
[SEKUNDÄR-DNS] | Legt den sekundären DNS-Server fest. (Werkseinstellung: [0.0.0.0])

### [IPv6 EINSTELLUNG]

[AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN] | Legt fest, ob IPv6 verwendet wird. [AKTIVIEREN]:IPv6 wird verwendet. [DEAKTIVIEREN]:IPv6 wird nicht verwendet. (Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])
[DHCP] | Stellt ein, ob der automatische Abruf über DHCP erfolgt. [AUS]:DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Wird automatisch mit DHCP abgerufen. (Werkseinstellung: [AUS])
[IP-ADRESSE] | Legt die IP-Adresse fest. (Werkseinstellung: [::])
[VOREINGEST. LÄNGE] | Legt die Präfixlänge des Subnetzes fest. (Werkseinstellung: [64])
[STANDARD-GATEWAY] | Legt das Standard-Gateway fest. (Werkseinstellung: [::])
[PRIMÄR-DNS] | Legt den primären DNS-Server fest. (Werkseinstellung: [::])
[SEKUNDÄR-DNS] | Legt den sekundären DNS-Server fest. (Werkseinstellung: [::])

## [WLAN EIGENSCHAFT]

Führt Einstellungen in Bezug auf das WLAN durch.

### [MAC-ADRESSE]

Zeigt die WLAN-MAC-Adresse der Kamera an. (Kann nicht geändert werden.)

### [TYP]

Legt die Verbindungsmethode zum WLAN fest.

[DIREKT] | Die Verbindung kann direkt ohne einen drahtlosen Zugangspunkt zu einem Gerät hergestellt werden, das mit WLAN ausgerüstet ist, wie ein Tablet.
[INFRA(WÄHLEN)] | Stellt die Verbindung mit dem drahtlosen Zugangspunkt her. Der Zugangspunkt wird aus der Liste ausgewählt.
[INFRA(MANUELL)] | Stellt die Verbindung mit dem drahtlosen Zugangspunkt her. Der drahtlose Zugangspunkt wird manuell eingegeben.

(Werkseinstellung: [DIREKT])

### [SSID]

Gibt den Netzwerknamen der Kamera (SSID) ein oder zeigt ihn an. (maximal 32 Zeichen)

(Werkseinstellung: [AJ-CX4000])

### [BAND]

Schaltet zwischen zwei Kommunikationsmethoden ([2.4GHz] oder [5GHz]) um, wenn das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [2.4GHz], [5GHz]

(Werkseinstellung: [2.4GHz])

### [KANAL(2,4GHz)]

Stellt den zu verwendenden Kanal für die Verbindung mit dem WLAN mit den folgenden eingestellten Optionen ein.

- Das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT]

- Das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [BAND] → [2.4GHz]

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11]

(Werkseinstellung: [AUTO])

### [KANAL(5GHz)]

Stellt den zu verwendenden Kanal für die Verbindung mit dem WLAN mit den folgenden eingestellten Optionen ein.

- Das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT]

- Das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [BAND] → [5GHz]

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48], [CH100], [CH104], [CH108], [CH112], [CH116], [CH132], [CH136], [CH140], [CH149], [CH153], [CH157], [CH161], [CH165]

(Werkseinstellung: [AUTO])

HINWEIS

- Einige Optionen können möglicherweise abhängig vom verwendeten Funkmodul nicht ausgewählt werden.

### [VERSCHLÜSSLG]

Legt die Verschlüsselungsmethode fest, wenn das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [INFRA(WÄHLEN)]/[INFRA(MANUELL)] ausgewählt ist.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE]

(Werkseinstellung: [WPA2-AES])

HINWEIS

- Die Option ist fest auf [WPA2-AES] eingestellt, wenn das Menü [NETZWERK] → [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] eingestellt ist.

### [VERSCHL.CODE]

Stellt den Verschlüsselungsschlüssel ein. Geben Sie als Schlüssel eine Zeichenfolge mit 8 bis 63 Zeichen oder eine hexadezimale Zahl mit 64 Stellen ein.

(Werkseinstellung: [01234567890123456789abcdef])

### [IPv4 EINSTELLUNG]

[DHCP] | Legt fest, ob das automatische Abrufen über DHCP verwendet werden soll, oder ob die DHCP-Serverfunktion der Kamera verwendet wird. [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Wird automatisch mit DHCP abgerufen, wenn die Verbindung erfolgt, wenn die Einstellung [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [INFRA(WÄHLEN)]/[INFRA(MANUELL)] eingestellt ist. [SERVER]: Aktiviert die DHCP-Serverfunktion der Kamera bei der Verbindung, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] eingestellt ist. (Werkseinstellung: [AUS])
[IP-ADRESSE] | Legt die IP-Adresse fest. Kann nicht festgelegt werden, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist. (Werkseinstellung: [192.168.0.1])
[SUBNETZMASKE] | Legt die Subnetzmaske fest. Kann nicht festgelegt werden, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist. (Werkseinstellung: [255.255.255.0])
[STANDARD-GATEWAY] | Legt das Standard-Gateway fest. Falls Sie kein Standard-Gateway verwenden, setzen Sie diese Einstellung auf [0.0.0.0]. Kann nicht festgelegt werden, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [IPv4 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] ausgewählt ist. Deaktiviert die Einstellung für das Standard-Gateway, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] ausgewählt ist. (Werkseinstellung: [192.168.0.254])
[PRIMÄR-DNS] | Legt den primären DNS-Server fest. Deaktiviert die Einstellung für den primären DNS-Server, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] ausgewählt ist. (Werkseinstellung: [0.0.0.0])
[SEKUNDÄR-DNS] | Legt den sekundären DNS-Server fest. Deaktiviert die Einstellung für den sekundären DNS-Server, wenn [WLAN EIGENSCHAFT] → [TYP] → [DIREKT] ausgewählt ist. (Werkseinstellung: [0.0.0.0])

## [INFORMATION]

### [STATUS]

Zeigt den Status der Netzwerkfunktion an.

## [NUTZEN.]

Führt die verschiedenen Vorgänge in Bezug auf die Netzwerkfunktion durch.

### [NETZWERK INITIAL.]

Setzt die Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück.

### [NETZPRÜFER]

Prüft den Netzwerkverbindungsstatus.

### [EINF. IP EINST.]

Legt die Zeit zur Annahme von EASY IP Setup Software fest.

Die Optionen, die eingestellt werden können, sind wie folgt.

- [DEAKTIVIEREN], [20 MIN.], [UNBEGRENZT]

(Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])

HINWEIS

- Diese ist auf [UNBEGRENZT] festgelegt, wenn [NDI|HX] unter [NETZWERK FUNKT] ausgewählt ist.

- Diese ist auf [UNBEGRENZT] festgelegt, wenn [USB-TETHERING] unter [GERÄTE AUSW.] ausgewählt ist.

### [EINF. IP KAMERATITEL]

Konfigurieren Sie die einzelnen Gerätenamen, die in EASY IP Setup Software angezeigt werden. (maximal 15 Zeichen)

Der hier festgelegte Kameratitel wird auch als Einzelgerätename in einem mit NDI|HX-kompatiblen Switcher und in der CX ROP-App angezeigt.

(Werkseinstellung: [AJ-CX4000])

Nach oben