- Start
- Netzwerkverbindung
- Anschließen der Fernbedienungseinheit (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)
- Einstellen der Fernbedienungseinheit (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)

# Einstellen der Fernbedienungseinheit (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)

Ausführliche Informationen zum Einstellen der AK-HRP1000G und AK-HRP1005G finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen und Gebrauchsanweisungen.

HINWEIS

- Die folgenden Informationen zur Kamera sind für die Verbindung mit der AK-HRP1000G/AK-HRP1005G erforderlich.

  - Benutzerkontoname

  - Kennwort

  - IP-Adresse

  - Portnummer: Der Wert, der im Menü [NETZWERK] → [IP FERNBED.] → [FERNSTEUERUNG PORT] festgelegt ist

- Verwenden Sie als Firmware der AK-HRP1000G/AK-HRP1005G Ver.4.82-00-005 oder höher.

- Ausführliche Informationen zur Bedienung der ROP-Einrichtungssoftware finden Sie in der Bedienungsanleitung für die AK-HRP1000G und AK-HRP1005G.

Nach oben