- Start
- Aufnahmen
- Einstellung des elektronischen Verschlusses
- Einstellen des Synchro-Scan-Modus

# Einstellen des Synchro-Scan-Modus

Folgen Sie zur Bedienung den Schritten unten.

Drücken Sie den <SHUTTER>-Schalter von <ON> auf die Seite <SEL>, um die Kamera in den Synchro-Scan-Modus zu stellen.

Drücken Sie die <SYNCHRO SCAN>-Taste, um die Verschlusszeit anzupassen.

Die Verschlusszeitanzeige im Synchro-Scan-Modus kann im Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] zwischen Sekunden und Winkel umgeschaltet werden.

Nach oben