- Start
- Netzwerkverbindung
- Streaming-Funktion
- Eingeben der Einstellung über das Einstellungen-Tool

# Eingeben der Einstellung über das Einstellungen-Tool

## Installieren der Software

Laden Sie die neueste Version von P2 Network Setting für Windows von der folgenden Website herunter und entpacken Sie die Datei.

https://pro-av.panasonic.net/

## Erstellen der SD-Karte für die Einstellung mit der P2 Network Setting-Software

Die mit dieser Software erstellte SD-Karte kann verwendet werden, um sie im Kameramenü zu laden, oder als Referenzziel, wenn das Menü [NETZWERK] → [STREAMING] → [VERBINDUNGSINFO] → [SD KARTE] ausgewählt ist.

## RTMP(S)-Festlegungsvorgang

Abb. 1

Abb. 2

Starten Sie die Software P2 Network Setting. (Abb. 1)

Wählen Sie die Registerkarte [Streaming] → Registerkarte [RTMP] aus.

Geben Sie den Ziel-URL unter [STREAM DESTINATION URL] ein.

Klicken Sie auf [Export], wählen Sie das Ziel im Laufwerk-Auswahldialogfeld aus und klicken Sie dann auf [OK]. (Abb. 2)

- Dies kann nur auf einem Wechseldatenträger gespeichert werden.

## SRT-CLIENT-Festlegungsvorgang

Abb. 1

Abb. 2

Starten Sie die Software P2 Network Setting. (Abb. 1)

Wählen Sie die Registerkarte [Streaming] → Registerkarte [SRT] aus.

Geben Sie den Ziel-URL unter [STREAM DEST. URL] ein.

Geben Sie die Stream-ID unter [STREAM ID] ein.

Wählen Sie zum Verschlüsseln Encryption und geben Sie PASS PHRASE ein.

Klicken Sie auf [Export], wählen Sie das Ziel im Laufwerk-Auswahldialogfeld aus und klicken Sie dann auf [OK]. (Abb. 2)

- Dies kann nur auf einem Wechseldatenträger gespeichert werden.

HINWEIS

- Wenn der SRT-CLIENT festgelegt wird, verwenden Sie die Software P2 Network Setting Ver.3.00 oder höher.

Nach oben