- Start
- Aufnahmen
- Spezialaufnahme-Funktion
- Intervallaufzeichnung

# Intervallaufzeichnung

Die Kamera zeichnet erneut im festgelegten Zeitintervall ein Bild auf.

1 Bildaufnahme

1 Bildaufnahme

1 Bildaufnahme

(Zeit)

Zeit festgelegt in [INTERVALLZEIT]

Zeit festgelegt in [INTERVALLZEIT]

Wählen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN FUNKTION] → [AUFN. MODUS] → [INTERVALL] aus.

[INTRVL] wird in der Spezial-Aufzeichnungsfunktion-Anzeige des Kamerabild-Bildschirms angezeigt.

Stellen Sie die Zeit im Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN FUNKTION] → [INTERVALLZEIT] ein.

Drücken Sie die <REC>-Taste.

- [I-REC] wird in der Spezialaufnahme-Funktionsanzeige des Kamerabild-Bildschirms in rot angezeigt.

- Die Kamera zeichnet erneut im festgelegten Zeitintervall ein Bild auf.

- Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung die Taste <REC> oder <STOP>.

- Wählen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN FUNKTION] → [AUFN. MODUS] → [NORMAL], um die Einstellung zu löschen.

- Legen Sie im Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN FUNKTION] → [AUFNMODUS HALT] fest, ob die Einstellungen beibehalten werden sollen, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.

HINWEIS

- Audio wird nicht aufgezeichnet.

- Aufgezeichnete Daten (bis zum Anhalten der Aufzeichnung aufgenommene Daten) werden in einem Videoclip gespeichert.

- Die Einstellung ist unabhängig von der <TCG>-Schalterposition auf Aufzeichnungsvorgang festgelegt, wenn die Intervallaufzeichnung aktiviert ist.

- Das Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [DF/NDF] ist auf [NDF] festgelegt.

- [SDI REC STEUERUNG] und [HDMI REC STEUERUNG] funktionieren nicht.

- Wenn die Länge des Videoclips weniger als drei Sekunden beträgt, wenn die Aufnahme gestoppt wird, wird das Bild des letzten Einzelbilds aufgezeichnet, um die Länge des Videoclips auf drei Sekunden zu bringen.

- Die Aufnahme wird beendet, sobald die Länge des Videoclips in der Intervallaufzeichnung zehn Stunden übersteigt. Die Aufnahme wird nach wenigen Sekunden automatisch wieder aufgenommen.

- Informationen zu Aufnahmebeschränkungen der Intervallaufzeichnung finden Sie unter „Aufzeichnungsfunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können“.

Nach oben