- Start
- Aufnahmen
- Zuweisen von Funktionen für die USER-Tasten
- [BELEG. GAIN SCHALTER]-Umschalteinstellung

# [BELEG. GAIN SCHALTER]-Umschalteinstellung

Zusätzlich zur Standardverstärkung, die auf <L>/<M>/<H> des <GAIN>-Schalters eingestellt werden kann, kann auch der [SUPER VERST.]-Modus (Superverstärkung) zur Erhöhung der analogen Verstärkung auf 30 dB oder mehr und [DS.GAIN] (digitale Superverstärkung) zum inkrementellen Erhöhen der Verstärkung durch progressiven Antrieb an der Kamera verwendet werden.

Stellen Sie zur Auswahl dieser Funktion die anzuwendende Verstärkung jeweils im Voraus unter [SUPER VERST.] und [DS.GAIN] ein. Die einzelnen Optionen können im Menü [KAMERA] → [BELEG. GAIN SCHALTER] ausgewählt werden.

Wenn [SUPER VERST.] und [DS.GAIN] einer der USER-Tasten zugewiesen werden, kann die Verstärkung durch eine Kombination der zugewiesenen USER-Tasten erhöht werden.

Erhöhen der Verstärkung ohne vermehrtes Rauschen | Verwenden Sie die digitale Superverstärkungsfunktion.
Erhöhen der regulären analogen Verstärkung (Rauschen nimmt zu) | Verwenden Sie nur die Superverstärkungsfunktion. Die Präzision der automatischen Blende, des Weißabgleichs und des Schwarzabgleichs wird durch das erhöhte Rauschen beeinträchtigt.
Bei Verwendung als Superhochempfindlichkeitsmodus | Verwenden Sie eine Kombination der Funktionen Superverstärkung und digitale Superverstärkung. Beachten Sie jedoch, dass Restbilder bei bewegten Motiven umso stärker hervortreten, je höher der Wert für die Erhöhung der Verstärkung mittels digitaler Superverstärkung eingestellt wird. Gehen Sie bei Verwendung dieser Kombination von Funktionen sorgfältig vor. Verwenden Sie für bewegte Motive [DS.GAIN] bei [12dB] oder darunter.

Nach oben