- Start
- Aufnahmen
- Auswählen des externen Referenzsignals und der Genlock-Einstellung
- Koppelung des Videosignals an das externe Bezugssignal

# Koppelung des Videosignals an das externe Bezugssignal

Der Videosignalausgang von der Kamera kann an das Bezugssignal gekoppelt werden, das von einer externen Quelle bereitgestellt wird.

Die Kamera kann ein externes Referenzsignal vom <GENLOCK IN>-Anschluss empfangen.

## Generatorkopplung an das Referenzsignal vom <GENLOCK IN>-Anschluss

Das zur Systembildfrequenz passende HD-Y-Signal oder ein Komposite-Signal wird am <GENLOCK IN>-Anschluss eingespeist. Um den Referenzsignaleingang am <GENLOCK IN>-Anschluss zu aktivieren, muss er im Menü [SONSTIGE] → [GENLOCK] → [GENLOCK] → [GL IN] eingestellt werden.

Stellen Sie die horizontale Phase des Bezugssignals und des Ausgangssignals unter [H PHASE GROB] und [H PHASE FEIN] ein.

## Referenzsignal

Systemfrequenz ([AUFN. FORMAT]) | Unterstützte Signale
--- | ---
Komposite-Signal | HD-Y-Signal/Tri-Level-SYNC-Signal
59,94i | 480/59,94i | 1080/59,94i
59,94p
50,00i | 576/50i | 1080/50i
50,00p
29,97p | 480/59,94i | 1080/59,94i
25,00p | 576/50i | 1080/50i
23,98p | — | 1080/23,98PsF

Nach oben