- Start
- Beschreibung der Teile
- Aufnahme- und Aufzeichnungs/Wiedergabe-Funktionsbereich
- Aufnehmen und Aufzeichnen (Kamera)

# Aufnehmen und Aufzeichnen (Kamera)

1. <SYNCHRO SCAN>-Taste

   Passt die Verschlusszeit des Synchro-Scan im Synchro-Scan-Modus an.

   Das Drücken der <−>-Taste erhöht die Belichtungsdauer. Das Drücken der <+>-Taste verringert die Belichtungsdauer.

   Wenn Sie zum Beispiel einen Computermonitor aufnehmen, stellen Sie eine Position ein, in der sich das Rauschen für die horizontale Leiste im Sucher verringern lässt.

2. <CC FILTER>/<ND FILTER>-Einstellrad

   Wählen Sie den Filter aus, der für die Luminanz oder die Farbtemperatur des Motivs geeignet ist.

   Position des Einstellrads <CC FILTER> (großer Durchmesser) | Einstellung | Beschreibung
   --- | --- | ---
   <A> | <3200 K> | Stellt die Farbtemperatur auf 3200 K ein.
   <B> | <4300 K> | Stellt die Farbtemperatur auf 4300 K ein.
   <C> | <5600 K> | Stellt die Farbtemperatur auf 5600 K ein.
   <D> | <6300 K> | Stellt die Farbtemperatur auf 6300 K ein.

   Position des Einstellrads <ND FILTER> (kleiner Durchmesser) | Einstellung | Beschreibung
   --- | --- | ---
   <1> | <CLEAR> | Benutzt den ND-Filter nicht.
   <2> | <1/4ND> | Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/4.
   <3> | <1/16ND> | Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/16.
   <4> | <1/64ND> | Verringert die Menge an Licht, die in den MOS-Sensor gelangt, auf 1/64.

   Ziehen Sie die folgende Tabelle heran, um die Einstellräder <CC FILTER> und <ND FILTER> entsprechend den Aufnahmebedingungen umzuschalten.

   Aufnahmebedingungen | <CC FILTER>-Einstellrad | <ND FILTER>-Einstellrad
   --- | --- | ---
   Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, im Studio | <A> (<3200 K>) | <1> (<CLEAR>)
   Im Freien unter klarem Himmel | <B> (<4300 K>) oder <C> (<5600 K>) oder <D> (<6300 K>) | <2> (<1/4ND>) oder <3> (<1/16ND>)
   Im Freien unter bewölktem Himmel oder bei Regen | <D> (<6300 K>) | <1> (<CLEAR>) oder <2> (<1/4ND>)
   Lichte, helle Landschaften wie etwa schneebedeckte Landschaften, hohe Berge, Küsten | <B> (<4300 K>) oder <C> (<5600 K>) oder <D> (<6300 K>) | <3> (<1/16ND>) oder <4> (<1/64ND>)

3. Fokusebenenindex <>

   Zeigt die Fokusebene des MOS-Sensors an.

   Verwenden Sie diese Kennzeichnung als Referenz für genaue Fokus-Abstandsmessungen vom Motiv.

4. USER-Taste

   Die vom Benutzer ausgewählte Funktion kann den Tasten <USER 1> bis <USER 5> zugewiesen werden. Durch Drücken der USER-Taste wird die zugewiesene Funktion ausgeführt.

5. <SHUTTER>-Schalter

   Schaltet den elektronischen Verschluss um.

   <OFF>: Deaktiviert den elektronischen Verschluss.

   <ON>: Aktiviert den elektronischen Verschluss.

   <SEL>: Ändert die Verschlusszeit.

   Dies ist ein Federschalter. Die Verschlusszeit ändert sich jedes Mal, wenn die Taste auf die Seite <SEL> gedrückt wird.

6. <AUTO W/B BAL>-Schalter

   <AWB>: Der Weißabgleich wird automatisch angepasst. Wenn dieser Schalter betätigt wird und der <WHITE BAL>-Schalter an der Seite auf <A> oder <B> steht, wird die Anpassung in einigen Sekunden vorgenommen, und die Einstellungswerte werden im Speicher abgelegt.

   Dies ist deaktiviert, wenn der <WHITE BAL>-Schalter in der Stellung <PRST> steht.

   <ABB>: Passt den Schwarzabgleich automatisch an.

   Die automatische Black-Shading-Anpassungsfunktion kann diesem Schalter zugewiesen werden, wenn sie im Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [SCH,ABB SW CTL] → [EIN] eingestellt ist.

   - Die automatische Einstellung wird abgebrochen, wenn die Schalterbedienung wiederholt wird, während die automatische Einstellung durchgeführt wird. Die Einstellwerte werden dann auf die Werte vor der automatischen Einstellung zurückgesetzt.

7. <MARKER SEL>/<MODE CHECK>-Schalter

   Dies ist der Federschalter zur Auswahl einer Markierung und zur Prüfung des Aufnahmestatus der Kamera.

   <MKR>: Jedes Mal, wenn der Schalter auf die Seite <MKR> gedrückt wird, schaltet die Markierungsanzeige im Sucher in der Reihenfolge [A]-Markierung, [B]-Markierung und keine Anzeige um.

   Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird der Status vor dem Ausschalten übernommen.

   <MCK>: Jedes Mal, wenn der Schalter auf die Seite <MCK> gedrückt wird, schaltet die Anzeige in der Reihenfolge STATUS-Bildschirm, !LED-Bildschirm, FUNCTION-Bildschirm, AUDIO-Bildschirm, CAC-Bildschirm, SWITCH-Bildschirm, NETWORK-Bildschirm und Kamerabild-Bildschirm um. Dies beeinflusst die Ausgangssignale von der Kamera nicht. Die Anzeige erlischt nach ungefähr fünf Sekunden. Wenn der Schalter weiterhin auf die Seite <MCK> gedrückt wird, wird der ausgewählte Bildschirm weiterhin angezeigt.

8. <GAIN>-Schalter

   Passen Sie die Video-Verstärkung den Lichtbedingungen an, unter denen die Aufnahme erfolgt.

   - Legen Sie den Verstärkungswert für <L>/<M>/<H> im Menü [SCENE FILE] → [EINSTELLUNG NIEDRIG]/[EINSTELLUNG MITTEL]/[EINSTELLUNG HOCH] → [MASTER GAIN] im Vorfeld fest.

   - Die werkseitige Einstellung ist L=0 dB, M=6 dB, H=12 dB.

9. <OUTPUT>/<AUTO KNEE>-Schalter

   Wählen Sie den Video-Signalausgang der Kamera für den Speicher, den Sucher und den Video-Monitor.

   <CAM>/<ON>: Das von der Kamera erfasste Videosignal wird ausgegeben und die Funktion Auto Knee wird aktiviert.

   Anstelle der Funktion Auto Knee kann auch die Funktion Dynamic Range Stretcher (DRS) zugewiesen werden.

   <CAM>/<OFF>: Das von der Kamera erfasste Videosignal wird ausgegeben und die Funktion Auto Knee wird nicht aktiviert.

   Der Kniepunkt wird auf den durch das Menü [SCENE FILE] → [KNIE EINST.] → [MASTER-KNIE PUNKT] eingestellten Wert geregelt.

   <BARS>/<OFF>: Das Farbbalkensignal wird ausgegeben. Die Auto-Knee-Funktion wird nicht aktiviert.

   Als Farbbalkensignal kann im Menü [SONSTIGE] → [FARBBALKEN] → [FARBBALKEN TYP] einer von zwei Typen ausgewählt werden.

   HINWEIS

   - Als Standardwerte werden Testsignale an alle Audiokanäle 1 bis 4 ausgegeben, wenn der <OUTPUT>/<AUTO KNEE>-Auswahlschalter auf <BARS> eingestellt ist. Ob das Testsignal ausgegeben wird, kann im Menü [SONSTIGE] → [FARBBALKEN] → [TEST TONE] geändert werden.

   - Automatische Knieschaltung

     Normalerweise wird beim Anpassen von Pegelwerten zum Aufnehmen von Personen vor einem Hintergrund mit hoher Leuchtkraft der Hintergrund vollständig weiß, während Gebäude und andere Gegenstände unscharf erscheinen. In solch einem Fall stellt die Auto-Knee-Funktion den Hintergrund scharf dar.

     Die Funktion Auto Knee ist bei der Aufnahme folgender Motive wirkungsvoll:

     - Das Motiv ist eine Person im Schatten unter einem klaren Himmel.

     - Das Motiv ist eine Person in einem Auto oder einem Gebäude, und Sie wollen, dass auch der Hintergrund durch ein Fenster sichtbar ist.

     - Das Motiv ist eine Szene mit hohem Kontrast.

10. <WHITE BAL>-Schalter

    Schalten Sie das Einstellverfahren für den Weißabgleich um.

    <PRST>: Stellen Sie den Schalter auf diese Position, wenn Sie keine Zeit haben, den Weißabgleich anzupassen.

    - Der Standardwert ist 3200 K.

    - Der Wert kann im Menü [KAMERA] → [WEISSABGLEICH-MODUS] → [W.ABGL. VAR] zu einer willkürlichen Farbtemperatur geändert werden.

    <A>/<B>: Wenn der <AUTO W/B BAL>-Schalter auf die Seite <AWB> gedrückt wird, wird der Weißabgleich automatisch angepasst und der angepasste Wert wird im Speicher A oder Speicher B gespeichert.

    Die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) kann im Menü [KAMERA] → [WEISSABGLEICH-MODUS] → [ATW] dem <WHITE BAL>-Schalter zugewiesen werden.

Nach oben