- Start
- Aufnahmen
- Einstellung des elektronischen Verschlusses
- Festlegen des Verschlussmodus/der Verschlusszeit

# Festlegen des Verschlussmodus/der Verschlusszeit

Schalten Sie den <SHUTTER>-Schalter um, um die Verschlusszeit im Verschlussmodus einzustellen.

Die Verschlusszeit im Synchro-Scan-Modus lässt sich mithilfe der <SYNCHRO SCAN>-Taste auf der Seite ändern.

Der Auswahlbereich der Verschlusszeit kann eingeschränkt werden, oder die Verwendung des Synchro-Scan-Modus kann im Voraus im Menü [KAMERA] → [VERSCHLUSSZEIT] ausgewählt werden.

Nach der Auswahl wird die Verschlusszeit gespeichert und bleibt auch nach dem Ausschalten der Kamera erhalten.

Drücken Sie den <SHUTTER>-Schalter, der auf <OFF> steht, in Richtung <ON>.

[POSITION 1] ist aktiviert.

Drücken Sie den <SHUTTER>-Schalter von <ON> nach <SEL> und wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gewünschte Verschlussmodus oder die gewünschte Verschlusszeit im Suchermonitor angezeigt wird.

- Wenn alle Verschlussmodi und Verschlusszeiten verfügbar sind, wechselt die Anzeige in folgender Reihenfolge.

  [POSITION 1], [POSITION 2], [POSITION 3], [POSITION 4], [POSITION 5], [POSITION 6], [SYNCHRONER VERSCHLUSS]

HINWEIS

- Unabhängig vom Verschlussmodus des elektronischen Verschlusses gilt, dass die Empfindlichkeit der Kamera abnimmt, je kürzer die Verschlusszeit ist.

- Bei automatischer Blendensteuerung öffnet sich die Blende immer weiter und die Schärfentiefe verringert sich, wenn die Verschlusszeit verkürzt wird.

- Bei der Beleuchtung mit Leuchtstofflampen oder anderen Lichtquellen auf Gasentladungsbasis können horizontale Streifen auf dem Bildschirm auftreten. Dies kann durch Einstellen der Verschlusszeit behoben werden.

- Ein Motiv, das sich schnell durch den Bildausschnitt bewegt, kann in der Aufnahme verzerrt erscheinen. Dies liegt an der Methode, mit der die Signale vom Signalaufnehmer (MOS-Sensor) erfasst werden, und bedeutet keine Fehlfunktion.

- Der Verschlussmodus ist deaktiviert, solange die digitale Superverstärkungsfunktion aktiv ist.

## Anzeige des Suchermonitors für den Verschluss

Einzelheiten finden Sie unter „Anzeige des Sucherstatus“.

Nach oben