- Start
- Beschreibung der Teile
- Zeitcode-Bereich

# Zeitcode-Bereich

1. <HOLD>-Taste

   Die Anzeige der Zeitdaten auf der Zähleranzeige wird ab dem Moment angehalten, in dem diese Taste gedrückt wird. Der Zeitcodegenerator läuft jedoch weiter. Drücken Sie die Taste erneut, um den angehaltenen Zustand freizugeben.

   Diese Taste wird verwendet, wenn Sie den Zeitcode der aufgezeichneten Szene oder die Zählerdaten der Zähleranzeige wissen möchten.

2. <RESET>-Taste

   Setzt die Zählerdaten der Zähleranzeige auf [00:00:00:00] zurück.

   Um die Echtzeitdaten auf die Standardwerte zurückzusetzen, schalten Sie den <TCG>-Schalter auf <SET> und drücken Sie die <RESET>-Taste. Die Zeitcodedaten und die Userbitdaten werden beide auf 0 zurückgesetzt.

3. <DISPLAY>-Schalter

   Zeigt die Zählerdaten, den Zeitcode oder die Userbits im Zähler des Anzeigefensters entsprechend der Einstellungsposition des <DISPLAY>-Schalters und des <TCG>-Schalters an.

   <UB>: Zeigt die Userbits an.

   <TC>: Zeigt den Zeitcode an.

   <COUNTER>: Zeigt die Zählerdaten an.

4. <TCG>-Schalter

   Stellt den Vorlaufmodus für den integrierten Zeitcodegenerator ein.

   <F-RUN>: Dient dazu, den Zeitcode unabhängig vom Speicherkarten-Aufzeichnungsvorgang kontinuierlich weiterlaufen zu lassen. Stellen Sie zum Beispiel den Zeitcode auf die aktuelle Uhrzeit ein oder nehmen Sie eine externe Koppelung des Zeitcodes vor.

   <SET>: Dient dazu, den Zeitcode oder die Userbits einzustellen.

   <R-RUN>: Dient dazu, den Zeitcode nur während der Aufnahme weiterlaufen zu lassen. Die Zeitcodes laufen fortlaufend weiter, wenn die Aufnahme zwischen den Speicherkarte fortgesetzt wird.

5. <GENLOCK IN>-Anschluss

   Speist Referenzsignale ein, wenn die Kamera mit einem Genlock versehen ist oder wenn der Zeitcode extern gesperrt ist.

6. <TC IN/OUT>-Anschluss

   Zum Anschluss von externen Geräten und Ausgeben/Eingeben eines Zeitcodes.

   Zum Einspeisen des Standardzeitcodes beim Synchronisieren des Zeitcodes mit externen Geräten.

   Ein- und Ausgabe werden im Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [TC IN/OUT WAHL] festgelegt.

Nach oben