- Start
- Aufnahmen
- Praktische Aufnahmefunktionen
- Einstellen der Markierungsanzeige

# Einstellen der Markierungsanzeige

Wählen Sie den Typ und die Anzeige der Mittenmarkierung, der Sicherheitszonenmarkierung, des Sicherheitszonenbereichs und der Einzelbildmarkierung aus.

Legen Sie die Markierungsanzeige in jedem Element im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1 MARKER]/[SDI AUSG.2 MARKER]/[LCD/VF-MARKER] fest.

Nach oben