- Start
- Aufnahmen
- Den LCD-Monitor anpassen und einstellen
- Verwendung des LCD-Monitors

# Verwendung des LCD-Monitors

Drücken Sie die <OPEN>-Taste nach rechts, um den LCD-Monitor zu öffnen.

Stellen Sie den LCD-Monitorbildschirm in die am besten geeignete Betrachtungsposition.

Drehen Sie ihn um bis zu 180° in Objektivrichtung und bis zu 90° in Ihre Richtung.

Passen Sie die Helligkeit des LCD-Monitors/die Farbdichte/den Kontrast/die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [LCD] → [HELLIGKEIT]/[FARBPEGEL]/[KONTRAST]/[RÜCKBELEUCHT] an.

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann durch Betätigung der USER-Taste, der [LCD HINTERGR.BEL.] zugewiesen ist, angepasst werden.

HINWEIS

- Wenn Sie den LCD-Monitor schließen, schließen Sie ihn unbedingt fest.

- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf den geöffneten LCD-Monitor aus. Dies könnte zu einer Fehlfunktion führen.

- Gelegentlich bildet sich an Standorten mit extremen Temperaturunterschieden Kondensation auf dem LCD-Panel des LCD-Monitors. Wenn dies geschieht, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Der LCD-Monitor ist unmittelbar nach dem Einschalten etwas dunkler als normal, wenn die Kamera sehr kalt ist. Die Helligkeit kehrt zum normalen Zustand zurück, wenn sich die interne Temperatur erhöht.

Nach oben