- Start
- Aufnahmen
- Einstellung der Zeitdaten
- Einstellen des Zeitcodes

# Einstellen des Zeitcodes

Stellen Sie den <DISPLAY>-Schalter auf <TC> ein.

Stellen Sie den <TCG>-Schalter auf <SET> ein.

Stellen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [DF/NDF] ein.

- Stellen Sie [DF] ein, zum den Zeitcode im Drop-Frame-Modus (Modus mit Verwerfen von Einzelbildern) laufen zu lassen, und stellen Sie [NDF] ein, um ihn im NDF-Modus (Modus ohne Verwerfen von Einzelbildern) laufen zu lassen. Beachten Sie jedoch, dass der Zeitcode mit [NDF] immer im 23,98p-Modus läuft.

Stellen Sie den Zeitcode mit den Cursor-Bedientasten ein.

- Bildschirmanzeige

  - : Die Einstellungsziffer (blinkend) bewegt sich nach rechts.

  - : Die Einstellungsziffer (blinkend) bewegt sich nach links.

  - : Der Wert der Einstellungsziffer (blinkend) wird um eins erhöht.

  - : Der einzustellende Wert (blinkend) wird um eins verringert.

Schalten Sie mit dem <TCG>-Schalter um.

Um den Zeitcode mittels Free-Run laufen zu lassen, schalten Sie auf <F-RUN> um, und um ihn durch den Aufzeichnungsvorgang laufen zu lassen, schalten Sie auf <R-RUN> um.

#### Einstellbereich des Zeitcodes

Der Bereich des Zeitcodes, der eingestellt werden kann, unterscheidet sich abhängig von der Aufnahmebildfrequenz von [AUFN. FORMAT].

[FREQUENZ] | Aufnahmebildfrequenz von [AUFN. FORMAT] | Bereich des Zeitcodes, der eingestellt werden kann
--- | --- | ---
[59.94Hz] | 59,94p, 29,97p, 59,94i | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
23,98p | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
[50.00Hz] | 50,00p, 25,00p, 50,00i | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

HINWEIS

- Legen Sie die Anzahl der Bilder mit einem Wert fest, der ein Vielfaches von vier ist, wenn die Aufnahmebildfrequenz von [AUFN. FORMAT] auf 23,98p gesetzt ist. Der aufzuzeichnende Zeitcode verschiebt sich mit jedem anderen Wert.

- Thumbnail- und Menübedienungsvorgänge im Miniaturbildbedienungsbereich sind nicht möglich, solange der <TCG>-Schalter auf <SET> eingestellt ist.

## Zeitcodefunktion während des Akkuwechsels

Der Betrieb des Zeitcodegenerators läuft über den Sicherungsmechanismus weiter, der selbst dann weiterläuft, wenn der Akku ausgetauscht wird.

Der Zeitcode des Free-Runs verschiebt sich möglicherweise, wenn eine Option im Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]/[DATEIFORMAT]/[AUFN. FORMAT] geändert wird. Stellen Sie den Betriebsschalter wieder auf < > (EIN), überprüfen Sie den Zeitcode und stellen Sie ihn gegebenenfalls erneut ein.

HINWEIS

- Wenn der Betriebsschalter in der Reihenfolge < > (EIN) → < > (Standby) → < > (EIN) umgeschaltet wurde, beträgt die während des Reservebetriebs aufrechterhaltene Genauigkeit des Zeitcodes im Modus Free-Run ca. ±2 Bilder.

Nach oben