- Start
- Vorbereitung
- Kontrollen vor der Aufnahme
- Vorbereitung für die Kontrolle

# Vorbereitung für die Kontrolle

Abb. 1

Abb. 2

Karten-Zugriffslampe

Bringen Sie einen ausreichend aufgeladenen Akku an.

Stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (EIN) ein und prüfen Sie die folgenden Elemente.

- [BACKUP BATT LEER] wird nicht im Suchermonitor angezeigt.

- Die Akkuladung ist laut Statusanzeige im Bedienfeld ausreichend. (Abb. 1)

Wählen Sie über das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] den Kartensteckplatz für die Aufnahme aus.

Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz ein.

Bestätigen Sie, dass die Karten-Zugriffslampe des Kartensteckplatzes, in den die Speicherkarte eingesetzt ist, orange leuchtet. (Abb. 2)

- Wenn microP2-Karten oder SD-Karten in den Kartensteckplatz 2 und Kartensteckplatz 3 eingesetzt werden, leuchtet nur die Karten-Zugriffslampe des Kartensteckplatzes, dessen Karte zuerst eingesetzt wurde (bei der der Zugriff zuerst abgeschlossen wurde) in orange. Die Karten-Zugriffslampe der Kartensteckplätze, deren Karten danach eingesetzt wurden, leuchten grün.

- Auf der Speicherkarte kann nicht aufgezeichnet werden, wenn die Karten-Zugriffslampe des Kartensteckplatzes, in den die Speicherkarte eingesetzt wurde, grün blinkt oder nicht leuchtet.

- Die Karten-Zugriffslampe leuchtet nicht orange, auch wenn eine Speicherkarte eingesetzt wurde, wenn die Aufzeichnungsformat-Einstellung nicht mit der eingesetzten Speicherkarte übereinstimmt.

  Bringen Sie in solch einem Fall das Medium des Aufnahmeziels mit dem Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] in Übereinstimmung.

Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

Nach oben