- Start
- Übersicht
- Beim erstmaligen Einschalten der Kamera
- [AREA SETTINGS]

# [AREA SETTINGS]

Stellen Sie die Verwendungsregion ein.

Verbinden Sie den geladenen Akku oder das externe DC-Netzteil mit der Kamera und stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (EIN).

Der [AREA SETTINGS]-Bildschirm wird angezeigt.

Wählen Sie die Verwendungsregion aus.

[AREA 1]: Japan, Taiwan, Südkorea

[AREA 2]: Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Regionen Zentral- und Südamerikas

[AREA 3]: Europa

[AREA 4]: Asiatische Regionen (mit Ausnahme von Japan, Taiwan, Südkorea), ozeanische Regionen, Indien

Wählen Sie [YES], wenn die Bestätigungsabfrage angezeigt wird.

Die Kamera wird gemäß der in Schritt 2 ausgewählten Region initialisiert. Die Kamera startet automatisch neu.

Wenn die Einstellung für [AREA SETTINGS] abgeschlossen ist, wird der [TIME ZONE]-Bildschirm angezeigt.

HINWEIS

- Wenn diese Einstellung vorgenommen wurde, wird der [AREA SETTINGS]-Bildschirm beim nächsten Start nicht angezeigt.

- Um die Verwendungsregion zu ändern, stellen Sie im [OPTION]-Menü → [AREA SETTINGS] ein.

#### Einstellungsoptionen jeder Verwendungsregion

[AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] ist auf [microP2/SD] eingestellt.

Die folgenden Einstellungen variieren abhängig von der ausgewählten Region.

- Das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]

- Das Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT]

- Das Menü [SONSTIGE] → [UHR] → [DATUM FORMAT]

- Das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [HEAD ROOM]

- Das Menü [AUDIO] → [EINGANGSEINST.] → [HINTEN LINE-IN LEVEL]

- Das Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [AUDIO AUSGANGSPEGEL]

- Das Menü [SONSTIGE] → [LANGUAGE]

Option | [AREA 1] | [AREA 2] | [AREA 3] | [AREA 4]
--- | --- | --- | --- | ---
[FREQUENZ] | [59.94Hz] | [59.94Hz] | [50.00Hz] | [50.00Hz]
[AUFN. FORMAT] | [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] | [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M] | [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M] | [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M]
[DATUM FORMAT] | [J-M-T] | [M-T-J] | [T-M-J] | [T-M-J]
[HEAD ROOM] | [20dB] | [20dB] | [18dB] | [18dB]
[HINTEN LINE-IN LEVEL] | [4dB] | [4dB] | [0dB] | [4dB]
[AUDIO AUSGANGSPEGEL] | [4dB] | [4dB] | [0dB] | [4dB]
[LANGUAGE] | [English] [] | [English] [Français] [Español] | [English] [Français] [Deutsch] [Español] [Italiano] | [English] [Français] [Español]

Nach oben