- Start
- Aufnahmen
- Handhabung von Einstellungsdaten
- Einrichtungsdatei

# Einrichtungsdatei

Das angegebene Menü kann im Kameraspeicher oder auf einer SD-Karte gespeichert oder von dort geladen werden.

## Speichern der Konfigurationsdatei

Speichert den aktuellen Wert der Einstellung der Kamera im Kameraspeicher oder auf der SD-Karte.

[MENU]>[SONSTIGE]>[DATEI]>[EINR.DATEI(SD KARTE)]>[SPEICH UNTER]

[MENU]>[SONSTIGE]>[DATEI]>[EINR.DATEI(SD KARTE)]>[SPEICHERN]

[DEC-01-2019]

[DEC-01-2019]

[DEC-01-2019]

[DEC-01-2019]

Abb. 1

Abb. 2

### Speichern einer Einrichtungsdatei als neue Datei auf einer SD-Karte

Die aktuellen Einstellungswerte der Kamera werden als neue Datei auf einer SD-Karte gespeichert, indem der Dateiname festgelegt wird.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SD KARTE)] → [SPEICH UNTER].

Die Dateinameneingabemaske und die Tastatur werden angezeigt. (Abb. 1)

Geben Sie den festzulegenden Text mit der Tastatur ein.

Wählen Sie [Enter].

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Die Datei wird gespeichert.

### Überschreiben einer Setup-Datei auf der SD-Karte

Überschreibt die Datei, die in der Liste der Konfigurationsdateien ausgewählt wurde, die auf der SD-Karte gespeichert sind, mit den aktuellen Einstellungswerten der Kamera.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SD KARTE)] → [SPEICHERN].

Die Liste der Einrichtungsdateien, die auf der SD-Karte gespeichert sind, wird angezeigt. (Abb. 2)

Wählen Sie die Datei, die überschrieben werden soll, aus der Liste der Konfigurationsdateien aus.

Die Dateinameneingabemaske und die Tastatur werden angezeigt. Lassen Sie sie beim Überschreiben unverändert.

Wählen Sie [Enter].

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Die Datei wird gespeichert.

### Speichern der Einrichtungsdatei im Kameraspeicher

Speichert den aktuellen Wert der Einstellung der Kamera im Kameraspeicher.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SPEICHER)] → [SPEICHERN].

## Laden der Einrichtungsdatei

Lädt eine Einrichtungsdatei aus dem Kartenspeicher oder von der SD-Karte.

### Laden der Einrichtungsdatei von der SD-Karte

Lädt eine Einrichtungsdatei, die auf der SD-Karte gespeichert ist.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SD KARTE)] → [LADEN].

Eine Liste der im angegebenen Ordner auf der SD-Karte gespeicherten Einrichtungsdateien wird angezeigt.

Wählen Sie den Namen der zu ladenden Datei aus.

Wählen Sie [SET].

Das Laden der Datei wird gestartet. Die Kamera wird nach dem Laden neu gestartet.

- Möglicherweise wird eine Fehlermeldung angezeigt. Einzelheiten zu den Fehlermeldungen siehe „Warnsystem“.

- Eine Datei, die mit einer anderen Firmware-Version gespeichert wurde, kann möglicherweise nicht geladen werden.

### Laden von Einrichtungsdateien aus dem Kartenspeicher

Lädt die in der Kamera gespeicherte Einrichtungsdatei.

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [EINR.DATEI(SPEICHER)] → [LADEN].

Das Laden der Datei wird gestartet. Die Kamera wird nach dem Laden neu gestartet.

Nach oben