- Start
- Aufnahmen
- Einstellung der Zeitdaten
- Eingabe von Userbits

# Eingabe von Userbits

Durch die Einstellung von Userbits können Daten von bis zu acht Zeichen Länge (hexadezimal) wie Memos (Datum, Uhrzeit) aufgezeichnet werden.

Stellen Sie den <DISPLAY>-Schalter auf <UB> ein.

Stellen Sie den <TCG>-Schalter auf <SET> ein.

Stellen Sie die Userbits mit den Cursor-Bedientasten ein.

- Bildschirmanzeige

  - : Die Einstellungsziffer (blinkend) bewegt sich nach rechts.

  - : Die Einstellungsziffer (blinkend) bewegt sich nach links.

  - : Der Wert der Einstellungsziffer (blinkend) wird um eins erhöht.

  - : Der Wert der Einstellungsziffer (blinkend) wird um eins verringert.

Stellen Sie den <TCG>-Schalter auf <F-RUN> oder <R-RUN>.

Stellen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [TC/UB] → [UB MODUS] → [USER] ein.

HINWEIS

- Thumbnail- und Menübedienungsvorgänge im Miniaturbildbedienungsbereich sind nicht möglich, solange der <TCG>-Schalter auf <SET> eingestellt ist.

## Auf Userbits aufgezeichnete Bildfrequenzinformationen

Das Aufzeichnen der Bildfrequenzwerte für die Bildinformationen, die gemäß der im Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT] auf Userbits eingestellten Bildfrequenz aufgenommen/aufgezeichnet wurden, erlaubt Ihnen, den Editor (PC-Bearbeitungssoftware) zu benutzen.

### Bildfrequenzinformationen

Die Beziehung zwischen Bildfrequenz, Bild-Pull-Down, Zeitcode und Userbits stellt sich wie folgt dar.

Kontrolldaten für die rechten sechs Ziffern

REC-Marker

Feste Werte

Bildfrequenz

Kameravideomodus

#### Kameravideomodus

Die Anzeige des Kameravideomodus unterscheidet sich abhängig von der Einstellung der folgenden Menüs.

[FREQUENZ] | Aufnahmebildfrequenz von [AUFN. FORMAT] | Anzeige der Bildfrequenz | Anzeige des Kameravideomodus
--- | --- | --- | ---
[59.94Hz] | 23,98p | 024 | C
| 29,97p | 030 | 8
| 59,94p | 060 | 8
| 59,94i | 060 | 0
[50.00Hz] | 25,00p | 025 | A
| 50,00p | 050 | A
| 50,00i | 050 | 2

Nach oben