- Start
- Technische Daten
- Einzelheiten der Anschlusssignale

# Einzelheiten der Anschlusssignale

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
Panasonic Teile-Nr.: K1AA104H0038 Hersteller-Teilenr.: HA16RX-4P (SW1) (76) (Hirose Electric Co.) HINWEIS Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der externen Netzteils richtig ist.

FRONT MIC IN
| 1 | GND
2 | L CH IN(H)
3 | L CH IN(C)
4 | R CH IN(H)
5 | R CH IN(C)
Panasonic Teile-Nr.: K1AB105B0002 Hersteller-Teilenr.: NC5FBH (NEUTRIK)

AUDIO IN
| 1 | GND
2 | AUDIO IN (H)
3 | AUDIO IN (C)
Panasonic Teile-Nr.: K1AY103A0001 Hersteller-Teilenr.: HA16PRM-3SG (72) (Hirose Electric Co.)

AUDIO OUT
| 1 | GND
2 | L CH OUT(H)
3 | L CH OUT(C)
4 | R CH OUT(H)
5 | R CH OUT(C)
Panasonic Teile-Nr.: K1AA105H0016 Hersteller-Teilenr.: HA16RD-5P(76) (Hirose Electric Co.) HINWEIS Der <AUDIO OUT>-Anschluss der Kamera ist der XLR-Anschluss und gibt symmetrische Audio-Signale aus. Um eine unsymmetrische Verbindung mit einem externen Gerät unter Verwendung eines Stiftsteckers herzustellen, geben Sie Stifte 3 und 5 frei. Das Folgende ist ein Anschlussbeispiel. Stiftanschluss Benutzen Sie nicht das Kabel, bei dem Stift 3, Stift 5 und Stift 1 verbunden sind. Dies könnte zu einer Fehlfunktion führen.

DC OUT
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V OUT DC (11 V – 17 V) (max. 1,5 A)
Panasonic Teile-Nr.: K1AY104J0001 Hersteller-Teilenr.: HR10A-7R-4SC (73) (Hirose Electric Co.) Kabelsteckverbinder-Hersteller-Teilenr.: HR10A-7P-4(73) (Hirose Electric Co.) HINWEIS Stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistungsaufnahme der Anschlüsse <DC OUT>, <VF> und <LENS> 30 W nicht übersteigt.

VF
| 1 | UNREG-12V | DC 12 V-Stromversorgung
2 | UNREG-12V | DC 12 V-Stromversorgung
3 | A9.0V | DC 9 V-Stromversorgung (nicht verwendet)
4 | VF-PB-GND | Sucher-PB-Signal GND
5 | VF-PR-GND | Sucher-PR-Signal GND
6 | VF-Y | Sucher-Y-Signalausgang
7 | VF-Y-GND | Sucher-Y-Signal GND
8 | VF-CLK | Taktimpulssignal für serielle Daten
9 | VF-WR | Impulssignal zum Laden serieller/paralleler Umwandlungsdaten
10 | VF-DATA | Serielles Datensignal für serielle/parallele Umwandlung
11 | UNREG-GND | GND
12 | ZEBRA-SW | Zebrasignal EIN/AUS
13 | PEAKING | Spitzensteuerung (nicht verwendet)
14 | SPARE | Ersatzteil (nicht verwendet)
15 | VF-PR | Sucher-PR-Signalausgang
16 | VF-PB | Sucher-PB-Signalausgang
17 | MARKER-SW | Markierung EIN/AUS (nicht verwendet)
18 | FRONT-VR | F.AUDIO LEVEL-Anpassung (nicht verwendet)
19 | VR-GND | F.AUDIO LEVEL GND (nicht verwendet)
20 | UNREG-GND | GND
Panasonic Teile-Nr.: K1AB120H0001 Hersteller-Teilenr.: HR12-14RA-20SC (Hirose Electric Co.) HINWEIS Stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistungsaufnahme der Anschlüsse <DC OUT>, <VF> und <LENS> 30 W nicht übersteigt.

LENS
| 1 | RET-SW
2 | REC-START/STOP
3 | GND
4 | IRIS-AUTO
5 | IRIS-CONT
6 | UNREG +12 V (max. 1,5 A)
7 | IRIS-POSI
8 | IRIS-G-MAX
9 | EXT-POSI
10 | ZOOM-POSI
11 | FOCUS-POSI
12 | SPARE
Panasonic Teile-Nr.: K1AY112JA001 Hersteller-Teilenr.: HR10A-10R-12SC (71) (Hirose Electric Co.) HINWEIS Stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistungsaufnahme der Anschlüsse <DC OUT>, <VF> und <LENS> 30 W nicht übersteigt.

Schnittstelle Funkmikrofonempfänger
| 1 | CH-1 SHIELD | GND
2 | CH-1 HOT | Audioeingang des Funkmikrofonempfängers: CH1 HOT
3 | CH-1 COLD | Audioeingang des Funkmikrofonempfängers: CH1 COLD
4 | GND | GND
5 | UNREG +12 V | Stromversorgung zum Funkmikrofonempfänger
6 | RX ON | Stromfernversorgung zum Funkmikrofonempfänger
7 | RF WARN | RF-Warneingang vom Funkmikrofonempfänger
8 | RM5 | Nicht verwendet
9 | RM4 | Nicht verwendet
10 | SPARE 1 | Nicht verwendet
11 | SPARE 2 | Nicht verwendet
12 | EXT CLK | Nicht verwendet
13 | CLK SHIELD | Nicht verwendet
14 | CH-2 SHIELD | GND
15 | CH-2 HOT | Audioeingang des Funkmikrofonempfängers: CH2 HOT
16 | CH-2 COLD | Audioeingang des Funkmikrofonempfängers: CH2 COLD
17 | +5,6 V | Stromversorgung zum Funkmikrofonempfänger
18 | VIDEO OUT | Nicht verwendet
19 | VIDEO RET | Nicht verwendet
20 | VIDEO EN | Nicht verwendet
21 | RM 1 (RM CLK) | Nicht verwendet
22 | RM 2 (RM DATA) | Nicht verwendet
23 | RM 3 (RM WR) | Nicht verwendet
24 | RM+5 V | Nicht verwendet
25 | RM GND | Nicht verwendet
Panasonic Teile-Nr.: K1GB25A00010 Hersteller-Teilenr.: HDBB-25S (05) (Hirose Electric Co.)

LIGHT
| 1 | 12 V UNREG | Stromversorgung zum Licht usw. (Versorgung über den Akku)
2 | GND | GND
Panasonic Teile-Nr.: VJS4444

Nach oben