- Start
- Beschreibung der Teile
- Audio-Funktionsbereich (Ausgang)

# Audio-Funktionsbereich (Ausgang)

1. <MONITOR>-Einstellrad

   Passt die Lautstärke der Audioüberprüfung während Wiedergabe, Aufnahme und Aufnahmestandby an.

2. <ALARM>-Einstellrad

   Passen Sie die Lautstärke des Alarms vom eingebauten Lautsprecher und von den Kopfhörern an.

   Bei Einstellung auf die Minimalstellung ist der Alarm unhörbar.

3. Eingebauter Lautsprecher

   EE-Audio wird während der Aufnahme ausgegeben und Wiedergabeaudio wird während der Wiedergabe ausgegeben.

   Ein Alarm wird synchron mit dem Blinken/Leuchten der Lampe <WARNING> oder der Warnanzeige ausgegeben.

   Die Wiedergabe von Audio durch den eingebauten Lautsprecher wird automatisch stumm geschaltet, wenn Kopfhörer an den <PHONES>-Anschluss angeschlossen werden.

4. <MONITOR SELECT>-Schalter

   Wählen Sie die dem Audiokanalauswahlschalter zugeordnete Audioausgabe vom eingebauten Lautsprecher, von den Kopfhörern und vom <AUDIO OUT>-Anschluss aus.

   <CH1/3>: Gibt das Audiosignal von Audiokanal 1 oder Audiokanal 3 aus.

   <ST>: Gibt das Stereo-Audiosignal von Audiokanal 1 und Audiokanal 2 oder Audiokanal 3 und Audiokanal 4 aus. Stellen Sie das MIX-Signal im Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [ABHÖRMETHODE] → [MIX] ein.

   <CH2/4>: Gibt das Audiosignal von Audiokanal 2 oder Audiokanal 4 aus.

   <MONITOR SELECT>-Schalter | Audiokanalauswahlschalter
   --- | ---
   <CH1/2> | <CH3/4>
   <CH1/3> | Audiokanal 1 | Audiokanal 3
   <ST> | Stereoausgang von Audiokanal 1 und 2* | Stereoausgang von Audiokanal 3 und 4*
   <CH2/4> | Audiokanal 2 | Audiokanal 4

   Schaltet zwischen [STEREO] und [MIX] im Menü [AUDIO] → [AUSGANG EINSTLG] → [ABHÖRMETHODE] um.

5. Audiokanalauswahlschalter

   Schalten Sie die Audiokanalausgabe zum eingebauten Lautsprecher, den Kopfhörern oder zum <AUDIO OUT>-Anschluss um.

   <CH1/2>: Gibt das Audiosignal von Audiokanal 1 und Audiokanal 2 aus.

   <CH3/4>: Gibt das Audiosignal von Audiokanal 3 und Audiokanal 4 aus.

6. <PHONES>-Anschluss

   Dies ist ein Stereo-Klinkenstecker-Anschluss für Audiomithörkopfhörer.

   Über die Vorder- und Rückseiten wird der gleiche Ton ausgegeben.

7. <AUDIO OUT>-Anschluss

   Gibt das über Audiokanal 1 bis Audiokanal 4 aufzuzeichnende Audiosignal aus.

   - Das auszugebende Audiosignal wird mit dem <MONITOR SELECT>-Schalter umgeschaltet.

Nach oben