- Start
- Aufnahmen
- Praktische Aufnahmefunktionen
- Fokussierhilfe-Funktion

# Fokussierhilfe-Funktion

Die Fokussierhilfefunktion ermöglicht Ihnen ein leichteres Fokussieren des Motivs.

## Vergrößerte Anzeige

#### Zuweisen von [FOKUS HILFE] zur USER-Taste

Weist [FOKUS HILFE] der gewünschten USER-Taste oder <RET>-Taste am Objektiv zu.

Durch das Betätigen der zugewiesenen USER-Taste wird die Mitte des Bildschirms vergrößert, was das Fokussieren erleichtert, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [WAHL FOCUS ASSIST] → [Vergrössern] ausgewählt ist.

#### Einstellen des Modus für die Funktion zur vergrößerten Anzeige

Das Verfahren zum Abbruch der vergrößerten Anzeige kann im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [ERW. MODUS] gewählt werden.

Bei gleichzeitiger Verwendung der Peaking-Anzeige und der Fokusquadrat-Anzeige sind sie möglicherweise abhängig von der Einstellung der vergrößerten Anzeige deaktiviert.

[10SEC]: Abbruch nach 10 Sekunden.

[HALTEN]: Abbruch durch Drücken der Taste, der [FOKUS HILFE] zugewiesen ist.

[BIS AUFN]: Abbruch bei Aufzeichnungsbeginn. Die vergrößerte Anzeige ist während der Aufzeichnung nicht verfügbar.

#### Festlegen der Vergrößerungsrate

Kann über das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [ERW. WERT] → [×2]/[×3]/[×4] ausgewählt werden.

#### Festlegen der Vergrößerungsposition

Die Vergrößerungsposition kann unter neun Stellen ausgewählt werden, wenn die Funktion zur vergrößerten Anzeige aktiviert ist.

Im Fall des JOG-Rades: Drehen Sie das JOG-Rad, um die vergrößerte Position zu verschieben. Sie kehrt zur Mitte zurück, wenn das JOG-Rad gedrückt wird.

Sie kann auch verschoben werden, indem Sie die Cursor-Bedientaste bedienen.

Beim Berühren des LCD-Monitors: Die vergrößerte Stelle verschiebt sich, indem Sie die vertikalen und horizontalen Pfeilmarkierungen auf dem LCD-Monitor berühren.

## Peaking-Anzeige/Fokusquadrat-Anzeige

Die Peaking-Anzeige umreißt die Kontur des fokussierten Bilds in rot, grün oder weiß.

Der Fokusgrad wird durch die Größe des Quadrats in der Fokusquadrat-Anzeige angezeigt.

#### Anzeigen der Peaking-Anzeige/Fokusquadrat-Anzeige

Weist [FOKUS HILFE] der gewünschten USER-Taste oder <RET>-Taste am Objektiv zu.

Wählen Sie das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [WAHL FOCUS ASSIST] → [SPITZWERT]/[QUADRATE] und drücken Sie die Taste USER, der [FOKUS HILFE] zugewiesen ist, um den eingestellten Typ anzuzeigen. Drücken Sie die USER-Taste erneut, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

#### Festlegen des Fokussierhilfe-Anzeigetyps

Wählen Sie den Typ der Anzeige im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [WAHL FOCUS ASSIST].

[Vergrössern]: Stellt die vergrößerte Anzeige ein.

[SPITZWERT]: Stellt die Peaking-Anzeige ein.

[QUADRATE]: Stellt die Fokusquadrat-Anzeige ein.

[Vergrössern+SPITZWERT]: Die Anzeige erfolgt als Kombination von [Vergrössern] und [SPITZWERT].

[Vergrössern+QUADRATE]: Die Anzeige erfolgt als Kombination von [Vergrössern] und [QUADRATE].

#### Festlegen des Peaking-Pegels

Stellt die Intensität der Peaking-Anzeige ein.

Kann über das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [SPITZWERT PEGEL] → [NIEDRIG]/[MITTEL]/[HOCH] ausgewählt werden.

#### Festlegen der Farbe der Peaking-Anzeige

Kann über das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [SPITZWERT FARBE] → [Rot]/[Grün]/[Weiß] ausgewählt werden.

## So verwenden Sie die Fokusquadrat-Anzeige

Passen Sie den Fokus so an, dass die Größe des Quadrats, das über dem gewünschten zu fokussierenden Motiv angezeigt wird, die größte Größe aufweist.

## Schwarzweiß-Anzeige

Aktiviert/deaktiviert die Schwarzweiß-Anzeige im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [SCHWARZ&WEISS].

[EIN]: Aktiviert die Schwarzweiß-Anzeige.

[AUS]: Deaktiviert die Schwarzweiß-Anzeige.

[BEIM DURCHSEHEN]: Aktiviert die Schwarzweiß-Anzeige, während die Peaking-Anzeige aktiviert ist.

## Hervorhebung der Konturen von Bildern

Die Scharfstellung wird vereinfacht, indem die Konturen der Bilder auf dem LCD-Monitor und Sucher hervorgehoben werden.

Das Hervorheben der Kontur wirkt sich nicht auf die Bilder aus, die mit der Kamera ausgegeben oder aufgenommen werden.

Hebt die Konturen des Bildes hervor, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [DETAIL] → [EIN] eingestellt ist.

Die Intensität der Kontur kann im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [DETAIL] → [DETAIL LEVEL] angepasst werden.

Die Frequenz der Kontur kann im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [FOKUS HILFE] → [DETAIL] → [DETAIL FREQ.] angepasst werden.

HINWEIS

- Die vergrößerte Anzeige/Peaking-Anzeige/Fokusquadrat-Anzeige kann nicht aufgezeichnet werden.

- Die vergrößerte Anzeige/Peaking-Anzeige/Fokusquadrat-Anzeige wird beim Anzeigen der Farbbalken nicht angezeigt.

- Einige der Anzeigen, wie die Markierung, werden während der vergrößerten Anzeige/Fokusquadrat-Anzeige vorübergehend ausgeblendet.

Nach oben