- Start
- Aufnahmen
- Auswahl des Audioeingangssignals und Anpassen des Aufnahmepegels
- Einstellen des Aufnahmepegels

# Einstellen des Aufnahmepegels

Die Anpassungsmethode für den Aufnahmepegel kann unter der manuellen Anpassung mit dem <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad, der Anpassung über die Menüoption oder die automatische Anpassung über die Kamera ausgewählt werden.

## Auswahl der Methode zur Aufnahmepegeleinstellung

Weise Sie dem <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE WÄHLEN] zwei Audiokanäle zu.

Zwei Audiokanäle, die nicht zugewiesen sind, werden automatisch angepasst oder über die Menüoption angepasst. [CH1/2] ist in den Standardwerten dem <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad zugeordnet.

[CH1/2] | Weist das <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad den Audiokanälen 1 und 2 zu. Die <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter werden ebenfalls für die Audiokanäle 1 und 2 aktiviert. Der Audiokanal 3 und 4 wird automatisch angepasst. Die automatische Anpassung wird deaktiviert, wenn das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [CH3 LEVEL]/[CH4 LEVEL] → [MANUELL] eingestellt ist. Der Aufnahmepegel kann auch mit [CH3 LEVEL EINST.]/[CH4 LEVEL EINST.] angepasst werden.
[CH3/4] | Weist das <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad den Audiokanälen 3 und 4 zu. Die <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter werden ebenfalls für die Audiokanäle 3 und 4 aktiviert. Die Audiokanäle 1 und 2 werden automatisch angepasst. Die automatische Anpassung wird deaktiviert, wenn das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [CH1 LEVEL]/[CH2 LEVEL] → [MANUELL] eingestellt ist. Der Aufnahmepegel kann auch mit [CH2 LEVEL EINST.]/[CH1 LEVEL EINST.] angepasst werden.

## Wenn das <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad [CH1/2] zugewiesen ist

#### Auswahl der Aufnahmepegel-Anpassungsmethode für die Audiokanäle 1 und 2

Wählen Sie als Methode zur Aufnahmepegeleinstellung der Audiokanäle 1 und 2 <AUTO> (automatische Einstellung) oder <MANU> (manuelle Einstellung durch das <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad) mit dem <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter aus.

Wenn <MANU> ausgewählt wird, wird der Aufnahmepegel der Audiokanäle 1 und 2 mit dem <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad eingestellt.

#### Einstellung über das <AUDIO LEVEL CH1/3><AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad

Stellen Sie das <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad ein und beobachten Sie dabei den Audiokanal-Pegelanzeige im Anzeigefenster oder die Audio-Pegelanzeige im LCD-Monitor. Wenn 0 dB überschritten wird, zeigt der oberste Balken drei Segmente an, um zu zeigen, dass der Aufnahmepegel zu hoch ist. Passen Sie ihn so an, dass 0 dB nicht überschritten wird.

#### Einstellung über das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad

Wenn die Kamera allein betrieben wird, wird empfohlen, das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad zum Einstellen des Aufnahmepegels zu verwenden. Wählen Sie im Voraus den einzustellenden Audiokanal und passen Sie den Aufnahmepegel mit dem <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad so an, dass der Aufnahmepegel nicht zu hoch wird, während Sie die Audio-Pegelanzeige im Suchermonitor beobachten.

Wenn Sie den Aufnahmepegel mithilfe des <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrades anpassen, aktivieren/deaktivieren Sie das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad über die Einstellung des Schalters <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2> im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE FRONT CH1]/[LAUTSTÄRKE FRONT CH2].

[AUS]: Deaktiviert

[VORNE]: Aktiviert, wenn <FRONT> für das Eingangssignal ausgewählt wird

[FUNKSTRECKE]: Aktiviert, wenn <W.L.> für das Eingangssignal ausgewählt wird

[HINTEN]: Aktiviert, wenn <REAR> für das Eingangssignal ausgewählt wird

[ALLE]: Für alle Eingangssignale

#### Anpassen des Aufnahmepegels der Audiokanäle 3 und 4

Die automatische Anpassung wird aktiviert, wenn das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [CH3 LEVEL]/[CH4 LEVEL] → [AUTO] eingestellt ist. Wenn diese Optionen auf [MANUELL] eingestellt werden, wird die automatische Einstellung deaktiviert und der Aufnahmepegel kann im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [CH3 LEVEL EINST.]/[CH4 LEVEL EINST.] eingestellt werden.

## Wenn das <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad [CH3/4] zugewiesen ist

#### Auswahl der Aufnahmepegel-Anpassungsmethode für die Audiokanäle 3 und 4

Wählen Sie als Methode zur Pegeleinstellung der Audiokanäle 3 und 4 <AUTO> (automatische Einstellung) oder <MANU> (manuelle Einstellung durch das <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad) mit dem <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter aus.

Wenn <MANU> ausgewählt wird, wird der Aufnahmepegel der Audiokanäle 3 und 4 mit dem <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad eingestellt.

#### Einstellung über das <AUDIO LEVEL CH1/3><AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad

Die Anpassung kann über das <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad so wie bei der Zuweisung des <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrades auf die Audiokanäle 1 und 2 vorgenommen werden.

#### Einstellung über das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad

Ähnlich den Audiokanälen 1 und 2 können die Audiokanäle 3 und 4 dem <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad zugewiesen werden. Wenn die Kamera allein betrieben wird, wird empfohlen, das <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad zum Einstellen des Aufnahmepegels zu verwenden.

#### Anpassen des Aufnahmepegels der Audiokanäle 1 und 2

Die automatische Anpassung wird aktiviert, wenn das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [CH1 LEVEL]/[CH2 LEVEL] → [AUTO] eingestellt ist. Wenn diese Optionen auf [MANUELL] eingestellt werden, wird die automatische Einstellung deaktiviert und der Aufnahmepegel kann im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [CH1 LEVEL EINST.]/[CH2 LEVEL EINST.] eingestellt werden.

## Auswählen des Anpassungsverfahrens

#### Wenn das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE WÄHLEN] → [CH1/2] eingestellt ist

Audiokanal 1, Audiokanal 2 | Audiokanal 3, Audiokanal 4
--- | ---
<AUDIO SELECT CH1/3>-Schalter <AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter | Einstellungsmethode | [CH3 LEVEL] [CH4 LEVEL] | Einstellungsmethode
<MANU> | Manuelle Anpassung mit dem <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad | [MANUELL] | Angepasst mit [CH3 LEVEL EINST.]/[CH4 LEVEL EINST.]
<AUTO> | Automatische Einstellung | [AUTO] | Automatische Einstellung

#### Wenn das Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE WÄHLEN] → [CH3/4] eingestellt ist

Audiokanal 1, Audiokanal 2 | Audiokanal 3, Audiokanal 4
--- | ---
[CH1 LEVEL] [CH2 LEVEL] | Einstellungsmethode | <AUDIO SELECT CH1/3>-Schalter <AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter | Einstellungsmethode
[MANUELL] | Manuelle Anpassung mit [CH1 LEVEL EINST.]/[CH2 LEVEL EINST.] | <MANU> | Manuelle Anpassung mit dem <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad
[AUTO] | Automatische Einstellung | <AUTO> | Automatische Einstellung

Die Auswahl des Status der Methode der Aufnahmepegeleinstellung kann auf dem AUDIO-Bildschirm der Modusprüfungsanzeige überprüft werden. (AUDIO-Bildschirm)

[AUDIO]

[MIC POWER(MENU)]

[ON]([FRONT]), [OFF]([REAR])

[VOL. SELECT]

[CH1/2]

Auswahlstatus der Pegeleinstellungsmethode

[A.IN]

[LEVEL]

[F.VOL.]

[LIMITER]

[LOWCUT]

[CH1]

[FRONT]

[AUTO]

[OFF]

[OFF]

[CH2]

[FRONT]

[AUTO]

[OFF]

[OFF]

[CH3]

[REAR]

[AUTO]

[OFF]

[CH4]

[REAR]

[AUTO]

[OFF]

[CH1]

[CH2]

Nach oben