- Start
- Verbindung mit externen Geräten
- Anschließen externer Geräte und die Aufnahmesteuerungsfunktion
- Bestätigen des Steuerungsausgabestatus

# Bestätigen des Steuerungsausgabestatus

Der Status der Steuerung wird im Sucher oder auf dem Monitorbildschirm angezeigt, wenn das Steuerungssignal ausgegeben wird.

Der angezeigte Status ist nicht der Aufnahmestatus des verbundenen externen Geräts, sondern der Status der Steuerungssignalausgabe von der Kamera.

Blendet den Steuerstatus des Aufnahmestarts und Aufnahmeendes auf dem externen Gerät ein, das an die Anschlüsse <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> angeschlossen ist.

- [REC S/H]: Aufnahmeanweisungen werden von den Anschlüssen <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> an den Ausgang ausgegeben.

- [S/H]: Pauseanweisungen werden von den Anschlüssen <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> an den Ausgang ausgegeben.

- [REC SDI]: Aufnahmeanweisungen werden von den Anschlüssen <SDI OUT1>/<SDI OUT2> an den Ausgang ausgegeben.

- [SDI]: Pauseanweisungen werden von den Anschlüssen <SDI OUT1>/<SDI OUT2> an den Ausgang ausgegeben.

- [REC HDMI]: Aufnahmeanweisungen werden vom Anschluss <HDMI> an den Ausgang ausgegeben.

- [HDMI]: Pauseanweisungen werden vom <HDMI>-Anschluss an den Ausgang ausgegeben.

Nach oben