- Start
- Bedienung
- Zielelemente für die Szenendatei/Konfigurationsdatei/Initialisierung
- [SONSTIGE]-Menü

# [SONSTIGE]-Menü

Option | SCENE | SETUP | INITIALIZE
--- | --- | --- | ---
[DATEI] | [SZENENDATEI (SD KARTE)] | — | — | —
| [EINR.DATEI(SD KARTE)] | — | — | —
| [EINR.DATEI(SPEICHER)] | — | — | —
| [CAC-DATEI(SD KARTE)] | — | — | —
| [OBJEKTIV-DATEI(SD KARTE)] | — | — | —
| [OBJEKTIV-DATEI(SPEICHER)] | — | — | —
| [SLOT FÜR LADEN/SPEICHERN] | — | ✓ | ✓
[BATTERIE] | [DC IN QUELLE] | — | ✓ | ✓
| [DC IN BATTERIE] | [VOLLE SPANNUNG] | — | ✓ | ✓
|  | [GERINGE SPANNUNG] | — | ✓ | ✓
|  | [ZU GERINGE SPANNUNG] | — | ✓ | ✓
| [ONBOARD BATTERIE] | [BATTERIETYP] | — | ✓ | ✓
|  | [VOLLE SPANNUNG] | — | ✓ | ✓
|  | [GERINGE SPANNUNG] | — | ✓ | ✓
|  | [ZU GERINGE SPANNUNG] | — | ✓ | ✓
|  | [INFO BAT. SCHWACH] | — | ✓ | ✓
|  | [INFO BAT. ENTLADEN] | — | ✓ | ✓
[GENLOCK] | [GENLOCK] | — | ✓ | ✓
| [H PHASE GROB] | — | ✓ | ✓
| [H PHASE FEIN] | — | ✓ | ✓
[FARBBALKEN] | [FARBBALKEN TYP] | — | ✓ | ✓
| [TEST TONE] | — | ✓ | ✓
[LED] | [AUFNAHME TALLY] | — | ✓ | ✓
| [ZUGANG-LED] | — | ✓ | ✓
| [LAN LED] | — | ✓ | ✓
| [STREAMING LED] | — | ✓ | ✓
[UHR] | [UHR-EINSTELLG] | — | — | —
| [ZEITZONE] | — | — | —
| [DATUM FORMAT] | — | ✓ | ✓
[GPS] | — | ✓ | ✓
[USB GERÄT] | [KARTENLESEMODUS] | — | — | —
| [SERVICE MODUS] | — | — | —
[INFORMATION] | [VERSION] | — | — | —
| [BETRIEBSSTUNDEN] | — | — | —
| [UPDATE] | — | — | —
[LANGUAGE] | — | ✓ | ✓
[MENÜ INITIALISIEREN] | — | — | —

Nach oben