- Start
- Vorbereitung
- Speicherkarten
- Handhabung von Aufnahmedaten

# Handhabung von Aufnahmedaten

## Ordnerstruktur-Beispiel einer Speicherkarte

In den Aufnahmedaten sind verschiedene wichtige Informationen enthalten und sie verfügen über eine Ordnerstruktur, wie sie in der Abbildung dargestellt ist und die durch Verwaltungsdateien verknüpft ist.

Wenn die Informationen geändert oder auch nur teilweise gelöscht werden, kann ein Fehler auftreten, weil die Daten nicht erkannt werden können oder weil die Aufnahme nicht möglich ist.

P2-Format

MOV-Format

1. Datenträgerbezeichnung der Speicherkarte

2. Videodaten im MXF-Format (Audio: LPCM) (wenn das Aufzeichnungsformat AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12 ist)

3. Audiodaten im MXF-Format (wenn das Aufzeichnungsformat AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 ist)

4. Metadaten im XML-Format

5. Thumbnail im BMP-Format

6. Proxy-Daten im MOV-Format und Echtzeit-Metadaten im BIN-Format

7. Videodaten im MXF-Format (wenn das Aufzeichnungsformat AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 ist)

8. Die Datei, in der die Informationen des endgültigen Videoclips aufgezeichnet wurden

9. Videodaten im MOV-Format: UHD (3840×2160), 29,97p MOV (Audio: LPCM)

10. Videodaten im MOV-Format: FHD (1920×1080), 59,94i MOV (Audio: LPCM)

11. Verwaltungsdatei 1

12. Verwaltungsdatei 2

HINWEIS

- Löschen Sie keinen Ordner und keine Datei auf der Speicherkarte über einen Computer. Dies macht es möglicherweise unmöglich, sie in der Kamera zu laden.

- Wenn auf der Speicherkarte Daten mit einem Computer aufgenommen wurden, kann es zu einem Fehler kommen, da die Speicherkarte in der Kamera nicht erkannt wird oder nicht darauf aufgezeichnet werden kann.

- Die Speicherkarte, die in der Kamera verwendet werden soll, sollte immer in der Kamera formatiert werden.

- Die Anzahl der P2-Formatvideoclips, die auf einer einzelnen Speicherkarte aufgezeichnet werden können, liegt bei ungefähr 1000.

  Es können keine Daten aufgezeichnet werden, wenn die Höchstzahl von Daten erreicht ist, die aufgezeichnet werden können.

- Verwenden Sie unbedingt die spezielle Software P2 Viewer Plus, um Datenverlust zu verhindern, wenn Aufnahmedaten im P2-Format auf einen Computer übertragen werden oder wenn sie wieder auf eine microP2-Karte geschrieben werden. Einzelheiten zum Download von P2 Viewer Plus und die Betriebsbedingungen erhalten Sie beim Support-Desk auf der folgenden Website:

  https://pro-av.panasonic.net/

- Befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie ein allgemeines IT-Tool wie den OS-Standarddateimanger verwenden, der auf einem Computer vorhanden ist, um Aufnahmedaten im P2-Format auf einen Computer zu transferieren. Benutzen Sie jedoch auf jeden Fall den P2 Viewer Plus, wenn Sie Daten zurück auf eine microP2-Karte übertragen.

  - Führen Sie den Transfer für jeden CONTENTS-Ordner und jede LASTCLIP.TXT-Datei durch.

  - Führen Sie keine Vorgänge mit den Ordnern unterhalb des CONTENTS-Ordners durch.

  - Wenn Sie Dateien kopieren, kopieren Sie die Datei LASTCLIP.TXT gleichzeitig mit dem Ordner CONTENTS.

  - Wenn Sie Dateien von mehreren microP2-Karten auf einen Computer übertragen, erstellen Sie für jede Speicherkarte einen eigenen Ordner, damit Videoclips mit demselben Namen nicht überschrieben werden.

  - Löschen Sie keine Daten von der Speicherkarte.

  - Formatieren Sie die Speicherkarte unbedingt auf einem P2-Gerät oder P2 Viewer Plus.

## Datenträgerbezeichnung der Speicherkarte

#### Wenn der Aufzeichnungsmodus P2 ist

Die Kartenseriennummer wird in der Volumenbeschreibung gespeichert, wenn die Speicherkarte als microP2-Karte verwendet wird. „CAM_SD“ wird in der Volumenbeschriftung gespeichert, wenn eine andere Karte als eine microP2-Karte verwendet wird.

#### Wenn der Aufzeichnungsmodus MOV ist

Der Wert, der im Menü [AUFNEHMEN] → [CLIP NAME] eingestellt ist, wird in der Datenträgerbezeichnung im Format CAM INDEX + NEXT CARD COUNT gespeichert, wenn die Speicherkarte formatiert wird. Wenn er gespeichert wurde, wird [NÄCHSTER KARTENZÄHL.] um eins erhöht. Der gespeicherte CARD COUNT wird auch für die CARD-Nummer des MOV-Formatdateinamens verwendet.

HINWEIS

- Wenn auf einer Speicherkarte aufgezeichnet wird, bei der CAM INDEX + CARD COUNT nicht in der Datenträgerbezeichnung aufgezeichnet ist, wird der Wert, der im Menü [AUFNEHMEN] → [CLIP NAME] eingestellt ist, automatisch in der Datenträgerbezeichnung gespeichert und [NÄCHSTER KARTENZÄHL.] wird um eins erhöht.

## Ordnername der MOV-Formatvideodaten

Das vierte bis achte Zeichen des Ordnernamens unterscheidet sich abhängig von der Einstellung der Kamera.

1. Ordnernummer

   001 bis 999 (aufeinanderfolgende Zahl)

   - Die Anzahl von Videoclips, die in einem Ordner aufgezeichnet werden können, ist 999. Sobald 999 erreicht wurde, wird ein Ordner mit einer ergänzten aufeinanderfolgenden Zahl neu erstellt.

     Außerdem wird ein Ordner mit einer ergänzten aufeinanderfolgenden Zahl neu erstellt, wenn der Ordnername geändert wird, indem die Einstellung der Kamera geändert wird.

     Der Ordnername wird auf 001 zurückgesetzt, wenn die Speicherkarte formatiert wird.

2. Anzahl der Pixel

   R: 3840×2160

   Y: 1920×1080

3. Bildfrequenz

   A: 59,94fps

   B: 50,00fps

   C: 29,97fps

   D: 25,00fps

   F: 23,98fps

4. Videoformat

   Q: Progressive Aufnahme (MOV, LPCM)

   J: Halbbild-Aufnahme (MOV, LPCM)

5. Feste Werte

   A

6. Aufnahmeeinstellung

   M: Standardaufzeichnung

   - Dies wird bei der simultanen Aufzeichnung zu dem Dateinamen hinzugefügt, unter dem in Kartensteckplatz 2 aufgezeichnet wird.

   T: Simultane Aufzeichnung

   - Dies wird bei der simultanen Aufzeichnung zu dem Dateinamen hinzugefügt, unter dem in Kartensteckplatz 3 aufgezeichnet wird.

7. Aufzeichnungsformat-Informationen

#### Wenn der Ordnername 001RAQAM ist

Folgende Videodaten werden im Ordner gespeichert.

- Anzahl der Pixel: 3840×2160

- Bildfrequenz: 59,94fps

- Videoformat: Progressive Aufnahme (MOV, LPCM)

## Dateiname der MOV-Formatvideodaten

Das Format des Dateinamens ist wie folgt.

1. CAM INDEX

   Ein Zeichen von einem großen A bis Z.

   - Ein INDEX, der jeder Kamera zugewiesen ist. Stellen Sie ihn mit dem Menü [AUFNEHMEN] → [CLIP NAME] → [KAM INDEX] ein.

2. CARD-Nummer

   001 - 999

   - Dies ist die Nummer, die jeder Speicherkarte zugewiesen ist. Der in der Datenträgerbezeichnung der Speicherkarte gespeicherte CARD COUNT kann zugewiesen werden.

3. Videoclipnummer

   C001 - C999

   - Dies ist eine aufsteigende Zahl, die jeder Aufnahme auf der Speicherkarte zugewiesen wird. Sie wird auf C001 zurückgesetzt, wenn die Speicherkarte formatiert wird. Sie wird auch für diejenige nach C001 auf C999 zurückgesetzt.

     Die Videoclipnummer wird beibehalten, selbst wenn der Ordner aufgeteilt wird oder wenn der Videoclip gelöscht wird.

4. Datum

   Die letzten beiden Stellen des Jahres + zwei Stellen für den Monat + zwei Stellen für das Datum, an dem die Aufnahme gestartet wurde.

5. Aus der Seriennummer generiertes Hashtag

   Vierstellige Nummer oder Buchstabe

HINWEIS

- Der Videoclipname des Kartensteckplatzes 3 ist derselbe wie der Videoclipname des Kartensteckplatzes 2 für die simultane Aufzeichnung.

- Die Höchstzahl der Ordner und der Ordnernummern ist 999. Die Aufnahme ist nicht zulässig, wenn 999 erreicht wurde, selbst wenn dazwischen Nummern frei sind.

- Die Anzahl der Videoclips, die auf einer einzelnen Speicherkarte aufgezeichnet werden können, liegt bei ungefähr 4000. Es können keine Daten aufgezeichnet werden, wenn die Höchstzahl von Videoclips erreicht ist, die aufgezeichnet werden können, selbst wenn es noch freie Nummern gibt.

Nach oben