- Start
- Aufnahmen
- Spezialaufnahme-Funktion
- Relay-Aufnahme

# Relay-Aufnahme

Wenn Sie Speicherkarten in den Kartensteckplatz 2 und den Kartensteckplatz 3 einsetzen, kann die Aufnahme auf der anderen Speicherkarte fortgesetzt werden, wenn die verbleibende Aufnahmekapazität der einen Speicherkarte erschöpft ist.

Starten der Aufnahme

Pause

Kartensteckplatz 2

Kartensteckplatz 3

1. Während der Aufnahme

2. Automatische Umschaltung des Aufnahmeziel-Kartensteckplatzes

3. Durch eine andere aufzeichnungsfähige Speicherkarte ersetzen

Wählen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [2 SLOT FUNKTION] → [FORTGES. AUFN.] aus.

[RELAY] wird in der Zwei-Steckplatz-Funktionsanzeige des Kamerabild-Bildschirms angezeigt.

Eine schräge Linie wird in der [RELAY]-Anzeige angezeigt, wenn die Relay-Aufnahme nicht möglich ist, weil z. B. keine Speicherkarte in einen der zwei Kartensteckplätzen eingesetzt ist.

Drücken Sie die <REC>-Taste.

- Das Aufnahmeziel schaltet zur anderen Speicherkarte um, wenn die verbleibende Aufnahmekapazität auf einer der Speicherkarten während der Aufnahme erschöpft ist und die Relay-Aufnahme startet. Die Nummer des Kartensteckplatzes, der zum Aufnahmeziel wurde, wird mit Schwarzweiß-Umkehrung angezeigt. Die Aufnahme kann auf drei oder mehr Speicherkarten durchgeführt werden. Tauschen Sie die Speicherkarte ohne verbleibende Aufnahmekapazität aus, nachdem das Aufnahmeziel umgeschaltet wurde.

- Um den Aufnahmeziel-Kartensteckplatz vor dem Start der Aufnahme zu ändern, drücken Sie die USER-Taste, der [SLOT SEL] zugewiesen ist. Dies ist während des Aufnahmevorgangs nicht möglich.

HINWEIS

- Es dauert möglicherweise einige Zeit, die Speicherkarte zu erkennen, wenn die Speicherkarte eingesetzt wird. Beim Aufzeichnen auf drei oder mehr Speicherkarten durch das Austauschen einer Speicherkarte während der Aufnahme ersetzen Sie die Speicherkarte, während noch genügend verbleibende Kapazität auf der Speicherkarte, die aufzeichnet, vorhanden ist.

- Das Aufnahmeziel kann nicht umgeschaltet werden, wenn die verbleibende Kapazität der Relay-Speicherkarte geringer als eine Minute ist.

- Die maximale kontinuierliche Aufnahmezeit für die Relay-Aufnahme ist zehn Stunden.

- Die Aufnahme wird beendet, sobald die Aufnahmezeit der Relay-Aufnahme zehn Stunden übersteigt. Die Aufnahme wird nach wenigen Sekunden automatisch wieder aufgenommen.

- Informationen zu Beschränkungen der Relay-Aufnahme finden Sie unter „Aufzeichnungsfunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können“.

- Die Relay-Aufnahme ist zwischen Kartensteckplatz 1 und Kartensteckplatz 2 oder Kartensteckplatz 3 nicht möglich.

- Ein Videoclip, der auf drei oder mehr Speicherkarten in Folge durch Austauschen der Karten aufgezeichnet wird, kann nicht fortlaufend wiedergegeben werden.

Nach oben