- Start
- Wartung
- Warnsystem
- Liste der Warnmeldungen

# Liste der Warnmeldungen

HINWEIS

- „Verringerter Funkaudioempfang“ wird nicht angezeigt, wenn das Menü [AUDIO] → [EINGANGSEINST.] → [WARNUNG FUNKSTRECKE] → [AUS] eingestellt ist.

- Die Karten-Zugriffslampe blinkt nicht, obwohl eine Warnmeldung auftritt, wenn das Menü [SONSTIGE] → [LED] → [ZUGANG-LED] → [AUS] eingestellt ist.

1. Systemfehler

   Statusanzeige | Wird nicht angezeigt.
   Warnlampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Kamerakontrolllampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Karten-Zugriffslampe | Alle Karten-Zugriffslampen blinken viermal pro Sekunde orange.
   Sucher | [SYSTEMFEHLER] wird angezeigt.
   Alarm | Ertönt kontinuierlich.
   Warninhalt | Referenzsignalfehler oder Kommunikationsfehler.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Der aktuelle Vorgang stoppt.
   Zu ergreifende Maßnahme | Konsultieren Sie Ihren Händler.

2. Kartenentnahmefehler

   Statusanzeige | Wird nicht angezeigt.
   Warnlampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Kamerakontrolllampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Karten-Zugriffslampe | Alle Karten-Zugriffslampen blinken viermal pro Sekunde orange.
   Sucher | [AUSSCHALTEN] wird angezeigt.
   Alarm | Ertönt kontinuierlich.
   Warninhalt | Ein Fehler ist in der Kamera aufgetreten, weil die expressP2-Karte, auf die zugegriffen wurde, entfernt wurde.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Der aktuelle Vorgang stoppt.
   Zu ergreifende Maßnahme | Folgen Sie der Meldung, um das Gerät auszuschalten und schalten Sie den Strom wieder ein. Stellen Sie sicher, dass es keinen Fehler in den Videoclips auf der ausgeworfenen Karte gibt, und reparieren Sie die Videoclip falls erforderlich.

3. Akkuende (niedrige Eingangsspannung)

   Statusanzeige | Sieben Akkuladungsstufen-Balken blinken.
   Warnlampe | Leuchtet.
   Kamerakontrolllampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Karten-Zugriffslampe | Alle Karten-Zugriffslampen blinken viermal pro Sekunde orange.
   Sucher | Die [BATT]-Lampe leuchtet, wenn der Sucher über die Lampe [BATT] verfügt. [EMP] blinkt in der Akkuladestufenanzeige. ([%] blinkt für Akkus mit Informationen zur verbleibenden Kapazität.)
   Alarm | Ertönt kontinuierlich.
   Warninhalt | Der Akku ist leer.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Der aktuelle Vorgang stoppt. Der Strom wird in ungefähr fünf Sekunden deaktiviert.
   Zu ergreifende Maßnahme | Tauschen Sie die Akkus aus.

4. Fehler hohe Temperatur

   Statusanzeige | Wird nicht angezeigt.
   Warnlampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Kamerakontrolllampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Karten-Zugriffslampe | Alle Karten-Zugriffslampen blinken viermal pro Sekunde orange.
   Sucher | [HOHE TEMPERATUR.] wird angezeigt.
   Alarm | Ertönt kontinuierlich.
   Warninhalt | Die interne Temperatur der Kamera ist über den erwarteten Wert gestiegen.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Der aktuelle Vorgang stoppt. Der Strom wird in ungefähr fünf Sekunden deaktiviert.
   Zu ergreifende Maßnahme | Schalten Sie das Gerät wieder ein und überprüfen Sie die Aufnahme, indem Sie sie wiedergeben. Wenden Sie sich an einen Händler, falls das Problem weiterhin auftritt.

5. Kartenende

   Statusanzeige | Sieben Balken für die verbleibende Speicherkartenkapazität blinken.
   Warnlampe | Leuchtet.
   Kamerakontrolllampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Karten-Zugriffslampe | Alle Karten-Zugriffslampen blinken viermal pro Sekunde orange.
   Sucher | [END] wird in der Anzeige für die verbleibende Speicherkartenkapazität angezeigt.
   Alarm | Ertönt kontinuierlich.
   Warninhalt | Die Kapazität der Speicherkarte ist erschöpft.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Aufnahme stoppt.
   Zu ergreifende Maßnahme | Löschen Sie Videoclips auf der Speicherkarte oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

6. Aufnahmefehler

   Statusanzeige | Wird nicht angezeigt.
   Warnlampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Kamerakontrolllampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde.
   Karten-Zugriffslampe | Alle Karten-Zugriffslampen blinken viermal pro Sekunde orange.
   Sucher | [AUFN WARNUNG] wird angezeigt. [AUFN WARNUNG]/[<CLIPS ÜBER MAX ANZAHL>] wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Aufnahme über die Begrenzung für die Anzahl der Videoclips hinaus durchzuführen. Dies wird angezeigt, nachdem ungefähr 3,5 Stunden ab dem Start einer Einzelaufnahme verstrichen sind, wenn [KURZES TEILEN] im Menü [AUFNEHMEN] → [DATEI TEILEN] ausgewählt ist. Die Aufnahme wurde beendet. [AUFNAHME PAUSIERT]/[SIGNAL UNPLAUSIBEL] wird angezeigt, wenn das Genlock-Referenzsignal nicht korrekt empfangen wird.
   Alarm | Ertönt viermal pro Sekunde.
   Warninhalt | Dies ist ein Aufnahme- oder Aufnahmeschaltungs-Einstellungsfehler.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Aufnahme stoppt. Wenn das Referenzsignal für Genlock nicht korrekt empfangen wird, halten Sie die Aufnahme an und setzen Sie die Aufnahme fort, wenn das Signal zum normalen Status zurückkehrt.
   Zu ergreifende Maßnahme | Nehmen Sie die Aufzeichnung erneut vor. Oder schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie dann die Aufzeichnung erneut vor. Um eine Aufnahme über die maximale Anzahl Videoclips hinaus durchzuführen, tauschen Sie die Speicherkarte aus oder löschen Sie unnötige Videoclips.

7. Kartenfehler

   Statusanzeige | Wird nicht angezeigt.
   Warnlampe | Blinkt viermal pro Sekunde, wenn dies während der Aufnahme auftritt. Sie leuchtet nicht, wenn der Fehler während der Wiedergabe auftritt.
   Kamerakontrolllampe | Blinkt viermal pro Sekunde, wenn dies während der Aufnahme auftritt. Sie leuchtet nicht, wenn der Fehler während der Wiedergabe auftritt.
   Karten-Zugriffslampe | Alle Karten-Zugriffslampen blinken viermal pro Sekunde orange, wenn dies während der Aufnahme auftritt.
   Sucher | Zeigt [KARTE-FEHLER <SLOT 1>] an (die entsprechende Kartensteckplatz-Nummer wird angezeigt).
   Alarm | Ertönt viermal pro Sekunde, wenn dies während der Aufnahme auftritt. Sie ertönt nicht, wenn der Fehler während der Wiedergabe auftritt.
   Warninhalt | Ein Speicherkartenfehler trat während der Aufnahme oder der Wiedergabe auf.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Der aktuelle Vorgang stoppt. Die Speicherkarte mit dem Fehler ist schreibeschützt, nachdem sie gestoppt wurde.
   Zu ergreifende Maßnahme | Ersetzen Sie die Speicherkarte.

8. Verringerter Funkaudioempfang

   Statusanzeige | Wird nicht angezeigt.
   Warnlampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde. (Wenn Leerlauf oder während der Aufnahme)
   Kamerakontrolllampe | Blinkt vier Mal pro Sekunde, während die Aufnahme fortgesetzt wird.
   Sucher | [WIRELESS RF] wird angezeigt.
   Alarm | Ertönt vier Mal pro Sekunde, während die Aufnahme fortgesetzt wird.
   Warninhalt | Der Fehler deutet auf schwache Bedingungen für den Funkaudioempfang.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Der aktuelle Vorgang wird fortgesetzt.
   Zu ergreifende Maßnahme | Überprüfen Sie die Stromversorgung des Mikrofons und den Empfangsstatus des Empfängers.

9. Akku fast leer

   Statusanzeige | Ein Akkuladungsstufen-Balken blinkt.
   Warnlampe | Blinkt einmal pro Sekunde.
   Kamerakontrolllampe | Blinkt einmal pro Sekunde.
   Sucher | Die [BATT]-Lampe blinkt einmal pro Sekunde, wenn der Sucher über die Lampe [BATT] verfügt. (Die Anzeige [%] blinkt, wenn der Akku über Informationen zur verbleibenden Kapazität verfügt.)
   Alarm | Ertönt viermal pro Sekunde.
   Warninhalt | Der Akku ist fast leer.
   Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Der aktuelle Vorgang wird fortgesetzt.
   Zu ergreifende Maßnahme | Wechseln Sie bei Bedarf den Akku.

10. Speicherkarte, Aufnahme fast am Ende

    Statusanzeige | Ein Balken für die verbleibende Speicherkartenkapazität blinkt.
    Warnlampe | Blinkt einmal pro Sekunde, während die Aufnahme fortgesetzt wird.
    Kamerakontrolllampe | Blinkt einmal pro Sekunde, während die Aufnahme fortgesetzt wird.
    Sucher | Die Anzeige für die verbleibende Kapazität der Speicherkarte blinkt.
    Alarm | Ertönt einmal pro Sekunde, während die Aufnahme fortgesetzt wird.
    Warninhalt | Die verbleibende Kapazität der Speicherkarte beläuft sich auf 2 Minuten oder weniger.
    Aufnahme- oder Wiedergabebedienung | Der aktuelle Vorgang wird fortgesetzt.
    Zu ergreifende Maßnahme | Wechseln Sie die Speicherkarte oder stecken Sie bei Bedarf eine zusätzliche Karte ein.

Nach oben