- Start
- Aufnahmen
- Grundbedienung
- Anpassungen für die Aufnahme

# Anpassungen für die Aufnahme

Befolgen Sie für eine Aufnahme die folgenden Schritte.

Stellen Sie das <CC FILTER>/<ND FILTER>-Einstellrad den Lichtverhältnissen gemäß ein.

Zu Einzelheiten zu einem Einstellungsbeispiel des <CC FILTER>/<ND FILTER>-Einstellrads siehe „Aufnehmen und Aufzeichnen (Kamera)“.

Betätigen Sie den <WHITE BAL>-Schalter.

#### Wenn der Weißabgleich schon gespeichert ist

- Stellen Sie den <WHITE BAL>-Schalter auf <A> oder <B>.

#### Wenn weder der Weiß- noch der Schwarzabgleich im Speicher vorhanden ist und Sie keine Zeit haben, den Weißabgleich einzustellen:

- Stellen Sie den <WHITE BAL>-Schalter auf <PRST> ein. Der an den Filter angepasste Weißabgleich wird automatisch entsprechend der Einstellung des <CC FILTER>/<ND FILTER>-Einstellrads angepasst.

#### Wenn der Weißabgleich spontan eingestellt wird

- Wählen Sie den für die Lichtverhältnisse passenden Filter aus. Stellen Sie den <WHITE BAL>-Schalter auf <A> oder <B>, nehmen Sie ein weißes Motiv in der Mitte des Bildschirms auf und folgen Sie den Schritten unten, um den Weißabgleich anzupassen.

Drücken Sie den <AUTO W/B BAL>-Schalter zur <AWB>-Seite, um den Weißabgleich einzustellen. (Weißabgleich-Anpassung)

Drücken Sie den <AUTO W/B BAL>-Schalter zur <ABB>-Seite, um den Schwarzabgleich einzustellen. (Schwarzabgleich-Anpassung)

Drücken Sie den <AUTO W/B BAL>-Schalter zur <AWB>-Seite, um den Weißabgleich neu einzustellen.

Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie Fokus und Zoom ein.

Wenn Sie den elektronischen Verschluss verwenden, stellen Sie den Verschlussmodus und die Verschlusszeit ein. (Einstellung des elektronischen Verschlusses)

HINWEIS

- Wenn sehr helle Motive (z.B. die Sonne oder Scheinwerfer) aufgenommen werden, kann der Rand des Motivs farbig erscheinen.

Nach oben