- Start
- Aufnahmen
- Einstellung des elektronischen Verschlusses
- Verschlussmodus

# Verschlussmodus

Die Verschlussmodi, die am elektronischen Verschluss der Kamera verfügbar sind, und die auswählbaren Belichtungszeiten sind wie folgt.

- Verwendung einer festen Belichtungszeit

  - Beim Entfernen von Flimmern durch die Beleuchtung

  - Zur klaren Aufnahme von sich schnell bewegenden Motiven

- Verwendung des Synchro-Scan-Modus

  - Für Aufnahmen, in denen horizontale Streifenmuster beim Aufnehmen auf dem Monitorbildschirm beseitigt werden

  - Zur Aufnahme von sich bewegenden Motiven mit Spezialeffekten

- Verwendung der halben Verschlusszeit

  - Bei der Aufnahme mit Spezialeffekten, wie bei Filmen

[AUFN. FORMAT]* | Verschlusszeit | Halbe Verschlusszeit | Variabler Bereich des Synchro-Scan-Modus
--- | --- | --- | ---
59,94p 59,94i | [1/100], [1/120], [1/250], [1/500], [1/1000], [1/2000], [HALB] | 1/120 | 1/60,0 bis 1/7200 | 3,0 Grad bis 360 Grad (in 0,5-Grad-Schritten)
29,97p | 1/60 | 1/30,0 bis 1/7200
23,98p | 1/48 | 1/24,0 bis 1/7200
50,00p 50,00i | [1/60], [1/120], [1/250], [1/500], [1/1000], [1/2000], [HALB] | 1/100 | 1/50,0 bis 1/7200
25,00p | 1/50 | 1/25,0 bis 1/7200

[AUFN. FORMAT] zeigt nur die Bildfrequenz an. Zum Beispiel: [1080-59.94i/AVC-G50] ist 59,94i und [2160-29.97p/420LongGOP 100M] ist 29,97p.

Nach oben