- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Kamera

# Kamera

Aufnahmekomponente | MOS×1
Anzahl der Pixel | 11,14 Millionen Pixel
Objektivfassung | 2/3-Typ Bajonett
Optischer Filter | CC-Filter A: 3200 K, B: 4300 K, C: 5600 K, D: 6300 K ND-Filter 1: CLEAR, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND
Verstärkungseinstellung | −6 dB bis 30 dB: Kann in Schritten zu 1 dB festgelegt werden
Digital-Superverstärkung (DS.GAIN) | Auswählbar aus 6 dB, 10 dB, 12 dB, 15 dB, 20 dB, 24 dB, 28 dB, 34 dB
Superverstärkung (S.GAIN) | Auswählbar aus 30 dB, 36 dB, 42 dB
Verschlusszeit | Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist 1/100 Sek., 1/120 Sek., 1/250 Sek., 1/500 Sek., 1/1000 Sek., 1/2000 Sek., HALF Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist 1/60 Sek., 1/120 Sek., 1/250 Sek., 1/500 Sek., 1/1000 Sek., 1/2000 Sek., HALF
Synchro-Scan-Verschluss | Wenn das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [sek] eingestellt ist Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist 59,94i/59,94p-Modus: 1/60,0 Sek. bis 1/7200 Sek. 29,97p-Modus: 1/30,0 Sek. bis 1/7200 Sek. 23,98p-Modus: 1/24,0 Sek. bis 1/7200 Sek. Wenn das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist 50i/50p-Modus: 1/50,0 Sek. bis 1/7200 Sek. 25p-Modus: 1/25,0 Sek. bis 1/7200 Sek.
Öffnungswinkel des Verschlusses | Wenn das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [grd] eingestellt ist 3,0 Grad – 360,0 Grad (kann in Schritten zu 0,5 Grad festgelegt werden)
Empfindlichkeit | Wenn das Menü [SYSTEM] → [AUFNAHMEMOD] → [NORMAL] eingestellt ist F6 (2000 lx, 3200 K, 89,9% Reflexion, 59,94 Hz) F7 (2000 lx, 3200 K, 89,9% Reflexion, 50,00 Hz) Wenn das Menü [SYSTEM] → [AUFNAHMEMOD] → [HOHE SENS.] eingestellt ist F10 (2000 lx, 3200 K, 89,9% Reflexion, 59,94 Hz) F11 (2000 lx, 3200 K, 89,9% Reflexion, 50,00 Hz)
Minimale Motivbeleuchtung | Ca. 0,005 lx (F1.4, +42 dB (S.GAIN), +34 dB (DS.GAIN))
Bild S/N | 62 dB (Standard)
Horizonte Auflösung | UHD 2000 TV oder höher (Mitte) HD 1000 TV oder höher (Mitte)
Digital-Zoom | ×2, ×3, ×4

Nach oben