- Start
- Verbindung mit externen Geräten
- Anschließen externer Geräte und die Aufnahmesteuerungsfunktion
- Fernbedienungsfunktion

# Fernbedienungsfunktion

Das Signal zur Steuerung des externen Geräts wird in das Ausgabesignal gekoppelt mit der Bedienung der <REC>-Taste an der Kamera eingeblendet.

Die Steuerungssignale zum Starten und Anhalten der Aufnahme werden bei jeder Betätigung der <REC>-Taste abwechselnd ausgegeben.

- Die Aufnahme wird auf der Speicherkarte und dem externen Gerät ausgeführt, indem Sie eine Speicherkarte in die Kamera einsetzen und die <REC>-Taste betätigen.

- Die Aufnahme wird nur auf dem externen Gerät durchgeführt, wenn die <REC>-Taste gedrückt wird, ohne das seine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist.

#### Ausgabe über den <SDI OUT1>/<SDI OUT2>-Anschluss

Diese Option wird über das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1]/[SDI AUSG.2] → [SDI REC STEUERUNG] → [EIN] aktiviert.

#### Ausgabe über den <HDMI OUT>-Anschluss

Diese Option wird über das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [HDMI AUSG.] → [HDMI REC STEUERUNG] → [EIN] aktiviert.

HINWEIS

- Die Kamerakontrolllampe leuchtet auch dann, wenn die Aufnahme nur auf dem externen Gerät erfolgt.

- Wenn das Menü [SONSTIGE] → [LED] → [AUFNAHME TALLY] → [Grün]/[SCHRIFTZUG] eingestellt ist, wird der Aufnahmestatus der Kamera mit der grünen Kamerakontrolllampe im Sucher oder mit Zeichen angezeigt.

  Bei dieser Einstellung kann dies vom Steuerungsstatus des externen Geräts unterschieden werden, das durch die Kamerakontrolllampe angezeigt wird.

- Die SDI- und HDMI-Fernbedienungsfunktionen sind bei der Intervallaufzeichnung deaktiviert.

Nach oben