- Start
- Aufnahmen
- Szenendatei
- Objektivdateien

# Objektivdateien

Es sind acht Objektivdateien im internen Speicher der Kamera gespeichert.

Acht Objektivdateien können als einzelne Kartendatei auf eine SD-Karte geschrieben werden.

Die folgenden Daten werden in Objektivdateien aufgezeichnet:

- Titelname

- White-Shading-Korrekturwerte

- Streulicht-Korrektur-Werte

- RB-Verstärkungs-Offset-Korrekturwerte

## Erstellen von Objektivdateien

### Anpassen des White-Shading

Zu Einzelheiten zum Anpassen des White-Shading siehe „White-Shading-Korrekturfunktion“.

### Streulicht anpassen

Passt das Streulicht im Menü [KAMERA] → [OBJ DATEI EINSTELLEN] → [OBJ. R STREULICHT]/[OBJ. G STREULICHT]/[OBJ. B STREULICHT] an.

### Den RB-Verstärkungsoffset anpassen

Kompensieren Sie Änderungen im Weißabgleich, die beim Ersetzen des Objektivs auftreten.

Bringen Sie das als Referenz verwendete Objektiv an der Kamera an.

Nehmen Sie bei passender Beleuchtung (2000 lx oder vorzugsweise 3200 K) ein Graufstufendiagramm auf.

Stellen Sie den <WHITE BAL>-Schalter auf <A> ein.

Passen Sie die Blendenöffnung so an, dass das weiße Fenster in der Mitte des Graustufendiagramms ungefähr 80% ist.

Drücken Sie den Schalter <AUTO W/B BAL> zur Seite <AWB>.

Der Weißabgleich wird automatisch angepasst.

Messen Sie den Signalpegel von RGB im Wellenformmonitor.

Ersetzen Sie das Objektiv durch dasjenige, das zum Erstellen der Objektivdatei verwendet werden soll.

Nehmen Sie eine Feineinstellung der Blendenöffnung vor, so dass der Signalpegel von Gch dem Signalpegel entspricht, der in Schritt 6 abgerufen wurde.

Stellen Sie das Menü [KAMERA] → [OBJ DATEI EINSTELLEN] → [EINSTELLUNGSMODUS OBJ. DATEI] → [EIN] ein.

Nehmen Sie die Anpassung so vor, dass der Signalpegel von Rch dem von Gch im Menü [KAMERA] → [OBJ DATEI EINSTELLEN] → [OBJ. R GAIN KORREKTUR] entspricht.

Passen Sie [OBJ. B GAIN KORREKTUR] ebenso an, damit der Signalpegel von Bch dem von Gch entspricht.

## Schreiben von Objektivdateien in den internen Speicher

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SPEICHER)] → [SPEICHERN].

Die Liste der aktuell im Kameraspeicher gespeicherten Objektivdateien wird angezeigt.

Wählen Sie die Datei zum Schreiben aus der Dateiliste aus.

Die Titeleingabemaske und die Tastatur werden angezeigt.

Geben Sie den festzulegenden Text mit der Tastatur ein.

Wählen Sie [Enter] unter Verwendung des JOG-Rades (oder der Cursortasten) aus.

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Die Datei wird gespeichert und die Dateiliste wird aktualisiert.

## Laden von Objektivdateien aus dem internen Speicher

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SPEICHER)] → [LADEN].

Die Liste der aktuell im Kameraspeicher gespeicherten Objektivdateien wird angezeigt.

Wählen Sie den Dateinamen der zu ladenden Datei aus.

Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Das Laden der Datei beginnt.

Wenn die Abschlussmeldung angezeigt wird, drücken Sie das JOG-Rad (oder die <SET>-Taste).

Wählen Sie das Menü [SONSTIGE] → [DATEI] → [OBJEKTIV-DATEI(SPEICHER)] → [ALLE DATEIEN LÖSCHEN] aus, um die Daten des internen Speichers in der Objektivdatei zu löschen.

Nach oben