- Start
- Vorbereitung
- Stromversorgung
- Anbringen und Einstellen des Akkus

# Anbringen und Einstellen des Akkus

## Verwendung von Anton/Bauer-Akkus

Entriegelungshebel

Anton/Bauer-Akku

Bringen Sie den Anton/Bauer-Akku an.

Führen Sie den Akkuanschluss ein und schieben Sie ihn in Richtung des Pfeils.

Stellen Sie den Akkutyp ein.

Wählen Sie die Art des Akkus im Menü [SONSTIGE] → [BATTERIE] → [ONBOARD BATTERIE] → [BATTERIETYP] aus.

HINWEIS

- Zum Entnehmen des Akkus halten Sie den Entriegelungshebel des Akkuhalters ganz nach unten gedrückt und schieben Sie den Akku in die zur Einbaurichtung entgegengesetzte Richtung.

## Verwendung von Akkus mit V-Mount

Bringen Sie die V-Mount-Akkuplatte an. Setzen Sie ein und schieben Sie sie ihn Pfeilrichtung wie in der Abbildung gezeigt.

Entriegelungshebel

Bringen Sie die V-Mount-Akkuplatte an.

Schieben Sie sie in Richtung des Pfeils.

Stellen Sie den Akkutyp ein.

- Legen Sie die Art des Akkus im Menü [SONSTIGE] → [BATTERIE] → [ONBOARD BATTERIE] → [BATTERIETYP] fest.

HINWEIS

- Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Informationen über die V-Mount-Akkuplatte zu erhalten.

- Wenn die V-Mount-Akkuplatte verwendet wird, wird % (Prozent) nicht angezeigt, auch wenn Akkus mit einer Akkupegelanzeigefunktion verwendet werden.

- Zum Entnehmen der Platte halten Sie den Entriegelungshebel des Akkuhalters ganz nach unten gedrückt und schieben Sie die Platte in die zur Einbaurichtung entgegengesetzte Richtung.

- Wenn der verwendete Akkutyp nicht unter [BATTERIETYP] aufgeführt ist, stellen Sie [sonstiges] ein und stellen Sie [VOLLE SPANNUNG]/[GERINGE SPANNUNG]/[ZU GERINGE SPANNUNG] den Eigenschaften des Akkus gemäß ein.

Nach oben