- Start
- Aufnahmen
- Festlegen des hohen Dynamikbereichs (HDR)
- Aufnahme im hohen Dynamikbereich (HDR)

# Aufnahme im hohen Dynamikbereich (HDR)

Wählen Sie das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] → [HLG] aus.

Die Ausgabe des Fensters ist wie folgt.

<SDI OUT1>-Anschluss: Die Ausgabe erfolgt im hohen Dynamikbereich (HDR) oder im Standard-Dynamikbereich (SDR), entsprechend der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1] → [SDI HDR AUSG.].

<SDI OUT2>-Anschluss: Die Ausgabe erfolgt im hohen Dynamikbereich (HDR) oder im Standard-Dynamikbereich (SDR), entsprechend der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [SDI HDR AUSG.].

<HDMI>-Anschluss: Wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [HDMI AUSG.] → [SIGNAL WAHL] → [SDI AUSG1(2160p)] eingestellt ist, erfolgt die Ausgabe entsprechend der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1] → [SDI HDR AUSG.]. Wenn [SDI AUSG.2] eingestellt ist, erfolgt die Ausgabe entsprechend der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [SDI HDR AUSG.].

Sucher, LCD-Monitor: Die Ausgabe erfolgt gemäß der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [LCD/VF HDR]. HDR oder SDR kann ausgewählt werden, wenn in HDR aufgezeichnet wird.

HINWEIS

- Die Aufnahme mit hohem Dynamikbereich (HDR) ist nicht möglich, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

Nach oben