- Start
- Vorbereitung
- Laden des integrierten Akkus

# Laden des integrierten Akkus

Die Einstellung von Datum/Uhrzeit in der Kamera wird durch den integrierten Akku aufrechterhalten.

Der integrierte Akku kann sich leeren, wenn die Kamera etwa ein halbes Jahr lang nicht eingeschaltet wird.

Der integrierte Akku wurde verbraucht, wenn ungefähr fünf Sekunden lang [BACKUP BATT LEER] im Suchermonitor angezeigt wird, wenn der Betriebsschalter auf < > (EIN) eingestellt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um den integrierten Akku aufzuladen.

Überprüfen Sie, ob der Betriebsschalter auf < > (Standby) eingestellt ist.

Verbinden Sie den Akku oder das externe DC-Netzteil mit der Kamera.

Einzelheiten zur Verbindung des Akkus oder des externen DC-Netzteils finden Sie unter „Stromversorgung“.

Lassen Sie die Kamera ungefähr vier Stunden lang liegen.

Der integrierte Akku wird geladen.

Stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (EIN) ein und prüfen Sie, ob [BACKUP BATT LEER] nicht im Suchermonitor angezeigt wird.

Es ist ein Austausch des integrierten Akkus notwendig, wenn [BACKUP BATT LEER] auch nach dem Aufladen des integrierten Akkus im Suchermonitor angezeigt wird. Konsultieren Sie Ihren Händler.

Nach oben