- Start
- Aufnahmen
- Anpassung des Weiß- und Schwarzabgleichs
- Weißabgleich-Anpassung

# Weißabgleich-Anpassung

Der Weißabgleich muss erneut eingestellt werden, wenn sich die Lichtverhältnisse ändern. Folgen Sie den Schritten unten, um den Weißabgleich automatisch anzupassen.

#### Speichern im Speicher <A>

Stellen Sie den <WHITE BAL>-Schalter auf <A> ein.

Bringen Sie die Schalter <GAIN> und <OUTPUT>/<AUTO KNEE> in die entsprechende Stellung.

Sie das <CC FILTER>/<ND FILTER>-Einstellrad den Lichtverhältnissen gemäß ein.

Zu Einzelheiten zu einem Einstellungsbeispiel des <CC FILTER>/<ND FILTER>-Einstellrads siehe „Aufnehmen und Aufzeichnen (Kamera)“.

Stellen Sie ein weißes Testblatt an einer Stelle auf, an der die Lichtverhältnisse der Lichtquelle des Motivs entsprechen. Vergrößern Sie den Bildausschnitt auf das weiße Testblatt, bis die weiße Farbe auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Stellen Sie die Blendenöffnung ein.

Drücken Sie den <AUTO W/B BAL>-Schalter in Richtung <AWB> und lassen Sie ihn dann los.

Der Schalter kehrt in die mittlere Position zurück und der Weißabgleich wird automatisch eingestellt.

#### Weißes Testblatt

- Anstelle eines weißen Testblatts kann auch ein weißer Gegenstand (ein Tuch oder eine Wand) in der Nähe des Motivs genutzt werden.

- Die erforderliche Größe des weißen Testblatts ist wie folgt.

  Mindestens 1/4 der Bildschirmbreite

  Mindestens 1/4 der Bildschirmhöhe

- Auf dem Bildschirm sollten sich keine hellen Scheinwerfer befinden.

- Das weiße Testblatt muss in der Mitte des Bildschirms positioniert sein.

#### Angezeigte Meldungen im Sucher und auf dem LCD-Monitor

- Wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) (ATW) aktiv ist, kann der Weißabgleich nicht eingestellt werden.

Status | Meldung | Anmerkung
--- | --- | ---
Während der Einstellung | [AWB A AKTIV] |
Einstellung abgeschlossen | [AWB A OK 3200K] | Der angepasste Wert wird automatisch im festgelegten Speicher (A oder B) abgelegt.
Wenn die Farbtemperatur des Motivs niedrig oder höher als 15000 K ist | [AWB NG <FARBTEMP NIEDR>] [AWB NG <FARBTEMP HOCH>] | [AWB NG <FARBTEMP NIEDR>] zeigt an, dass die Temperatur unterhalb der angezeigten Temperatur liegt. [AWB NG <FARBTEMP HOCH>] zeigt an, dass die Temperatur oberhalb der angezeigten Farbtemperatur liegt.

#### [FARBTEMP Ach EINST.]-/[FARBTEMP Bch EINST.]-Einstellung

- Der Farbton kann nach der automatischen Anpassung des Weißabgleichs geändert werden, nachdem die einzelnen Elemente im Menü [SCENE FILE] → [FARBTEMP Ach EINST.]/[FARBTEMP Bch EINST.] eingestellt wurden.

- Bei Änderungen an [FARBTEMP], [R VERST.], [B VERST.] und [G ACHSE] werden die anderen drei Werte jeweils angepasst.

- Die erneute Durchführung des automatischen Weißabgleichs setzt [FARBTEMP], [R VERST.], [B VERST.] und [G ACHSE] zurück.

## Detektionsbereich des Weißabgleichs

Der Weißabgleich-Erkennungsbereich kann im Menü [KAMERA] → [WEISSABGLEICH-MODUS] → [AWB BEREICH] unter [90%], [50%] und [25%] ausgewählt werden. Der Standardwert ist [25%].

## Wenn keine Zeit für die Weißabgleich-Einstellung bleibt

Stellen Sie den <WHITE BAL>-Schalter auf <PRST> ein.

- Der Wert, der unter [VAR] angezeigt wird, ist nicht immer gewährleistet. Verwenden Sie ihn als Referenzwert.

- Drehen Sie das <CC FILTER>/<ND FILTER>-Einstellrad und stellen Sie den Filter den Aufnahmebedingungen entsprechend ein.

## Wenn der Weißabgleich nicht automatisch eingestellt wurde

Wenn die Weißabgleich-Einstellung nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, wird im Suchermonitor und im LCD-Monitor eine Fehlermeldung angezeigt.

Fehlermeldung | Bedeutung | Korrektur
--- | --- | ---
[AWB NG <SCHW. LICHT>] | Die Beleuchtung ist unzureichend. | Erhöhen Sie die Lichtmenge oder die Verstärkung.
[AWB NG <PEGEL ÜBER>] | Es ist zu viel Licht vorhanden. | Verringern Sie die Lichtmenge oder die Verstärkung.
[AWB NG <FARBTEMP NIEDR>] oder [AWB NG <FARBTEMP HOCH>] | Die Farbtemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. | Verwenden Sie den passenden Filter bzw. die passende Lichtquelle.

## Weißabgleichspeicher

Die Werte im Speicher werden beibehalten, bis der Weißabgleich erneut angepasst wird, auch wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Es gibt zwei Weißabgleichspeicher, A und B.

Wenn das Menü [KAMERA] → [WEISSABGLEICH-MODUS] → [FILTER DEAKTIVIERT] → [EIN] (Anfangseinstellung) eingestellt ist, ist liegt für <A> und <B> jeweils nur ein Speicher vor. In diesem Fall ist der Inhalt des Speichers nicht an den Filter gekoppelt.

Wenn [FILTER DEAKTIVIERT] auf [AUS] eingestellt wird, können die Einstellwerte jedes Filters entsprechend der Einstellung des <WHITE BAL>-Schalters (<A> oder <B>) automatisch im Speicher gespeichert werden.

Die Kamera hat vier eingebaute Filter, also können insgesamt acht (4×2) Einstellwerte im Speicher gespeichert werden.

Wenn die Superverstärkungsfunktion aktiviert wird, funktioniert der <AUTO W/B BAL>-Schalter nicht, und eine entsprechende Meldung ([AWB NICHT MÖGLICH]/[SUPER VERST. MODUS]) wird angezeigt.

## Anzeigen mit Bezug zum Weißabgleich im Sucher und LCD-Monitor

Einzelheiten finden Sie unter „Bildschirmanzeige während der Aufnahme“.

## Einstellen der ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung)

Die Kamera verfügt über eine ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) (ATW), die automatisch den Weißabgleich von Bildern kontinuierlich an die Lichtverhältnisse anpasst.

Weist <A>/<B>/<PRST> des <WHITE BAL>-Schalters die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zu. Stellen Sie das Menü [KAMERA] → [WEISSABGLEICH-MODUS] → [ATW] ein.

Wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) der USER-Taste zugewiesen wurde, folgt die Funktion der Bedienung der USER-Taste.

Einzelheiten finden Sie unter „Zuweisen von Funktionen für die USER-Tasten“.

## Abbrechen der ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung)

Drücken Sie erneut die USER-Taste, der die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) zugewiesen wurde, oder schalten Sie den <WHITE BAL>-Schalter um. Wenn die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) der <WHITE BAL>-Taste zugewiesen wurde, kann die Funktion nicht mit der USER-Taste abgebrochen werden.

HINWEIS

- Die ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) garantiert keinen zu 100% genauen Weißabgleich. Beachten Sie, dass die Nachverfolgung der Leistung in Bezug auf Änderungen der Umgebungshelligkeit und die Leistung des Weißabgleichs der ATW-Funktion (automatischer Weißabgleich mit Nachverfolgung) über einen gewissen Belichtungsspielraum verfügen.

## Manuelle Einstellung der Farbtemperatur

Der Weißabgleich kann entsprechend der Farbtemperatureinstellung manuell eingestellt werden. Die manuelle Farbtemperatureinstellung kann einzeln für die Stellung <PRST>, <A> und <B> des <WHITE BAL>-Schalters festgelegt werden.

Stellt die Farbtemperatur ein, die <PRST> im Menü [KAMERA] → [WEISSABGLEICH-MODUS] → [W.ABGL. VOREINST.]/[W.ABGL. VAR]zugewiesen wird.

[W.ABGL. VOREINST.]: Kann zwischen [3200K], [5600K] und [VAR] ausgewählt werden.

[W.ABGL. VAR]: Kann auf [2000K] bis [15000K] gesetzt werden (wenn das <CC FILTER>-Einstellrad auf <A> steht), auf [2380K] bis [>15000K] (wenn das <CC FILTER>-Einstellrad auf <B> steht), auf [2730K] bis [>15000K] (wenn das <CC FILTER>-Einstellrad auf <C> steht) und auf [2890K] bis [>15000K] (wenn das <CC FILTER>-Einstellrad auf <D> steht).

Stellt die Farbtemperatur ein, die <A>/<B> in jedem Element im Menü [SCENE FILE] → [FARBTEMP Ach EINST.]/[FARBTEMP Bch EINST.]zugewiesen wird.

HINWEIS

- Selbst wenn die Farbtemperatur manuell eingestellt wurde, wird nun die automatisch angepasste Farbtemperatur für die Stellung des <WHITE BAL>-Schalters festgehalten, falls der Weißabgleich automatisch eingestellt wird. Der Wert der Farbtemperatur wird auch geändert, wenn die Stellung des <CC FILTER>-Einstellrads verändert wird.

Nach oben