- Start
- Vorbereitung
- Montieren und Einstellen des Objektivs
- Anpassen des Auflagemaßes des Objektivs

# Anpassen des Auflagemaßes des Objektivs

Falls die Bilder bei Zoom-Vorgängen an beiden Telebild- und Weitwinkel-Positionen nicht klar fokussiert werden, justieren Sie das Auflagemaß des Objektivs (Abstand von der Oberfläche der Objektivfassung zur Bildaufbaufläche).

Nach der Einstellung braucht das Auflagemaß nicht nachreguliert zu werden, bis das Objektiv gewechselt wird.

HINWEIS

- Anleitungen zu den Justierungsmethoden und Positionen der Objektivteile finden Sie in der Bedienungsanleitung des Objektivs.

Ungefähr 3 m

Bringen Sie das Objektiv an der Kamera an.

Denken Sie daran, das Objektivkabel anzuschließen.

Stellen Sie die Objektivblende auf „manuell“ ein und öffnen Sie die Blende vollständig.

Platzieren Sie das Diagramm für das Auflagemaß des Objektivs ca. 3 m vom Objektiv entfernt und passen Sie die Beleuchtung auf dem Diagramm so an, dass Sie einen geeigneten Bildausgabepegel erhalten.

Verwenden Sie die Filter oder den Auslöser, wenn der Bildpegel zu hoch ist.

Lösen Sie die Klemmschraube des F.f-Rings (Auflagefokus).

Stellen Sie den Zoomring entweder manuell oder durch Elektroantrieb in die Telefoto-Endstellung.

Richten Sie das Objektiv am Einstellungsdiagramm für das Auflagemaß des Objektivs aus und drehen Sie den Distanzring, um das Diagramm in den Fokus zu bringen.

Stellen Sie den Zoomring in die Weitwinkelendstellung und drehen Sie den F.f-Ring (Auflagefokus) um zu fokussieren.

Bewegen Sie den Distanzring zu diesem Zeitpunkt nicht.

Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, bis sich das Objektiv sowohl an der Telebild- als auch an der Weitwinkel-Position im Fokus befindet.

Ziehen Sie die Klemmschraube des F.f-Rings (Auflagefokus) fest an.

HINWEIS

- Der F.b-Ring (Auflagemaß des Objektivs) wird bei einigen Objektiven möglicherweise als der F.f-Ring (Auflagefokus) bezeichnet.

Nach oben