- Start
- Beschreibung der Teile
- Anzeige im Anzeigefenster
- Anzeige der verbleibenden Speicherkartenkapazität, des verbleibenden Akkupegels und des Aufnahmepegels

# Anzeige der verbleibenden Speicherkartenkapazität, des verbleibenden Akkupegels und des Aufnahmepegels

1. Zeitcode-Anzeigen

   [NDF] | Wird angezeigt, wenn sich der Zeitcode im NDF-Modus (Modus ohne Verwerfen von Einzelbildern) befindet.
   [DF] | Wird angezeigt, wenn sich der Zeitcode im Drop-Frame-Modus befindet.
   [SLAVE] | Wird angezeigt, wenn der Zeitcode extern gesperrt ist.
   [HOLD] | Wird angezeigt, wenn der Zeitcodegenerator/abgelesene Wert angehalten wird.
   [COUNTER]/[CLIP] | Wird wie folgt angezeigt, wenn die Wiedergabe erfolgt oder nicht erfolgt, wenn <COUNTER> mit dem <DISPLAY>-Schalter ausgewählt wird. Während der Wiedergabe: Zeigt [CLIP] an. Keine Wiedergabe: Der Inhalt der Anzeige weicht abhängig von der Einstellung im Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN.ZÄHLER] ab. [GESAMT]: Zeigt [COUNTER] an. [CLIP]: Zeigt [CLIP] an.
   [TCG] | Wird angezeigt, wenn <TC> mit dem <DISPLAY>-Schalter ausgewählt wird und der TC-Generatorwert (h:min:sec:frm) angezeigt wird.
   [TCR] | Wird angezeigt, wenn <TC> mit dem <DISPLAY>-Schalter ausgewählt wird und der abgelesene Wert TC angezeigt wird.
   [UBG] | Wird angezeigt, wenn <UB> mit dem <DISPLAY>-Schalter ausgewählt wird und der UB-Generatorwert angezeigt wird.
   [UBR] | Wird angezeigt, wenn <UB> mit dem <DISPLAY>-Schalter ausgewählt wird und der abgelesene UB-Wert angezeigt wird.
   Zeitzähleranzeige | Zeigt den Zeitcode/Userbits/Zählerdaten an.

2. Anzeigeleiste für die verbleibende Speicherkartenkapazität

   Zeigt die verbleibende Speicherkartenkapazität mit sieben Segmenten an.

   Die verbleibende Speicherkarten-Kapazitätszeit, die durch ein Segment angezeigt wird, ist ungefähr drei Minuten. Die Segmente erlöschen nacheinander nach jeweils ungefähr drei Minuten.

3. Anzeigeleiste für die verbleibende Akkukapazität

   Zeigt die verbleibende Akkukapazität mit sieben Segmenten an.

   Wenn ein Akku mit Digitalanzeige (%-Anzeige) benutzt wird, leuchten alle sieben Segmente bis zur Position [F], wenn der verbleibende Akkupegel 70% oder mehr beträgt.

   Wenn die verbleibende Akkuladung unter 70% fällt, erlöschen die Segmente nacheinander, je eines für 10% Ladungsabfall.

4. Modusanzeige

   [P-REC] | Wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [PRE REC] → [EIN] eingestellt ist.
   [i-REC] | Wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFN FUNKTION] → [AUFN. MODUS] → [INTERVALL] eingestellt ist.
   [GPS] | [GPS] wird angezeigt, wenn das Menü [SONSTIGE] → [GPS] → [EIN] eingestellt ist. leuchtet, nachdem die Positionierung abgeschlossen ist.

5. Pegelanzeige für den Audiokanal

   Wenn der Audiokanal-Auswahlschalter auf <CH1/2> gesetzt ist, werden [1] und [2] angezeigt und geben die entsprechenden Audiokanäle wieder und der Aufnahmepegel von Audiokanal 1 und Audiokanal 2 wird angezeigt.

   Wenn der Audiokanal-Auswahlschalter auf <CH3/4> gesetzt ist, werden [3] und [4] angezeigt und geben die entsprechenden Audiokanäle wieder und der Aufnahmepegel von Audiokanal 3 und Audiokanal 4 wird angezeigt.

Nach oben