- Start
- Bedienung
- Standardwerte der Szenendatei
- [SCENE FILE]-Menü

# [SCENE FILE]-Menü

Die Standardwerte für jedes Element in der Szenendatei, die im Menü [SCENE FILE] → [DATEI AUSW.] ausgewählt wurde, sind mit den Werten unter [F1:] bis [F6:] identisch.

- Die Bedeutungen der Symbole, die in der Tabelle verwendet werden, sind wie folgt.

  - —: Kein Ziel.

[SCENE FILE]-Menüoption | Standardwert
--- | ---
[DATEI AUSW.] | [F1:]
[SYNC SCAN TYP] | [sek]
[SYNC SCAN] | [1/60.0]*1, [1/50.0]*2, [180.0d]*3
[MASTER DTL] | [0]
[DTL CORING] | [15]
[DETAIL/EINSTELLUNG]
[DETAIL] | [EIN]
[H.DTL LEVEL] | [0]
[V.DTL LEVEL] | [0]
[DTL FREQ.] | [0]
[PEGEL. ABH.] | [0]
[KNIE ÖFFNUNG PEGEL] | [2]
[DTL VERST.(+)] | [0]
[DTL VERST.(−)] | [0]
[HAUTTON DTL A] | [AUS]
[HAUTTON DTL B] | [AUS]
[HAUTTON DTL C] | [AUS]
[HAUTTON ZEBRA] | [EIN]
[HAUTTON DTL EINST.]
[ERK.TABELLE] | [A]
[HAUT DTL EFFEKT] | [16]
[I ZENTRUM] | [35]
[I BREITE] | [2]
[Q BREITE] | [2]
[Q PHASE] | [0]
[RB VERST. STEUERUNG. EINST.]
[R VERST. AWB VOREINST.] | [0]
[B VERST. AWB VOREINST.] | [0]
[R VERST. AWB A] | [0]
[B VERST. AWB A] | [0]
[R VERST. AWB B] | [0]
[B VERST. AWB B] | [0]
[AWB A VERST. OFFSET] | [AUS]
[AWB B VERST. OFFSET] | [AUS]
[FARBTEMP Ach EINST.]
[FARBTEMP] | [3200K]
[R VERST.] | [0]
[B VERST.] | [0]
[G ACHSE] | [0]
[FARBTEMP Bch EINST.]
[FARBTEMP] | [3200K]
[R VERST.] | [0]
[B VERST.] | [0]
[G ACHSE] | [0]
[CHROMA PEGEL] | [0%]
[CHROMA PHASE] | [0]
[FARBMATRIX]
[L MATRIXTABELLE] | [A]
[M MATRIXTABELLE] | [A]
[H MATRIXTABELLE] | [A]
[MATRIXTABELLE] | [A]
[ADAPTIVE MATRIX] | [AUS]
[R-G] | [0]
[R-B] | [0]
[G-R] | [0]
[G-B] | [0]
[B-R] | [0]
[B-G] | [0]
[FARBKORREKTUR]
[L FARBKORREKTUR] | [EIN]
[M FARBKORREKTUR] | [EIN]
[H FARBKORREKTUR] | [EIN]
Element unabhängige Farbkorrektur mit 16 Achsen [PARAMETER] | [0]
[MASTER PED] | [16]
[RGB SCHWARZ STG EINSTELL.]
[R PED] | [0]
[G PED] | [0]
[B PED] | [0]
[SCHWARZABHEBUNG] | [AUS]
[R STREULICHT] | [0]
[G STREULICHT] | [0]
[B STREULICHT] | [0]
[GAMMAMOD. AUSW.] | [HD]
[GAMMA EINSTELLUNG]
[MASTER GAMMA] | [0.45]
[F-AUFN DYNAMISCH LEVEL] | [600%]
[F-AUFN SCHWARZ DEHN LEV.] | [0%]
[V-AUFN KNIEFLANKE] | [500%]
[V-AUFN KNIE PUNKT] | [30%]
[SCHWARZGAMMA] | [0]
[B.GAMMA BEREICH] | [1]
[KNIE EINST.]
[MANUELLES KNIE] | [EIN]
[MASTER-KNIE PUNKT] | [93.0%]
[MASTER-KNIE FLANKE] | [99]
[AUTO-KNIE PUNKT] | [90%]
[AUTO-KNIE PEGEL] | [107]
[KNIE ANTW.] | [4]
[HLG KNIE SCH.] | [AUS]
[HLG KNIE PUNKT] | [55]
[HLG KNIEFLANKE] | [10]
[HI-FARBE SCHALTER] | [EIN]
[WEISS CLIP EINST.]
[WEISS CLIP] | [EIN]
[WEISS CLIP LEV.] | [109%]
[EINSTELLUNG NIEDRIG]
[MASTER GAIN] | [0dB]
[H.DTL LEVEL] | [0]
[V.DTL LEVEL] | [0]
[DTL CORING] | [15]
[DTL FREQ.] | [0]
[PEGEL. ABH.] | [0]
[MASTER GAMMA] | [0.45]
[SCHWARZGAMMA] | [0]
[B.GAMMA BEREICH] | [1]
[MATRIXTABELLE] | [A]
[FARBKORREKTUR] | [EIN]
[EINSTELLUNG MITTEL]
[MASTER GAIN] | [6dB]
[H.DTL LEVEL] | [0]
[V.DTL LEVEL] | [0]
[DTL CORING] | [15]
[DTL FREQ.] | [0]
[PEGEL. ABH.] | [0]
[MASTER GAMMA] | [0.45]
[SCHWARZGAMMA] | [0]
[B.GAMMA BEREICH] | [1]
[MATRIXTABELLE] | [A]
[FARBKORREKTUR] | [EIN]
[EINSTELLUNG HOCH]
[MASTER GAIN] | [12dB]
[H.DTL LEVEL] | [0]
[V.DTL LEVEL] | [0]
[DTL CORING] | [15]
[DTL FREQ.] | [0]
[PEGEL. ABH.] | [0]
[MASTER GAMMA] | [0.55]
[SCHWARZGAMMA] | [0]
[B.GAMMA BEREICH] | [1]
[MATRIXTABELLE] | [A]
[FARBKORREKTUR] | [EIN]
[DRS] | [AUS]
[DRS EFFEKT TIEFE] | [1]
[DNR] | [1]
[KAMERA EINSTLG]
[DETAIL] | [EIN]
[GAMMA] | [EIN]
[KIPPSPANNUNG] | [AUS]
[STREULICHT] | [EIN]
[H-F KOMPENSATION] | [EIN]

Wenn das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [sek] eingestellt ist und das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [59.94Hz] eingestellt ist

Wenn das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [sek] eingestellt ist und das Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ] → [50.00Hz] eingestellt ist

Wenn das Menü [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYP] → [grd] eingestellt ist

Nach oben